# Réseau IP

Vous trouvez ici les réglages de réseau IP de la carte d'applications.

Table 1. Adaptateur réseau IP de la carte d'applications: Désignation et configuration
Paramètre | Explication
--- | ---
Terminal | Nom de l'adaptateur réseau intégré sur la carte d'applications (uniquement accès pour lecture).
Adresse MAC | Adresse MAC de l'adaptateur réseau intégré sur la carte d'applications (uniquement accès pour lecture).
DHCP activé | DHCP est activé (valeur par défaut)
Adresse IP / Masque de sous-réseau | Adresse IP et masque de sous-réseau de la carte d'applications. Lorsque le DHCP est désactivé la valeur par défaut est 192.168.104.014. Note: Si vous désactivez le DHCP et effectuez l'adressage de la carte d'applications statique, respectez que l'adresse IP de la carte d'applications soit dans le même sous-réseau que l'adresse IP du serveur de communication. Note: Si vous souhaitez modifier l'adresse IP du serveur de communication ET de la carte d'applications, vous devez commencer obligatoirement par charger celle de la carte d'applications!
Passerelle | Passerelle standard du sous-réseau. La valeur par défaut est 192.168.104.013. C'est l'adresse IP standard du serveur de communications.
DNS principal | Ici vous indiquez quels serveurs DNS et dans quel ordre doivent être demandés pour la résolution des noms. Si vous exploitez uniquement un serveur DNS, laissez l'entrée DNS secondaire vide.
DNS secondaire | C'est le nom sous lequel la carte d'applications est connue dans le groupe de travail.

Parent topic: Multimédia
↑