# SMSC/ ESME

Le SMSC (Centre de service de messages courts) est un logiciel intégré dans le serveur de communications qui est responsable du flux des messages au sein du système de communications. Le SMSC peut également communiquer avec des serveurs de messages externes, appelés ESME (Entité externe à messages courts). Dans cet affichage, vous pouvez configurer les paramètres du SMSC et créer jusqu'à 10 ESME.

Table 1. Paramètres du Centre de service de messages courts
Paramètre | Explication
Port | Entrez ici le port pour les messages entrants d'un serveur de messages externe (ESME).
Priorité | Priorité avec laquelle les messages doivent être traités.
période de retransmission | Les messages non distribuables (par exemple, la mémoire du téléphone est pleine) sont mis en mémoire tampon dans le SMSC. Cette valeur indique dans quel intervalle de temps on réessayera de distribuer les messages. Note: La valeur est valable uniquement pour les messages internes. L'intervalle d'envoi de messages externes correspond toujours à un quart de la période de validité.
Période de validité | Une fois la période de validité expirée, les messages non distribuables sont effacés définitivement. Note: Pour les messages externes, la période de validité est généralement envoyée avec. En cas contraire, le réglage interne est également utilisé.

Tip:

Tous les messages en attente ou les messages datant de plus de trois jours sur tous les téléphones du système peuvent être supprimés dans l'affichageMessages de texte ( =nb).

Table 2. Paramètres Entité externe de messages courts
Paramètre | Explication
Nom | Nom du serveur de message externe.
Adresse IP | Adresse IP du serveur de message externe.
Port | Entrez ici le port du serveur de messages externe (pour les messages du serveur de communication vers l'ESME).
Type SM | Choisissez le type d'ESME externe. Note: Un seul ESME de type SM Gateway est autorisé pour chaque système.
Numéro de passerelle | Ce paramètre est important lorsque la SM-Gateway est accessible via un numéro d'appel.
Cryptage | Les messages sont cryptés. Ce paramètre doit correspondre au réglage pour le serveur de message externe.
URL pour la configuration de l'ESME | Adresse de configuration de l'ESME sur le Web.
ESME par défaut | Les messages sans adresse destinataire sont envoyés à cet ESME.
Mot de passe | Le mot de passe est vérifié à chaque fois qu'une communication est établie entre SMSC et ESME (longueur minimale = 4).
Temps de réponse | Temps d'attente maximum du SMSC pour une réponse de l'ESME.

Note:

Le droit d'envoyer un message ESME peut être verrouillé ou libéré pour chaque utilisateur via le jeu d'authorisations ( =cb) ( Envoyer SMS).

Parent topic: Serveur vocal interactif
↑