# Terminaux standards

Les téléphones et d'autres terminaux sont accessibles via cet affichage. Créez ici aussi bien des téléphones propriétaires que des produits du commerce compatibles avec le système. Les téléphones propriétaires que vous attribuerez plus tard à un groupement de placement libre sont déplacés dans l'affichage Terminaux free seating.

## Vue d’ensemble des terminaux

Table 1. Vue d'ensemble des terminaux, classée par interface de terminal
Interface de terminal | Type de Terminal | Modèles
Mitel SIP | Téléphones SIP de Mitel | Téléphones de bureau de la gamme Mitel 6000 SIP Mitel WLAN Mitel SIP-DECT® Mitel SIP-TWP
- | Postes opérateur | Téléphone de bureau SIP Mitel 6869 Téléphone de bureau SIP Mitel 6873 Téléphone de bureau SIP Mitel 6930 Téléphone de bureau SIP Mitel 6940
- | Boîte vocale de la réception/téléphone d’accueil | Téléphone de bureau SIP Mitel 6873 Téléphone de bureau SIP Mitel 6940
- | Téléphone de réception auxiliaire | Téléphone de bureau SIP Mitel 6867 Téléphone de bureau SIP Mitel 6869 Téléphone de bureau SIP Mitel 6920 Téléphone de bureau SIP Mitel 6930
IP | Téléphones IP | Téléphones de bureau de la gamme MiVoice 5300 IP Softphone IP MiVoice 2380
- | Postes opérateur IP | MiVoice 5380 IP Console opérateur PC MiVoice 1560
- | Réception | MiVoice 5380 IP
DSI-AD2 | Téléphones numériques propriétaires | Téléphones de bureau de la gamme MiVoice 5300 Téléphones de bureau de la gamme Office
- | Postes opérateur | Téléphone de bureau MiVoice 5380 Console opérateur PC MiVoice 1560 Téléphone de bureau Office 45
- | Réception | MiVoice 5380
- | Unités radio du système DECT propre au système | Vous trouvez les unités radio raccordées dans l'affichage Système / DECT
DSI-DASL | Téléphones numériques propriétaires | Téléphones de bureau de la gamme Dialog 4200 (Mitel 470 uniquement)
DECT | Téléphones sans fil sur le système DECT propre au système | Téléphones sans fil de la famille Mitel 600 DECT Téléphones sans fil de la famille Office Produits du commerce avec mode GAP
BluStar | Téléphones de la solution Mitel BluStar Ecosystem | Téléphone de bureau multimédia Mitel BluStar 8000i Téléphone logiciel multimédia Mitel BluStar pour PC 1 Multimédia Mitel BluStar pour application mobile iPhone/iPad et pour téléphone/tablette Android 2
MiCollab Softphone | Clients de communications unifiées | Client pour l’application accueil Client pour l’application web Client pour l’application mobile
Analogique | Terminaux analogiques homologués au niveau national | Téléphones de bureau Mitel 6710 Analogue et Mitel 6730 Analogue Téléphones de bureau de la gamme Aastra 1900 Produits du commerce
Mobile/externe | Téléphones mobiles ou externes | Produits du commerce
Mitel Mobile Client | Téléphones mobiles avec l'application Mitel Mobile Client | Produits commerciaux avec Mitel Mobile Client pour un mode d'exploitation avec un contrôleur MMC
SIP standard | Terminaux au standard SIP | Produits du commerce
Bus S S0 | Terminaux selon standard ETSI | Produits du commerce
Virtuelle | Téléphones virtuels | Instance logicielle

## Créer et éditer un terminal

- Pour afficher tous les terminaux d'une interface de terminal donnée, sélectionnez celle-ci sous Interface de terminal.

- Pour ouvrir un nouveau terminal, cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez l'interface de terminal souhaité (ou inversement).

- Pour éditer les propriétés d'un terminal, cliquez sur le terminal souhaité dans la colonne Type de terminal.

## Chercher et afficher certains terminaux

Pour rechercher et afficher des terminaux spécifiques, saisissez comme critère de filtrage une chaîne de caractères contenue dans une ou plusieurs colonnes puis cliquez sur le bouton Filtre.

Tous les terminaux sont affichés pour lesquelles la chaîne de caractères saisie est contenue dans au moins une colonne (voir aussi "Filtres dans les listes").

## Modifier simultanément les réglages de plusieurs terminaux avec Modifier multiple

Vous pouvez modifier simultanément les réglages de plusieurs terminaux avec la même interface de terminal. Procédez de la façon suivante:

1. Cliquez sur le bouton Modifier multiple et sélectionnez l'interface de terminal souhaité (ou inversement).

   Des cases à cocher sont affichées à gauche.

2. Cochez les terminaux que vous voulez modifier et cliquez à nouveau sur le bouton Modifier multiple.

3. Sélectionnez un terminal pour lequel vous souhaitez modifier les réglages en lieu et place de tous les autres terminaux.

4. Veuillez modifier un ou plusieurs réglages.

   Les réglages modifiés sont encadrés d'une autre couleur.

5. Cliquez sur le bouton Appliquer.

   Les réglages sont modifiés pour tous les terminaux sélectionnés dans les profils de terminal attribués.

notes:

- Les champs grisés ne peuvent pas être modifiés dans le mode d'exploitation Modifier multiple.
- Les réglages audio ne peuvent pas être modifiés avec Modifier multiple.
- Il existe le bouton séparé Éditer les touches multiples pour la configuration des touches.

Tips:

- Vous pouvez limiter la liste affichée avec l'option Filtre avant ou après avoir cliqué sur le bouton Modifier multiple.
- Afin de copier tous les réglages possibles, cliquez sur le bouton Copier tout dans le mode d'exploitation Modifier multiple.

## Modifier simultanément la configuration de touche de plusieurs terminaux avec Modifier multiple

Vous pouvez modifier simultanément la configuration des touches pour plusieurs terminaux du même type de terminal. De plus, vous pouvez retransmettre la configuration d'une touche sur plusieurs touches avec Copier and Coller. Procédez de la façon suivante:

1. Cliquez sur la touche Éditez les touches multiples et sélectionnez le type de terminal souhaité.

   Des cases à cocher sont affichées à gauche.

2. Cochez les terminaux que vous voulez modifier et cliquez à nouveau sur le bouton Modifier multiple.

3. Sélectionnez un terminal pour lequel vous souhaitez modifier les réglages en lieu et place de tous les autres terminaux.

4. Configurez une ou plusieurs touches.

   Les touches modifiées sont encadrées en jaune.

5. Pour copier une touche configurée, cliquer sur le symbole Copier tout à droite de la ligne correspondante et insérez la configuration sur une autre touche avec Coller.

   Les touches copiées sont encadrées en jaune.

6. Cliquez sur le bouton Appliquer.

   Les réglages sont modifiés pour tous les terminaux sélectionnés.

notes:

- Afin de pouvoir attribuer la configuration des touches du module d'extension sur tous les terminaux, le compte, le type et la disposition doivent correspondre pour tous les terminaux.
- Certains types de touches (p.ex. les touches de lignes) ne peuvent pas être copiés. Un message pop-up le signale.

tips:

- Vous pouvez limiter la liste affichée avec l'option Filtre avant ou après avoir cliqué sur le bouton Modifier multiple.
- Afin de copier tous les réglages possibles, cliquez sur le bouton Copier tout dans le mode d'exploitation Modifier multiple.

## Afficher et éditer un utilisateur attribué

- Pour afficher et éditer les propriétés d'un utilisateur attribué, cliquez sur le numéro d'appel de l'utilisateur. Vous passez ainsi à la gestion des utilisateurs.

- Pour revenir à l'affichage des terminaux après modification des réglages, cliquez sur le bouton Retour.

## Afficher et éditer un port attribué

- Si le port est attribué au terminal (p.ex. terminaux DSI ou analogiques), cliquez sur le numéro de port attribué. Vous passez ainsi à la configuration d'interface.

- Pour revenir à l'affichage des terminaux après modification des réglages, cliquez sur le bouton Retour.

## Effacer un ou plusieurs terminaux

1. Cliquez sur le bouton Effacer.

   Des cases à cocher sont affichées à gauche.

2. Cochez les terminaux que vous voulez effacer et cliquez à nouveau sur le bouton Effacer.

Voir aussi...

"Paramètres généraux des téléphones et terminaux"

Table 2. Liens rapides vers les réglages et les guides
Type de téléphone | Réglages | Mise en service | Code de navigation
Téléphones propriétaires SIP (Mitel SIP) | Téléphones Mitel SIP (Mitel SIP) | Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP | =fc
Téléphones propriétaires SIP (IP) | Téléphones propriétaires IP (IP) | Enregistrer des téléphones propriétaires IP | =32
Téléphones propriétaires numériques (DSI-AD2) | Téléphones propriétaires numériques (DSI-AD2) | Mise en service de téléphones propriétaires numériques | =vg
Téléphones propriétaires numériques (DASL) | Téléphones propriétaires numériques (DASL) |  | =86
Téléphones sans fil DECT (DECT) | Téléphones sans fil DECT (DECT) | Enregistrer des téléphones sans fil DECT | =ku
MiCollab Client (MiCollab Softphone) | MiCollab Client (MiCollab Softphone) |  | =2v
Téléphones et terminaux analogiques (Analogique) | Téléphones et terminaux analogiques (Analogique) |  | =sr
Téléphone mobile ou externe (Mobile/Externe) | Téléphone mobile ou externe (Mobile/Externe) |  | =ek
Téléphones mobiles avec MMC (Mitel Mobile Client) | Téléphones mobiles avec MMC (Mitel Mobile Client) |  | =2p
Téléphones et terminaux SIP (SIP commercial) | Téléphones et terminaux SIP (SIP Standard) | Enregistrement des téléphones SIP standards | =c7
Téléphones et terminaux RNIS (Bus S S0) | Téléphones et terminaux RNIS (Bus S S0) |  | =ak
Téléphones virtuels (Virtuel) | Téléphones virtuels (Virtuel) |  | =a2

Parent topic: Gestion des terminaux
1 Ce modèle est ouvert dans les paramètres utilisateur sous Multimedia.
2 Ce modèle est ouvert dans les paramètres utilisateur sous Multimédia.
↑