# Utiliser des serveurs DHCP et DNS

Vous souhaitez utiliser un serveur DHCP déjà activé afin d'adresser les téléphones propriétaires IP ainsi qu'un serveur DNS déjà actif, afin de trouver le serveur de communication. Dans la configuration d'un téléphone propriétaire IP, la valeur standard intelligate est saisie en tant que nom d'hôte du serveur de communication.

Si le serveur DNS a une entrée sous ce nom et que l'adresse IP du maître ou du système individuel est saisie à cet endroit, le téléphone propriétaire IP trouvera son serveur de communication.

Vous pouvez réaliser la saisie DNS soit manuellement, soit vous pouvez saisir intelligate sous le nom d'hôte du serveur de communication. La dernière variante suppose que la fonction pour mises à jour dynamiques est activée dans le serveur DNS.

Après l'installation du serveur DNS, vous pouvez raccorder les téléphones propriétaires IP.

Dès qu'un téléphone propriétaire IP a démarré, l'écoulement suivant se produit (simplifié):

- Le téléphone propriétaire IP envoie une demande d'adresse générale à broadcast avec son adresse MAC et l'ID de sa classe de constructeur.

- Les serveur DHCP intégré réagit à cette demande, crée et enregistre une nouvelle connexion de l'adresse MAC à une adresse IP et envoie ses coordonnées d'adresse au téléphone propriétaire IP.

- Le téléphone propriétaire cherche son serveur de communication sous le nom intelligate. Le serveur DNS envoie les coordonnées d'adresse du serveur de communication au téléphone propriétaire IP.

- Le téléphone propriétaire se manifeste auprès du serveur de communication. Il est à présent prêt pour l'enregistrement.

Parent topic: Informations sur le produit
↑