# Stations de base

Les stations de base SIP-DECT sont distribuées sur un réseau IP et offre les interfaces DECT, WLAN et IP.

Table 1. Paramètres de la station de base SIP-DECT
Paramètre | Description
Nom | Nom de la station de base DECT.
Adresse MAC | L'adresse MAC de la station de base.
DECT activé | Cela permet d'activer/désactiver un seul RFP.
Adresse IP | L'adresse IP de la station de base.
Mode | Indique si le RFP agit en tant qu'OMM.
Type HW | Type de matériel du RFP.
Groupe d'instruments | La valeur par défaut est 1.
RPN | Si le RFP a un numéro de pièce radio (RPN), il est automatiquement attribué par l'OMM au RFP.
Environnement réfléchissant | L'environnement réfléchissant désigne le système de radiofréquence. Lorsqu'il y a beaucoup de perturbations de connexion dans l'interface radio, l'environnement réfléchissant peut être activé, afin que le SIP-DECT soit plus résistant (exemple : parois métalliques).
Conférences | La conférence est activée pour les RFP.
Connecté | Le RFP est enregistré auprès de l'OMM.
Actif | - indique que l'abonnement est activé pour le terminal SIP-DECT sur le RFP.
Version | Version du firmware du RFP.

## Ajouter une nouvelle station de base

Procédez comme suit pour ajouter de nouveaux RFP:

1. Sous SIP-DECT - Stations de base , cliquez sur Nouveau.

2. Entrez les valeurs appropriées pour les champs respectifs.

3. Cliquez sur le bouton Appliquer.

notes:

- Tous les RFP doivent être affichés comme étant connectés et actifs. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ouvrir les détails en cliquant sur l'un des RFP de la liste. Assurez-vous que l'identifiant du Cluster est correct (Conseil: Cluster 1)
- Si vous souhaitez ajouter plus de 255 stations de base, configurez-les à l'aide de OMM Webadmin.
- Lorsque le mode VoIP est G.711/G.729 dans les ressources média, une conférence peut être configurée pour chaque station de base, sinon, cinq conférences peuvent être configurées pour chaque station de base.

## Recherche de nouvelles stations de base

Pour rechercher les nouvelles stations de base, cliquez sur le bouton Démarrer. Les stations de base trouvées sont affichées dans le tableau.

## Recherche et affichage de stations de base spécifiques

Pour rechercher et afficher une station de base spécifique, entrez comme critère de filtrage une chaîne de caractères contenue dans une ou plusieurs colonnes, puis cliquez sur le bouton Filtrer.

Conseil : Vous pouvez effectuer une recherche à partir de n'importe quel paramètre.

## Suppression d'une ou plusieurs stations de base

Procéder comme suit pour supprimer un ou plusieurs RFP:

1. Sous SIP-DECT - Stations de base , cliquez sur Supprimer. Une case à cocher est affichée au début du tableau pour sélectionner la ou les station(s) de base à supprimer.

2. Cliquez sur le bouton Effacer.

Parent topic: TDM-DECT
↑