# Utilisation et maintenance

Ici, vous trouverez des informations sur la façon dont un téléphone propriétaire IP peut être remplacé ou déplacé et comment le système de communication ou l'AIN peut être enrichi d'autres téléphones propriétaires IP.

## Premier démarrage et redémarrage

Un redémarrage d'un téléphone propriétaire IP initialise le logiciel local et enregistre à nouveau le téléphone auprès du maître.

Vous pouvez déclencher le redémarrage via le menu hors-ligne ou en coupant pour un court instant l'alimentation électrique, au choix.

Note:

- Pendant le redémarrage, il n'est pas possible de tenir une conversation.
- Le premier démarrage du téléphone propriétaire IP réinitialise toutes les adresses.

Vous pouvez déclencher le premier démarrage via le menu de configuration locale "configuration locale des téléphones" sur le téléphone ou en suivant la procédure suivante :

1. Tirez le câble d'alimentation en électricité du téléphone propriétaire IP.

2. Maintenez la touche de correction enfoncée et raccordez en même temps le téléphone à nouveau à l'alimentation électrique.

   Le menu boot est affiché.

3. Appuyez sur la touche "7".

   Le téléphone est réinitialisé à son état de premier démarrage et redémarré.

## Remplacement d'un téléphone propriétaire IP

Dans la situation qui va suivre, vous remplacez un téléphone propriétaire IP:

1. Supprimez l'adresse MAC du téléphone précédent dans la configuration des terminaux du serveur de communication ( =32, réglage adresse MAC).

2. Tirez tous les câbles d'alimentation en électricité des téléphones propriétaires IP.

3. Adresser le téléphone de remplacement "Adresser les téléphones du système IP manuellement".

4. Enregistrer le nouveau téléphone "Enregistrer les téléphones du système IP sur le serveur de communication".

5. Réalisez un contrôle de connexion.

## Raccorder un téléphone propriétaire IP ailleurs

Dans la situation qui va suivre, vous remplacez le point de raccordement d'un téléphone propriétaire IP sans modifier le numéro d'appel, le nom d'utilisateur et les paramètres de l'appareil. Pour cela, le serveur de communication ne doit pas être mis hors service. Procédez de la façon suivante:

1. Tirez tous les câbles d'alimentation en électricité des téléphones propriétaires IP.

2. Raccordez le téléphone propriétaire IP au nouveau point de raccordement, à l'alimentation électrique et au réseau IP.

3. Si le téléphone est adressé statiquement et que le nouveau point de raccordement se trouve dans un autre sous-réseau, vous devez adapter l'adressage IP "Méthodes d’adressage". Dans tous les autres cas, cette étape n'est pas nécessaire.

4. Réalisez un contrôle de connexion.

## Déployer d'autres téléphones propriétaires IP

Vérifiez les limites suivantes d'expansion et de dimensionnement avant d'utiliser un téléphone propriétaire IP supplémentaire:

- Nombre maximal de téléphones propriétaires

- Canaux VoIP disponibles

- Longueur de bande disponible dans toutes les parties concernées du réseau IP.

Procédez de la façon suivante:

1. Ouvrez les données des terminaux dans le serveur de communication et attribuez-leur un utilisateur.

2. Adresser les téléphones "Méthodes d'adressage"

3. Enregistrer les téléphones "Enregistrer les téléphones propriétaires IP sur le serveur de communication"

4. Vérifiez le paramétrage de la commande de la largeur de la bande comparé aux nouveaux téléphones propriétaires IP ( =q2).

5. Réalisez des contrôles de connexion.

## Mise à jour logicielle au niveau du téléphone propriétaire IP

Dans le paquet logiciel pour le serveur de communication, il y a aussi le logiciel d'application des téléphones propriétaires IP inclus. Le serveur de communication actualise automatiquement le logiciel d'application des téléphones propriétaires IP.

Le logiciel de boot est actualisé en même temps que le logiciel d'application.

Vous trouverez les instructions concernant les versions actuelles des logiciels dans le menu hors-ligne ou sur l'interface web des téléphones IP.

Parent topic: Informations sur le produit
↑