# Enregistrement des téléphones SIP standards

L'enregistrement de téléphones SIP commercial auprès du serveur de communication est utilisé pour les téléphones SIP de fabricants tiers comme par exemple des téléphones filaires fixes, des softphones sous forme d'applications sur un PC ou des téléphones WLAN et DECT sur base SIP. Les téléphones Mitel 9000 SIP sont également enregistrés comme des téléphones SIP standard.

## Enregistrement des téléphones.

1. Vérifiez si une licence gratuite Terminaux SIP est disponible.

2. Ouvrez un téléphone du type SIP commercial.

3. Assignez un utilisateur au téléphone à l'aide du bouton .

4. Remplissez les autres réglages selon les besoins et cliquez sur le bouton Appliquer.

   Les paramètres Nom d'utilisateur SIP et Mot de passe SIP sont automatiquement remplis. Vous pouvez les adapter si nécessaire mais veillez à ce que les entrées soient sans ambigüité.

5. Configurez l'adressage et l’enregistrement dans le téléphone SIP. Veillez à ce que la désignation du paramètre soit différente selon le terminal:

   Proxy/Registrar:

   Si l'adressage est statique, entrez l'adresse IP; s'il est dynamique, entrez le nom d'hôte. Entrez éventuellement aussi le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle.

   Compte/utilisateur/authentification:

   Transférer depuis WebAdmin le contenu du paramètre Nom d’utilisateur SIP.

   Mot de passe:

   Transférer depuis WebAdmin le contenu du paramètre Mot de passe SIP.

6. Raccordez le téléphone au réseau IP et redémarrez-le.

   Le téléphone se connecte au serveur de configuration. Une fois l'enregistrement réussi, l'état est défini sur Enregistré.

Parent topic: Mise en service de téléphones et de terminaux
↑