# Utilisation du VPN dans l'AIN

Si vous chiffrez les données vocales dans l'AIN, celles-ci sont bien chiffrées au sein du LAN mais pas nécessairement sur les liens WAN. Si une connexion mène p.ex. à un téléphone IP propriétaire distant en passant par divers fournisseurs Internet, les données vocales ne sont pas automatiquement chiffrées dans l'Internet. Pour chiffrer le lien sur toute sa longueur, vous devez installer en plus un RPV (réseau privé virtuel) pour les liens WAN.

Un RPV permet une traversée protégée de l'Internet d'un point à l'autre (p.ex., du maître au téléphone IP propriétaire ou au satellite) et convient par conséquent pour les liens WAN via Internet. Les paquets IP à transmettre sont codés et reconditionnés en paquets IP (tunnelling). Les protocoles VPN les plus fréquemment utilisés son IPSec et SSL.

Un VPN simple ne relie que deux terminaux ou deux sites entre eux. Afin de connecter plusieurs terminaux ou plusieurs sites entre eux via VPN, il est possible d'avoir recours aux services VPN du fournisseur d'Internet. En cas de recours au VPN dans l'AIN, il est conseillé de ne collaborer si possible qu'avec un seul fournisseur Internet prenant en charge le routage VPN et à même de couvrir tous les sites. Il est possible d’économiser des ressources en bande passante, mais également de simplifier la configuration du routage.

Parent topic: Sites
↑