# État

Vous trouverez iciun affichage d'ensemble et l'état des composants MiVoice Office 400 connectés. Ceci comprend l’état de ce qui suit:

- Utilisateurs

- Terminaux IP

- Terminaux numériques

- État du système DECT

- Terminaux DECT

- Réseau

- Système

Ces sections contiennent des informations sur l'état de synchronisation des interfaces réseau RNIS, des informations sur les liaisons au centre d'appel et AIN, ainsi que d'autres informations pertinentes concernant le système. Vous pouvez détruire les différents domaines afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble.

## Explications des différents messages

Table 1. Information du système
Section | Message d'état | Explication
Utilisateurs | Licence | L’utilisateur est associé à une licence valide. L’utilisateur est associé à une licence invalide. L’utilisateur est associé à toute licence.
Terminal IP | État | Le terminal est enregistré et actif. Le terminal est partiellement enregistré ou inactif. Le terminal n’est pas enregistré.
Touches de champ d'affichage d'occupation | Nombre de touches de champ d’occupation configurées | Indique le nombre total de champ d’affichage d’occupation (BLF) configuré sur le système. Les touches BLF sont utilisées pour surveiller l’état de ligne des abonnés configurés sur le terminal. Le LED affiche l’état de ligne, libre, occupé ou sonnerie. Appuyez sur la touche BLF pour exécuter la même action comme une touche d’appel, c’est-à-dire, l’appel lorsque l’option inactive ou décrocher est en cours de sonnerie. Pour chaque système PBX, vous pouvez configurer un maximum de 4000 touches.
Touches de champ d'affichage d'occupation | Le classement des touches de champ d’affichage d’occupation indiquant le même utilisateur | En indiquant le même utilisateur, les paramètres dans ce champ définissent la priorité de chaque BLF configuré pour l’utilisateur.
Terminaux numériques |  | Le terminal de téléphone numérique est enregistré et actif. Le terminal de téléphone numérique est partiellement enregistré ou inactif. Le terminal de téléphone numérique n’est pas enregistré.
État du système DECT | Unité radio | Indique que les unités radio DSI sont connectées et actives. Indique que les unités radio DSI sont déconnectées et inactives. Indique que les unités radio DSI sont inactives et passives.
Terminal DECT |  | Le terminal DECT est enregistré et actif. Le terminal DECT est partiellement enregistré ou inactif. Le terminal DECT n’est pas enregistré.
Réseau | État de synchronisation | Indique que la ligne du faisceau est connectée à la fente de la carte PRI. La référence principale affiche maintenant que le port où le faisceau PRI est connecté. Les points de référence utilisés au port où le PRI E1 est connecté et l’état de synchronisation est Normal. Indique que la fente de carte PRI est inactive. Indique de la Couche 2 n’est pas active. Indique que la ligne du faisceau n’est pas connectée à la fente de la carte PRI.
Réseau | État d’enregistrement | Indique que le fournisseur SIP est configuré avec ou sans compte. S’il est configuré avec un compte, la couleur verte indique aussi que le compte est enregistré avec succès. Indique que le fournisseur SIP n’est pas configuré. Indique que le compte associé au fournisseur SIP n’est pas enregistré.
Système | Le nombre total des touches configurées | Les touches configurées sur le système et les touches maximum autorisées.
Système | Registres d’enregistrement d’appel dans le tampon | Indique zéro (0) registre d’enregistrement d’appel dans le tampon. Indique plus d’un registre d’enregistrement d’appel dans le tampon. Ceci signifie que l’imprimante de facture n’est pas accessible. Les valeurs numériques indiquent le nombre d’enregistrements mémorisés.
Système | Canaux B internes occupés | Les canaux internes qui sont occupés.
Système | Les canaux B internes occupés | Les canaux externes qui sont occupés.

Parent topic: Vue d'ensemble du système
↑