# Généralités de l’AIN

Le Mitel Advanced Intelligent Network (AIN) met en réseau plusieurs serveurs de communication Mitel 400 en un seul système de communication à part entière doté d'une gamme complète de fonctionnalités. Les divers nœuds sont géographiquement indépendants les uns des autres et sont commandés par un nœud maître. La mise en réseau se fait via le réseau IP. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du système AIN. Le thème spécial AIN contient de plus amples informations sur la manière de configurer et de faire fonctionner un AIN avec WebAdmin. Vous trouverez plus bas les liens hypertextes, dans la section Voir également....

Vous pouvez décider ici si le serveur de communication fait partie d'un AIN ou s'il est exploité en tant que système individuel. En fonction du mode d'exploitation configuré, vous avez accès à davantage d'informations et de paramètres généraux sur l'AIN.

Table 1. Mode opératoire
Vous pouvez voir ou choisir ici le mode d'exploitation AIN du serveur de communication sur lequel vous êtes actuellement connecté.
Paramètre | Remarques
Système isolé | Le serveur de communication ne fait pas parti d'un AIN.
Maître AIN | Le serveur de communication est un nœud maître. Le nœud maître est le centre de commande AIN . Vous pouvez créer la configuration AIN à partir d'ici.
Satellite AIN | Le serveur de communication est un nœud satellite. Le mode d'exploitation d'AIN d'un nœud satellite est configuré via le maître. Vous configurez ici uniquement le matériel local, les interfaces locales et les ressources DSP locales.

Table 2. Aperçu des nœuds (apparaît uniquement dans le maître)
Paramètre | Remarques
Nœud | Numéro de référence du nœud. Lorsque vous cliquez sur les numéros de référence, une fenêtre superposée est ouverte avec des réglages supplémentaires.
Nom | Nom du nœud AIN
Connecté depuis | Le satellite est connecté avec le maître depuis <date/heure>. Le satellite n'est actuellement pas connecté avec le maître.
ID d'équipement (EID) | Numéro d'identification du serveur de communication
Nom hôte | Nom d'hôte du nœud AIN
Adresse IP | Adresse IP du nœud AIN
Type | Type du serveur de communication
Région | Profil de région du nœud AIN. Pour sélectionner un autre profil de région, cliquez sur le numéro de référence ou le nom du nœud AIN.
Destination de secours | Destination d'urgence du nœud AIN (valeur par défaut = 1). Pour sélectionner une autre destination d'urgence, cliquez sur le numéro de référence ou le nom du nœud AIN. Vous pouvez attribuer au nœud AIN n'importe laquelle des destinations d'urgence définies. Lorsque l'un des numéros d'urgence du plan de numérotation interne ( =g4) est composé, l'un des trois numéros d'appel de la destination de secours est composé, en fonction de la position de commutation du groupe de commutation attribué. Note: Si une destination de secours est attribuée au terminal appelant, les destinations de secours de ce terminal sont prioritaires.
Couverture d'urgence | Vous pouvez assigner ici l'un des ensembles de données de destination de secours définis au nœud AIN. Lorsqu'un numéro d'urgence publié sur la liste de numéros d'urgence publics ( =we) est composé, le système réagit en déclenchant des actions spécifiques : L'emplacement de l'appelant est envoyé à l'opérateur, une équipe de réponse d'urgence est informée, les alarmes sont émises et les journaux sont mis à jour. Vous trouverez davantage d’informations dans le thème spécial "Assistance au service d’urgence".

Table 3. Maître AIN (N'apparaît que sur les satellites)
Paramètre | Remarques
Adresse IP du maître | Adresse IP ou nom d'hôte du maître
État de la connexion | Le satellite est actuellement connecté avec le maître. Le satellite n'est actuellement pas connecté avec le maître.

Table 4. Nœuds de connexions
Paramètre | Remarques
Plage de contrôle | Fixe l'intervalle avec lequel les connexions de signalisations entre le maître et le satellite sont contrôlées. Lorsque vous modifiez l'intervalle dans le maître, la modification est également effectuée dans tous les satellites disponibles. Minimum: 5 s Très court: 10 s Court: 20 s Moyen: 40 s Long: 1 min 45 s Très long: 3 min Note: L'intervalle défini pour l'opération AIN et pour l'opération hors ligne doit être le même.

Voir aussi...

## Thème spécial:

"Informations générales sur Mitel Advanced Intelligent Network (AIN)"

## Manuel du système Mitel Advanced Intelligent Network (AIN) :

Liens directs vers le DocFinder :

Allemand

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: AIN
↑