# Configuration des canaux VoIP

La conversion en temps réel des données vocales pour leur transmission dans le réseau IP requiert des ressources DSP aux points de passage entre des points terminaux IP et non IP. Celles-ci sont mises à disposition sous forme de canaux VoIP.

Mitel CPQ (Affichage Système / AIN ) calcule, sur la base des téléphones, terminaux et raccordements réseau configurés, la charge de trafic à attendre et les canaux VoIP nécessaires à cet effet. Les calculs tiennent compte aussi bien de la charge du trafic interne à l'AIN qu’à celle générée par le trafic de transit réseau (pour autant que les accès réseau aient été saisis). Pour les connexions entre deux points de terminaison IP, les deux canaux VoIP nécessaires pour le switching indirect sont inclus. Le résultat repose sur l’hypothèse d’une densité moyenne du trafic. Au besoin, vous avez cependant la possibilité de corriger manuellement vers le bas ou vers le haut la valeur calculée.

Par ailleurs, Mitel CPQ attribue aux canaux VoIP les ressources DSP les plus appropriées et détermine les licences nécessaires.

## Canaux VoIP requis entre deux deux points de terminaisons possibles

Figure 1.

Point de terminaison non IP | Point de terminaison IP
Terminal analogique (FXS) Terminal propriétaire numérique(DSI) Téléphone sans fil DECT (DSI) Téléphone RNIS (S0) Externe via réseau analogique (FXO) Externe via réseau RNIS (T0/T2) Système de messagerie vocale interne Serveur vocal interactif Service d'annonce interne Musique d'attente Enregistrement de la communication Communication d'interphone avec fichier audio File d'attente avec annonce Pont de conférence | Téléphone IP propriétaire Mitel SIP Terminals Terminal SIP standard Téléphone sans fil DECT via SIP-DECT Téléphone sans fil WiFi via point d'accès SIP Téléphone sans fil WiFi via point d'accès SIP Téléphone mobile WiFi via contrôleur AMC Externe via fournisseur SIP

Note:

Dans le fonctionnement normal, tous les points de terminaisons IP sont annoncés au maître, même s'ils se trouvent localement dans le satellite.

Parent topic: TDM-DECT
↑