# Recherche d’un serveur de communication dans le réseau IP

Les serveurs de communication nouvellement raccordés au réseau IP ne sont pas toujours accessibles sans configuration préalable de l’adressage IP. Vous apprendrez ici comment établir une connexion vers les nouveaux systèmes.

## Comportement au premier démarrage

Si une adresse IP entrée manuellement a été déjà enregistrée au moment du premier démarrage, le serveur de communication désactive le DHCP et le DNS et démarre avec l'adresse IP statique.

Lorsque vous raccordez un serveur de communication pour la première fois au réseau IP, il tente d'atteindre par DHCP une adresse IP:

- si un serveur DHCP propose une adresse IP au serveur de communication, celle-ci est adoptée et le serveur de communication tente de s'enregistrer auprès du serveur DNS sous le nom <Nom du modèle> -<Adresse MAC>.

- Si aucune adresse IP n'est proposée au serveur de communication, celui-ci démarre avec l'adresse par défaut 192.168.104.13.

Table 1. Valeurs par défaut des adressages IP
Paramètre | Valeur du paramètre
Adresse IP | 192.168.104.13
Masque du sous-réseau | 255.255.255.0
Adresse de la passerelle | 0.0.0.0
DHCP | oui
Nom hôte | <Nom de modèle>-<Adresse MAC>, (par exemple “Mitel430-00085d8031a6)

## Recherche un serveur de communication dans le même sous-réseau

L'outil Recherche de système contient une fonction permettant de trouver les serveurs de communication MiVoice Office 400 sur le réseau IP. La fonction de recherche trouve l'ensemble des serveurs de communication associés dans le même sous-réseau. Les serveurs de communication nouvellement ajoutés peuvent être adressés directement avec Recherche de système et ouverts avec WebAdmin. En outre, vous pouvez utiliser la Recherche de système pour effectuer un téléchargement d'urgence ou pour rétrograder le système.

## Recherche d'un serveur de communication dans un autre sous-réseau

Si Recherche de système ne parvient pas à détecter un nouveau serveur de communication parce qu'il est connecté dans un sous-réseau différent, vous avez les possibilités suivantes pour contacter le serveur de communication :

- Si le serveur de communication a réussi à s'enregistrer auprès du serveur DNS, il est accessible sous le nom d'hôte <Nom du modèle>-<Adresse MAC> (p.ex. Mitel430-00085d8031a6).

- Lorsque le serveur de communication s'est inscrit sous l'adresse standard statique, vous devez modifier la configuration IP de votre PC de manière à ce que le sous-réseau corresponde à celui de votre serveur de communication. Procédez de la façon suivante:

- Adaptez l’adresse IP de votre PC de manière à ce qu’elle tombe dans la même plage d’adresses que l’adresse par défaut du serveur de communication

- Reliez l’interface Ethernet du PC directement ou par le biais d'un commutateur avec l’interface Ethernet du serveur de communication. Vous pouvez utiliser à cet effet aussi bien un câble patch conventionnel qu’un câble croisé.

- Démarrer Recherche de système.

  Le serveur de communication est maintenant affiché.

- Utilisez la Recherche de système pour modifier l'adresse IP du serveur de communication.

- Reconnectez le serveur de communication au réseau IP et procédez à un redémarrage.

- Rétablissez la configuration IP correcte sur votre PC et connecter le PC au réseau IP.

- Redémarrer Recherche de système.

  Le serveur de communication est maintenant visible et accessible sous la nouvelle adresse IP également dans le réseau IP.

Voir aussi...

## Manuel du système Mitel Advanced Intelligent Network (AIN) :

Liens directs vers le DocFinder :

Allemand

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Informations sur le produit
↑