# SIP-DECT

Définissez ici les paramètres SIP-DECT spécifiques et facilitez, la configuration du système Mitel SIP-DECT.

## Mitel SIP-DECT® solutions

Avec et la gamme de téléphones Mitel SIP-DECT® et Mitel 600 DECT, des solutions complètes pour la téléphonie sans fil dans des réseaux basés sur IP sont réalisables. Ceci a besoin des unités radio RFP qui peuvent être directement connectés. Le Gestionnaire OpenMobilityManager (OMM) qui forme l’interface de gestion de la solution, est installé sur une des unités radio RFP ou sur un PC pour la solution Mitel SIP-DECT. Un OMM secondaire (en attente) peut aussi être configuré. Les téléphones Mitel 600 DECT chargent leur firmware à partir de l'OMM.

Pour faciliter la configuration de la solution SIP-DECT, le serveur DHCP interne du MiVoice Office 400 peut être utilisé. Les paramètres nécessaires sont transmis via "DHCP Response" aux unités radio SIP-DECT (RFP).

Pour faciliter la configuration SIP-DECT, les paramètres de démarrage du SIP-DECT sont configurés et transmis aux unités radios (RFPs) grâce aux fichiers de configuration (certains des paramètres ne sont adaptés que pour l’OMM). Pour trouver le serveur de configuration du MiVoice Office 400, on peut utiliser le serveur DHCP interne ou externe. Une saisie manuelle de l'adresse IP du serveur de configuration du MiVoice Office 400 est également possible. Vous trouvez ici les paramètres spécifiques et configurables, qui sont uniquement pertinents pour Mitel SIP-DECT.

Table 1. Paramètres de démarrage du RFP SIP-DECT
Paramètre | Explication
Service activé | Le système Mitel SIP-DECT avec MiVoice Office 400 est actif (valeur par défaut).
Adresse IP OMM principale | Entrez ici l'adresse IP du serveur OpenMobilityManager primaire (serveur OMM).
Adresse IP OMM secondaire | N'est pertinent que si deux serveurs OpenMobilityManager sont disponibles.
Nom d’utilisateur | La valeur par défaut est omm.
Mot de passe actuel | Le mot de passe utilisé lors de la création de l'OMM. Le mot de passe par défaut est omm
Nouveau mot de passe | Le nouveau mot de passe pour accéder au serveur de l'OMM. Il faut noter que le mot de passe doit comporter au moins huit caractères et doit contenir un chiffre, une lettre majuscule, une lettre minuscule et un symbole spéciale. Note: Lorsque le mot de passe est modifié ici, le mot de passe est modifié automatiquement dans OMP.
Confirmation du mot de passe | Le nouveau mot de passe à nouveau.
Nom du système | C'est le nom du système SIP-DECT. Il est ensuite affiché à l’écran du téléphone une fois l’enregistrement d’un téléphone sans fil SIP-DECT effectué.
PARK | Une Clé de Droit d’Accès de Portable (PARK) est nécessaire pour opérer un système SIP-DECT. Chaque système SIP-DECT a besoin d'un PARK unique qui est utilisé pour identifier le système DECT sur l'interface Air. Pour les systèmes qui nécessitent moins de cinq RFP, cliquez sur le bouton PARK. Si la licence n'est pas récupérée, cliquez sur le bouton PARK. Pour les systèmes ayant plus de cinq RFP, le fichier licence généré par le SLS contient le code PARK. Si le système comportant jusqu'à cinq appels d'offres (et donc un PARK en ligne) passe à 256 RFPS, le PARK (en ligne) existant peut être réutilisé. Copiez le PARK sur le serveur de la licence pendant le processus d'octroi de la licence.
Code d'authentification (CA) | Saisissez une valeur de votre choix. Alternativement, vous pouvez appuyer sur le bouton Créer nouveau AC pour permettre à l’outil MiVoice Office 400 WebAdmin de définir une valeur. Ce même code d’authentification sera utilisé pour l’abonnement des terminaux.
Domaine règlementaire DECT | Les paramètres Domaine réglementaire soit automatiquement défini conformément au canal des ventes MiVoice Office 400. Le Domaine règlementaire indique la région du monde où le système SIP-DECT est en cours d’utilisation. Pour des raisons légales (utilisation des fréquences radio), il est très important de s’assurer que le paramètre est correct. EMEA est la valeur correcte pour l’Europe.
Modèle de tonalité | Le schéma des tonalités est la signalisation générée par les téléphones et la fréquence des tonalités est différente selon les régions. (Exemple : tonalité de numérotation, tonalité d'occupation, tonalité de retour d'appel, etc.)
Cryptage DECT | Le DECT peut être crypté.
Verrouillage des touches de tous les téléphones (Secondes) | Définissez un délai pour le verrouillage automatique du clavier des terminaux SIP-DECT.
Appel SOS : numéro d'appel | Numéro d'urgence à composer lorsque la touche SOS a été actionnée sur un téléphone SIP-DECT.
Sauveg | Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger le fichier de sauvegarde omm. Cliquez sur le bouton Télécharger pour restaurer un fichier omm.
Sysdump | Cliquez sur le bouton Créer pour créer le vidage de système. Cliquez ensuite sur le bouton Télécharger pour télécharger le vidage du système. Note: Sysdump est disponible uniquement sur MiVoice Office 400 VA et SMBC et seulement si l'OMM fonctionne sur un RFP.

Table 2. Site 1
Paramètre | Explication
--- | ---
Audio large bande G.722 | La bande large est utilisée sur l'interface aérienne depuis le combiné. Le code par défaut G.722 est utilisé.
SRTP | Voix sur IP sécurisée. Vous pouvez sélectionner différentes options pour la sécurisation de la voix sur IP.
Sécurité DECT améliorée (Condition préalable: Cryptage DECT) | Lorsque cette option est activée, les sites ne peuvent contenir que des RFP de troisième ou quatrième génération. Pour les installations à sites multiples, veuillez activer cette fonction sur tous les sites.

Table 3. Amélioré
Paramètre | Explication
--- | ---
Protocole de transport | Sélectionnez ici le protocole de transport désiré.
Feature Access Codes (FAC): | Avec ce code, un utilisateur peut réaliser des fonctions précises sur un téléphone sans fil SIP-DECT enregistré. Les codes sont composés de caractères sur le clavier de sélection. Ils sont interprétés par OpenMobilityManager et ne sont pas transmis au serveur de communications. Un préfixe doit toujours être sélectionné avant même le code de fonction. C'est pourquoi, ces codes (en particulier le préfixe) ne devraient pas correspondre à des numéros du plan de numérotation interne.
Codes d’accès de fonctionnalité (FAC): Préfixe | Ce code doit toujours être composé avant les codes de fonction suivants. OpenMobilityManager est ainsi préparé. La valeur par défaut est définie *1.
FAC: Activer l’enregistrement | Ce code permet l'enregistrement d'autres téléphones sans fil SIP-DECT. La valeur par défaut est définie à 13.
FAC: Désactiver l’enregistrement | Ce code permet d'empêcher l'enregistrement d'autres téléphones sans fil SIP-DECT. La valeur par défaut est définie à 14.
FAC: Connexion d'utilisateur | Ce code permet à un utilisateur de se loguer à un téléphone sans fil SIP-DECT en indiquant son numéro d'utilisateur et son code PIN. Le code par défaut est définie à 11.
FAC: Déconnexion d’utilisateur | Ce code permet à un utilisateur de se déloguer à un téléphone sans fil SIP-DECT en indiquant son code PIN. Le code par défaut est définie à 12.
Port pour SIP via TLS | Le port standard saisi est utilisé. Entrez le port souhaité.
Port pour SIP via UDP/TCP | Le port standard saisi est utilisé. Entrez le port souhaité.
Port pour les conférences dial-in via UDP/TCP | Le port standard saisi est utilisé. Entrez le port souhaité.
Port pour les conférences dial-in via TLS | Le port standard saisi est utilisé. Entrez le port souhaité.
DEL désactive (RFP 4G uniquement) | DEL désactive sur RFP 4G. DEL active sur RFP 4G.
Adresse du serveur de firmware | Le firmware des unités radio RFP et pour Mitel 600 DECT sans fil peuvent être mis à jour automatiquement à la meilleure version compatible avec le firmware MiVoice Office 400. Un serveur global Mitel FTP est déjà prédéfini ici. Sur celui-ci sont déposées les versions diverses du firmware, qui correspondent aux différentes versions du logiciel. L'entrée prédéfinie est ajustée pour chaque version du serveur de communications, si nécessaire. Vous pouvez aussi entrer l'adresse d'un autre serveur de firmware.

## Conférence SIP-DECT

Il est possible de commuter des conférences à trois dans un système SIP-DECT. Pour cela, certaines configurations sont nécessaires à la fois dans OpenMobilityManager et sur le serveur de communication. Entre autres, un utilisateur avec un terminal SIP doit être ouvert, pour chaque zone de conférence OMM dans le serveur de communication et une licence Terminaux SIP est nécessaire.

Pour faciliter la configuration, vous pouvez ouvrir 10 conférences SIP-DECT avec numéro d'appel. Un utilisateur est ensuite ouvert automatiquement par numéro d'appel avec un jeu d'autorisations prédéfini et un terminal SIP préconfiguré est attribué. Utilisateur et terminal SIP ne sont pas visibles dans la configuration d'utilisateur. Une licence pour ces 10 terminaux n'est pas nécessaire.

Les configurations nécessaires dans OpenMobilityManager sont également automatisées par l'ouverture de conférences SIP-DECT dans le serveur de communication, de sorte que les réglages manuels ne sont plus nécessaires.

Table 4. Réglages conférence SIP-Dect
Paramètre | Description
Nombre de conférences SIP-DECT | Le nombre de conférences qui sont prises en charge pour le numéro d’appel. Jusqu’à 10 conférences peuvent être prises en charge pour chaque numéro d’appel.
Démarrer avec un numéro d’appel | Le numéro de la salle de conférence associé avec la conférence. Un périphérique terminal SIP-DECT peut être associé avec des numéros de conférence multiple.
Licence | La type de licence disponible pour le numéro d’appel. La licence peut être une licence d’utilisateur ou une licence IP.
Jeu d’autorisations | Le jeu d’autorisations prédéfini assigné au terminal SIP.

Une fois que les conférences sont configurées, les salles de conférence sont automatiquement créées pour le SIP-DECT.

Parent topic: TDM-DECT
↑