# Utiliser un serveur DHCP intégré

Vous souhaitez utiliser le serveur DHCP intégré du serveur de communication afin d'adresser les téléphones propriétaires IP.

Le serveur DHCP intégré reconnaît automatiquement si une demande provient d'un téléphone propriétaire IP et peut également lui fournir l'adresse IP du serveur de communication ainsi que d'autres données de configuration en plus des coordonnées d'adressage pour le téléphone.

Table 1. Paramètres de configuration transmis de manière standard aux téléphones propriétaires IP
Attribut | Explication
PBX_ADDRESS | Adresse IP du serveur de communication.
SIP_PORT_PBX | Port SIP du serveur de communication
SIP_PORT_PHONE | Port SIP du téléphone IP propriétaire
VLAN_PRIO | La priorité VLAN est lue à partir du réglage Niveau de priorité CoS (=48).
VLAN_ID/VLAN_ENABLED | L'ID du VLAN est lu à partir du paramètre VLAN ID(=48).

Le serveur DHCP intégré utilise l'option DHCP 60 Identifiant de classe de fournisseur (Option 60) pour identifier les téléphones du système IP et l'option DHCP 43 Informations spécifiques au fournisseur (Option 43) pour transmettre les données de configuration.

Vous pouvez également écrire les paramètres de configuration dans un fichier de configuration et les stocker sur le serveur de communication Utilisation du serveur DHCP avec des options.

## Installer un serveur DHCP intégré

Procédez comme suit pour installer le serveur DHCP intégré suivant:

1. Vérifiez dans l’adressage IP si le serveur de communication (système individuel ou maître) a un adressage statique et que DHCP est éteint (=9g, réglage Client DHCP).

2. Vérifiez si un autre serveur DHCP est encore actif dans le même réseau IP. Si oui, définissez une plage d'adresse commune avec l'administrateur IT pour les téléphones propriétaires IP et SIP et excluez cette plage d'adresses du serveur DHCP actif.

3. Allumez le serveur DHCP (=yc, réglage Serveur DHCP).

4. Saisissez la plage d'adresses qui doit être couverte par le serveur DHCP intégré (Paramètres Première adresse IP / Dernière adresse IP).

5. Définissez si le serveur DHCP intégré doit réagir à toutes les demandes ou uniquement aux demandes de terminaux Mitel (Paramètres Prise en charge DHCP).

6. Complétez le paramétrage de base du serveur DHCP conformément aux instructions de l’aide en ligne (=yc).

Note:

Étape 2: La plage d'adresses du serveur DHCP intégré et l'adresse IP du serveur de communication doivent se trouver dans le même sous-réseau.

Étape 5: Si l'adressage IP des satellites doit également se faire via le serveur DHCP intégré du maître, vous devez sélectionner le paramètre Prise en charge DHCP = Tous.

## Inclure des téléphones propriétaires IP

Après l'installation du serveur DHCP, vous pouvez raccorder les téléphones propriétaires IP.

Dès qu'un téléphone propriétaire IP a démarré, l'écoulement suivant se produit (simplifié):

- Le téléphone propriétaire IP envoie une demande d'adresse générale à broadcast avec son adresse MAC et l'ID de sa classe de constructeur.

- Le serveur DHCP intégré réagit à cette demande, crée et enregistre une nouvelle connexion de l'adresse MAC à une adresse IP depuis sa plage d'adresses et envoie ses coordonnées d'adresse au téléphone propriétaire IP, ainsi que l'adresse IP du serveur de communication.

- Le téléphone propriétaire enregistre les données de configuration obtenues et se manifeste auprès du serveur de communication. Il est à présent prêt pour l'enregistrement.

Parent topic: Informations sur le produit
↑