# Fonction horodatée programmée

Vous pouvez définir ici des fonctions programmées (facilités */#) qui sont exécutés une fois à un moment donné (date/heure) ou répétées à une heure donnée certains jours ou tous les jours de la semaine. Les facilités */# peuvent être utilisées pour des fonctionnalités spécifiques aux utilisateurs ou pour des réglages globaux.

Table 1. Fonctions programmées
Paramètre | Description
ID | Vous voyez ici l'ID de la fonction programmée
Nom | Champ de texte éditable avec le nom de la fonction.
Fonction | Champ de texte avec le code de la fonction / facilité Note: Les entrées non valables, qui ne peuvent pas être exécutées ne génèrent aucun message d'erreur.
Mode | Répétitive: Dans ce mode, vous pouvez faire exécuter la fonction un jour, plusieurs jours consécutifs ou tous les jours de la semaine à une heure à configurer. Exécution unique: Ce mode sert à l'exécution unique d'une fonction à une date et à une heure à configurer. Préparation (sans exécution): Ici, vous pouvez préconfigurer des fonctions sans les faire encore exécuter. Vous pouvez aussi utiliser ce réglage pour désactiver temporairement des fonctions programmées.
Jour de début | Sélectionnez le jour auquel la fonction doit être exécutée pour la première fois de la semaine pour le mode Répétitive.
Jour de fin | Sélectionnez le jour auquel la fonction doit être exécutée pour la dernière fois de la semaine pour le mode Répétitive. Si le jour de début et le jour de fin sont identiques, la fonction est exécutée une fois dans la semaine.
Date d'exécution | Pour le mode Exécution unique, cliquez sur l'icône du calendrier et sélectionnez la date d'exécution ou entrez cette date manuellement au format JJ.MM.AAAA.
Heure d'exécution | Entrez l'heure d'exécution au format HH:MM.
Attribution du groupe de commutation | Un groupe de commutation peut être attribué à chaque fonction. Il est ainsi possible d'activer ou de désactiver, p.ex., pendant les vacances, des groupes entiers de fonctions. Toutes les fonctions attribuées au groupe de commutation correspondant sont actives en position de commutation 1 et, en positions de commutation 2 + 3, toujours inactives.

Table 2. Exemples de fonctions contrôlées selon l'heure
ID | Nom | Fonction | Répétitive | Jour de début | Jour de fin | Date et heure d'exécution | Attribution du groupe de commutation | Signification
1 | Renvoi chef désactivé | *0620#21 |  | Lundi | Vendredi | 08:00 | - | Désactiver renvoi de l'utilisateur 20
2 | Renvoi chef activé | *0620*2124 |  | Lundi | Vendredi | 17:00 | - | Activer renvoi de l'utilisateur 20 vers l'utilisateur 24
3 | Chauffage éteint | #74 854 |  |  |  | 23/12/2014 22:00 | - | Désactiver sortie de commande 854 (p.ex. chauffage)
4 | Chauffage allumé | *74 854 |  |  |  | 05/01/2015 05:30 | - | Activer sortie de commande 854 (p.ex. chauffage)

Table 3. Exemple de fonctions programmées avec attribution du groupe de commutation
ID | Nom | Fonction | Répétitive | Jour de début | Jour de fin | Date et heure d'exécution | Groupe de commutation | Signification
5 | Annonce de la fin de la journée de travail | *931 02 |  | Lundi | Vendredi | 07:00 | 7 | Activer le message d'accueil 02 du service d'annonces
6 | Annonce bureau ouvert | #931 02 |  | Lundi | Vendredi | 18:00 | 7 | Désactiver le message d'accueil 02 du service d'annonce
7 | Début des vacances de Noël | *85072 |  |  |  | 23.12.2014 16:00 |  | Basculement du groupe de commutation 7 à la position de commutation 2: Toutes les fonctions attribuées au groupe de commutation 7 sont désactivées.
8 | Fin des vacances de Noël | *85071 |  |  |  | 1 mai 2015 08:00 |  | Basculement du groupe de commutation 7 à la position de commutation 1: Toutes les fonctions attribuées au groupe de commutation 7 sont activées.

Autres propriétés:

- Toutes les fonctions télécommandables peuvent être contrôlées selon l'heure. Les fonctions spécifiques à l'utilisateur sont activées avec *06 <Numéro d'utilisateur.>.

- Contrairement à la commande des fonctionnalités ou à la modification de configurations via le terminal, les fonctions variables selon l'heure ne sont pas soumises aux autorisations ou aux discriminations applicables aux utilisateurs individuels.

- Les fonctionnalités et les réglages peuvent être activés, désactivés ou modifiés en fonction de l'heure, mais aussi, en parallèle, via des terminaux. L'état actuel est déterminé par un événement, c.-à-d. que la dernière commande détermine l'état actuel. Les états antérieurs des fonctions ne sont pas contrôlés. Si une fonction est éliminée de la table, son état reste conservé.

## Redémarrage horodaté

En plus de la commande à l'aide des codes de fonction */#, un redémarrage contrôlé dans le temps du système ou des téléphones Mitel SIP est également possible.

Afin de redémarrer le serveur de communication, saisissez le mot reset sous Fonction. Dans le Crashlog, vous trouverez l'entrée correspondante sous l'Error-ID 08625

Pour redémarrer le téléphone Mitel SIP, entrez, sous Fonction, la phrase réinitialiser mitel sip.

## Fonctions horodatées dans l'AIN

Un temps maître est toujours déterminant pour l'exécution d'une fonction horodatée dans un AIN. Un éventuel décalage horaire configuré d'un nœud n'est pas pris en compte automatiquement.

Voir aussi...

## Exportation et importation de fonctions horodatées

Les fonctions horodatées sont une partie du fichier d'exportation Excel et peuvent aussi être éditées en externe. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section "Importation et exportation de données de configuration".

Parent topic: Serveur vocal interactif
↑