# Signalisation coupure de boucle

Vous pouvez définir ici les paramètres de la signalisation coupure de boucle du côté réseau. Vous trouvez aussi les mêmes réglages dans l'affichage ... / Système / Réglages du pays

Les paramètres suivants sont valables pour la signalisation du serveur de communication avec raccordements réseau envers le réseau. Les valeurs sont différentes selon le pays. Les valeurs par défaut des paramètres dépendent du canal de distribution.

Table 1. Signalisation coupure de boucle
Paramètre | Explication
Urgence | Vous entrez ici la durée du signal flash (signal de commande) qui est envoyé au réseau par le serveur de communication (en msec).
Rapport | Vous fixez ici le rapport d'impulsions pour les lignes réseau analogiques avec procédé de numérotation décimale.
Intervalle | Vous fixez ici l'intervalle de numérotation pour les lignes réseau analogiques avec procédé de numérotation décimale.

Parent topic: Exchange
↑