# Généralités

Vous trouverez ici des réglages communs aux communications réseau.

Table 1. Réglages de l’achèvement automatique du code d’accès d’échange pour MiCollab, BluStar, Mitel Office et Dialerapplicatins
Paramètres | Explication
Activer l’achèvement automatique | Permet à l’achèvement automatique du code d’échange. Cette fonctionnalité est disponible pour les applications MiCollab, BluStar, Mitel Office et Dialer applications.
appliquer le changement de préfixe si le numero composé à des chiffres égaux ou supérieur | Le préfixe d’échange est ajouté si le numéro composé est égal à ou supérieur au numéro indiqué dans ce champ.

Table 2. Réglages des connexions réseau-réseau
Paramètres | Explication
Connexion réseau-réseau | Ce réglage vous permet de restreindre ou de verrouiller le trafic central à l'échelle du système: Pas autorisé: Aucune connexion réseau-réseau ne peut être établie. "Seul. numérique-numérique: Il faut que les deux interfaces réseau soient numériques pour pouvoir établir une connexion réseau-réseau. Aussi numérique-analogique: Au moins une interface réseau doit être numérique pour pouvoir établir une connexion réseau-réseau. Aussi analogique-analogique: Une connexion réseau-réseau est toujours possible.
Temps de déconnection (min) | Uniquement pour le type de communication Analogique – Analogique: La communication est libérée après la durée de déconnexion réglée..
Attendre la connexion | Vous spécifiez ici si un renvoi d'appel vers le réseau configuré doit toujours être connecté en cas d'appel externe ou uniquement lorsque l'appelé prend la communication et que la communication est ainsi établie: Le renvoi d'appel n'est effectué que si une communication est établie. Ce réglage permet d'éviter à l'appelant les taxes pour la communication jusqu'au serveur de communication si l'utilisateur appelé est occupé ou inaccessible. Le renvoi d'appel est toujours effectué.

## Référence d'horloge et tableau de référence d'horloge

La fréquence du signal d'horloge d'un serveur de communication est prédéfinie (synchronisée) par les accès de base T0 et les accès primaires T2 du réseau public. Le serveur de communication génère sa propre fréquence d'horloge si la synchronisation par le réseau public tombe en panne (p. ex. suite à une coupure des lignes réseau). Les réglages par défaut effectués automatiquement sont suffisants dans la plupart des cas. Ne modifiez ces réglages que si vous avez une configuration spéciale qui l'exige (p.ex. en cas de mise en réseau privée ou pour CAS/R2).

Table 3. Référence d'horloge
Paramètres | Explication
Référence utilisée | La synchronisation se fait actuellement via ce port.
Référence maître | Ce port est la référence maître.
État de synchronisation | Etat actuel de la synchronisation.

Parent topic: Exchange
↑