# Configuration locale des téléphones

Les paramètres d'adresse et de connexion se trouvent dans le menu de configuration local du téléphone et sont accessibles via un navigateur web ou via le guidage utilisateur du téléphone.

## Accès à la configuration locale des téléphones

Afin d'activer des modifications au niveau de l'adressage IP, le téléphone doit être redémarré. Les modifications sont maintenues même en état hors tension.

Table 1. Entrée dans le menu de configuration local et navigation dans le téléphone
Entrée dans le téléphone | Appuyer longuement sur la touche C ou touche Fox Menu / Paramètres / Général / Paramètres locaux
Entrée via le navigateur web | URL = adresse IP du téléphone (paramétrage standard: 192.168.104.33)
Nom d’utilisateur | admin (seulement important pour l'entrée via le navigateur web)
Mot de passe | Le mot de passe standard est « 0000 » et peut être modifié sur le téléphone sous Administration / Admin Général (syntaxe du mot de passe : 2 à 10 chiffres). Note: Vous pouvez configurer un seul et même mot de passe en même temps pour tous les téléphones propriétaires IP connectés( =48). Les mots de passe existants sont alors écrasés. L'entrée doit être vide pour pouvoir attribuer les mots de passe de manière locale et individuelle par téléphone. Vous devez opérer un premier démarrage du téléphone pour rétablir le mot de passe à la valeur par défaut "Mode d'exploitation et maintenance".
Navigation sur le téléphone | Sélectionner un point du menu: Appuyer sur la touche Fox Revenir au stade précédent: Appuyer sur la touche Fox Quitter: Appuyer sur la touche C

## Paramètres dans le menu de configuration local

Table 2. Paramètres DHCP (menu Administration)
Adresses IP | Explication
DHCP | Allumer ou éteindre DHCP (Activer / Désactiver - Valeur par défaut : activer)

Table 3. Adresse de téléphone (Paramètres Menu Administration / Adresse IP settings)
Adresses IP | Explication
Adresse IP | Adresse IP du téléphone IP propriétaire. Peut uniquement être modifiée si le DHCP est éteint.
Masque de sous-réseau | Masque de sous-réseau du téléphone IP propriétaire. Peut uniquement être modifiée si le DHCP est éteint.

Table 4. Adresse de la passerelle (dans le menu Administration)
Adresses IP | Explication
Adresse GW | Adresse IP du routeur du côté du téléphone, formant le passage aux autres sections du réseau IP (lien WAN/Internet). Si tous les téléphones IP et tous les satellites se situent dans le même domaine LAN que le maître, alors la valeur standard "000.000.000.000" peut être utilisée pour l'adresse Gateway.

Table 5. Adressage du système individuel/nœud (dans le menu Administration / Paramètres PBX)
Adresses IP | Explication
Adresse PBX | Adresse IP statique de l'interface Ethernet sur le système de base du système individuel/nœud. Lecture seule si l'entrée du nom DNS est vide.
Sauvegarde d’adresse PBX | Ce paramètre n'est pas important pour le mode d'exploitation d'un système MiVoice Office 400 et peut être laissé vide.

Table 6. Paramètres DNS (dans le menu Administration / Paramètres DNS)
Adresses IP | Explication
DHCP | Allumer ou éteindre DHCP: Valeur par défaut : activer
Nom DNS | Nom d'hôte du système individuel/nœud. Valeur par défaut: intelligate. Si l'adresse IP du serveur de communication doit être saisie de manière statique, alors vous devez supprimer cette entrée.
Sauvegarde de nom DNS | Ce paramètre n'est pas important pour le mode d'exploitation d'un système Mitel 430 et peut être laissé vide.
Adresse du serveur DNS | Adresse du serveur DNS (est saisie via le serveur DHCP)
Domaine DNS | Domaine du serveur DNS (est saisi via le serveur DHCP)

Table 7. Paramètres VLAN (dans le menu Administration / Paramètres VLAN)
Adresses IP | Explication
VLAN | Pour l'attribution du VLAN balisé du terminal conformément à IEEE 802.1/Q, réglez la valeur sur activer et attribuez l'ID VLAN ci-dessous. Si le téléphone ne doit pas être attribué à un VLAN ou si l'attribution à un VLAN se fait via un port par un commutateur utilisé, réglez la valeur sur désactiver (valeur par défaut).
Priorité d’utilisateur VLAN | Priorité VLAN . A seulement un impact si VLAN = activer
ID VLAN | ID du VLAN auquel le téléphone doit être affecté. Note: le serveur de communication doit être affecté au même VLAN. A seulement un impact si VLAN = activer

Les paramétrages suivants ne sont importants que si un PC est connecté au téléphone IP

Table 8. Paramètres VLAN PC (dans le menu Administration / Paramètres du port VLAN PC)
Adresses IP | Explication
Port PC VLAN | Avec ce paramétrage, vous pouvez attribuer un autre VLAN au PC raccordé au téléphone que le téléphone lui-même. Pour l'attribution du VLAN balisé du PC conformément à IEEE 802.1/Q, réglez la valeur sur on et attribuez l'ID VLAN ci-dessous. Dans les cas suivants, réglez la valeur sur désactiver : Ni le téléphone IP raccordé, ni le PC raccordé ne sont attribués à un VLAN. Le PC raccordé obtient le même VLAN que celui du téléphone,
VLANPC_PRIO | Priorité VLAN . A seulement un impact si VLAN PC port = activer
VLAN PC port TAGS | Les tags VLAN ne sont pas analysés par le PC et la carte réseau les ignore, normalement. Certaines cartes réseau plus anciennes ou bon marché ne sont pas capables d'identifier les tags VLAN et de les ignorer avec succès. Ceci peut causer des erreurs de transmission. Vous pouvez les empêcher avec le paramètre VLAN PC port TAGS = désactiver. Pour des raisons de compatibilité avec des terminaux SW plus anciens, la valeur par défaut est réglée sur activer activer.
VLAN PC ID | ID du VLAN auquel le PC raccordé doit être affecté. A seulement un impact si VLAN = activer

Les autres paramétrages de la configuration locale des terminaux sont destinés à l'utilisation d'un terminal IP sur un autre système de communication. Veuillez ne pas modifier les paramètres. Faites tout particulièrement attention à ce que les entrées dans le menu paramètres Administration / 802.1x restent vides. Assurez-vous également que les entrées du port média public dans le menu Administration / Paramètres NAT et la valeur TOS ne correspondent pas aux mêmes paramètres dans le serveur de communication et sont ignorées à ce stade.

Parent topic: Informations sur le produit
↑