# Éditer un acheminement

Les acheminements vous permettent d'attribuer le bon faisceau aux appels sortants et, partant, de déterminer la communication réseau.

Un acheminement détermine via l'attribution de faisceau les interfaces réseau par lesquels un appel sortant sera acheminé.

Table 1. Paramètres d'acheminement
Paramètre | Explication
Acheminement | Numéro de référence de l'acheminement.
Numéro d’appel / Nom | Numéro d'appel et nom de l'acheminement.
Nombre maximal d'appels sortants | Limite le nombre d'appels sortants autorisés simultanément. Dès que la limite définie est atteinte, plus aucun appel n'est établi via cet acheminement. L'appelant en est informé par la tonalité d'encombrement. Vous pouvez ainsi assurer que des lignes restent libres pour les appels sortants/entrants. Si l'une des destinations d'appel définies est occupée, l'appelant obtient la tonalité d'occupation.
Total canaux B | Montre le nombre de canaux B disponibles.
Émet code d'accès | Vous pouvez entrer ici un préfixe qui sera ajouté au numéro d'appel composé.
Délai d'envoi | Vous précisez ici le nombre de chiffres que l'appelant doit avoir déjà composé en numérotation directe avant que l'appel soit établi. Cas d'application: La destination appelée ne prend pas en charge l'Overlap Dialling et ne peut interpréter que des numéros d'appel complets. Les ressources de ligne sont limitées et la durée d'occupation doit être réduite à un minimum.
Discrimination externe | La discrimination externe attribué à l'utilisateur appelant est active et empêche l'établissement de la communication si des chiffres interdits sont composés. Les chiffres du numéro d'appel externe composé ne sont pas contrôlés.
Identificateur de plan de numérotation (IPN) | Sélectionnez E.164, si les appels sortants doivent être dirigés dans le réseau public via cet acheminement.
Intervalle d'impulsion pour taxes virtuelles | Vous pouvez configurer ici une taxation virtuelle pour les raccordements réseau qui ne délivrent aucune information de taxe (p.ex. SIP), en entrant l'intervalle des impulsions de taxe. Dans les réglages par défaut les taxes virtuelles ne sont pas saisies (valeur de réglage “0”).
Attribution des faisceaux | Vous déterminez ici le faisceau par lequel les appels doivent être dirigés dans le réseau. Vous pouvez entrer plusieurs faisceaux. L'acheminement tente d'envoyer un appel via le premier faisceau libre.

Parent topic: Routage sortant des appels
↑