# Services de données

Vous spécifiez ici l'acheminement des communications entrantes du service de données.

Les communications du service des données via des interfaces réseau numériques (S0/PRA) sont acheminées vers une table de destination du service des données via l'élément de distribution des appels. Des destinations sont assignées à chaque type de service des données dans la table de destination du service des données. Si un type de service de données ne peut pas être attribué de manière précise, l'appel est dirigé vers la destination Inconnu. Vous pouvez configurer plusieurs tables de destination du service des données.

Table 1. Service de données - Table de destinations
Type de service des données | Destinations possibles
FAX2, FAX3 | Interface de terminal analogique Interface de terminal SIP
FAX4 | Interface de terminal S0 Interface de terminal analogique
Telepac X.25/X.31A | Adaptateur de terminal à l'interface de terminal S0
Télétexte | Adaptateur de terminal à l'interface de terminal S0
Télex | Adaptateur de terminal à l'interface de terminal S0
Vidéotexte | Adaptateur de terminal à l'interface de terminal S0
TA V.110 | Adaptateur de terminal à l'interface de terminal S0
TA V.120 | Adaptateur de terminal à l'interface de terminal S0
Canal B transparent | Interface de terminal S0 Accès de télémaintenance PPP
Modem analogique | Interface de terminal analogique Adaptateur de terminal à l'interface de terminal S0
Inconnu | Destination quelconque

## Service de données - Destination unique

Au lieu de l'attribution à l'échelle du système via la table de destination du service des données, vous pouvez aussi attribuer diverses destinations à un type de service des données via les éléments de distribution des appels. Pour ce faire, vous cochez la case dans la colonne Destination unique pour le type de service des données en question et entrez chaque fois la destination désirée dans les éléments de distribution des appels, sous Service de données - Destination unique.

Parent topic: Appels d'urgence
↑