# Ouvrir numéro SDA

Vous ouvrez ici un numéro SDA individuel ou une gamme de numérotage SDA pour raccordements RNIS ou SIP et lui attribuer un élément de distribution des appels ou une gamme d’éléments de distribution d’appels respectivement. Vous pouvez aussi créer un numéro SmartDDI avec un règle de conversion qui permet d’acheminer les appels entrants directement aux utilisateurs, sans l’aide des éléments de distribution d’appel.

Table 1. Réglages
Paramètre | Explication
Plan SDA | Vous choisissez ici le plan SDA pour lequel vous souhaitez ouvrir un nouveau numéro SDA.
N° SDA | Inscrivez ici le numéro SDA que vous aimeriez ouvrir.
Élément de distribution des appels | Sélectionnez ici le numéro de référence de l'élément de distribution des appels qui sera ouvert avec le numéro SDA. Le premier élément de distribution des appels disponible sert de valeur par défaut.

## Créer un SmartDDI

SmartDDI permet une configuration simple de Routagedes appels entrants vers l’utilisateur approprié, lorsque les numéros SDA et les numéros utilisateur ont une corrélation. Ceci est effectué à l’aide d’une règle de conversion simple. Dans la règle de conversion, il est décrit comment le numéro SDA reçu est modifié. Grâce à ce numéro modifié, le plan de numérotation interne est consulté. Si le numéro correspond à un utilisateur existant, l’appel est directement acheminé à cette destination.

Figure 1. Acheminement et éléments d'acheminement

L’image ci-dessus présente la priorité des possibilités d’un acheminement des appels différent:

1. Le plan SDA existant est consulté, pour un appel entrant en première priorité. Si une entrée correspond au numéro SDA reçu, l’appel est acheminé vers l’élément de distribution des appels.

2. S’il n’y a pas de correspondance du numéro SDA reçu dans le plan SDA, alors les règles de conversion de SmartDDI sont consultées. Si une entrée de la règle de conversion correspond au numéro SDA reçu, il est converti et acheminé vers la destination définie dans le plan de numérotation. Les destinations autorisées sont des numéros d’appel des utilisateurs, des utilisateurs RPIS, les raccordements collectifs ou les éléments de distribution des appels.

3. Si aucune entrée de la règle de conversion ne correspond au numéro SDA reçu ou si le numéro converti ne correspond pas à une destination autorisée dans le plan de numérotation, l’appel est acheminé vers l’élément de distribution des appels défini dans le faisceau.

Note:

Si l’appel est directement acheminé vers un utilisateur ou un raccordement collectif avec SmartDDI, l’élément de distribution des appels n’est pas impliqué. Ceci signifie que plusieurs facilités (par ex. le service d'annonce ou l’acheminement des appels sur le CLIP) ne sont non disponible dans ce cas.

Table 2. Réglages
Paramètre | Explication
Plan SDA | Vous choisissez ici le plan SDA pour lequel vous souhaitez créer un règle de conversion SmartDDI.
Numéro SmartDDI | Entrer ici le numéro SmartDDI que vous aimeriez créer. Chaque numéro peut comprendre des chiffres et le paramètre fictif. Pour les règles et les exemples, voir chapitres ci-dessous.
Numéro interne correspondant | Saisissez le numéro interne correspondant. Chaque numéro peut comprendre des chiffres et le paramètre fictif. Pour les règles et les exemples, voir chapitres ci-dessous.
Description | Champ texte libre pour la désignation de la règle de conversion.

## Règles de conversion SmartDDI

Chaque plan SDA peut contenir plusieurs règles de conversion SmartDDI. Une entrée dans le tableau de règle de conversion comprend un numéro et un numéro interne correspondant. Chaque numéro peut comprendre des chiffres et le paramètre fictif “x”.

Pour chaque numéro les règles suivantes s’appliquent:

- Le numéro peut comprendre uniquement les chiffres

- Les numéros peuvent comprendre uniquement les paramètres fictifs

- Les paramètres fictifs doivent toujours être à la fin d’un numéro

- Le numéro des paramètres fictifs d’un numéro et d’un numéro interne correspondant doit être égal.

- Il est autorisé des entrées disposant des fourchettes de chevauchements ayant des numéros différents de paramètres fictifs.

- Dans les fourchettes de chevauchements, l’entrée ayant moins de paramètres fictifs (fourchette plus petite) présente la priorité la plus élevée.

- Ils sont autorisés, pour les paramètres fictifs “x” ou “X”.

## Exemples des entrées dans le tableau de la règle de conversion

Table 3. Tableau de la règle de conversion: Exemples
Plan SDA | Numéro SmartDDI | Numéro interne correspondant | Remarque
--- | --- | --- | ---
1 | 4000 | 200 | Entrée contient uniquement des chiffres. Le SDA 4000 est acheminé vers le numéro interne 200
1 | xx | xx | Entrée contient uniquement avec des paramètres fictifs. 100 SDA de 00 à 99 sont acheminés vers des numéros internes de 00 à 99.
1 | 500x | 61x | Entrée contenant des chiffres et des paramètres fictifs. 10 SDA dans la plage de 5000 à 5009 sont acheminés vers les numéros internes de 610 à 619.
2 | 41326553xxx | 3xxx | 1000 SDA dans la plage de 41326553000 à 41326553999 sont acheminés vers les numéros internes de 3000 à 3999.
2 | 413265534xx | 8442xx | Cette entrée de chevauchement présent une priorité plus élevée que l’entrée ci-dessus, car elle contient moins de paramètres fictifs (gamme plus petite).
2 | 60xx | 30x | Entrée Invalide. Le nombre de paramètres fictifs doit être égal.

Note:

Aux États-Unis et au Canada, l'abréviation DID (Direct Inward Dial) est utilisée à la place de DDI (Direct Dialling In)

Parent topic: Routage entrant des appels
↑