# Mise en service de téléphones propriétaires IP dans l' AIN

En mode AIN, tous les téléphones propriétaires IP sont connectés au maître et sont contrôlés par lui. C’est pourquoi ils doivent être configurés et annoncés auprès de celui-ci.

Les téléphones qui se trouvent localement dans les environs d’un satellite peuvent en plus être configurés de manière à se connecter automatiquement au satellite en mode hors ligne. Pour cela, vous devez installer ces téléphones auprès du maître et du satellite.

## Conditions préalables pour l'exploitation en mode d'exploitation hors ligne du satellite

Afin d'utiliser un téléphone propriétaire IP également en mode hors ligne, les conditions suivantes doivent être remplies:

- Le téléphone doit être configuré et enregistré aussi bien sur le maître que sur le satellite souhaité (=32).

- Un nombre suffisant de canaux VoIP doivent être disponibles sur le satellite pour le mode opératoire hors ligne (=ym).

- Le téléphone IP propriétaire et le satellite doivent être connectés au maître via le même lien WAN.

- C'est le satellite, et non l'adresse IP du maître, qui doit être stocké sur le téléphone IP propriétaire.

## Procédure de connexion en mode d'exploitation AIN

Lors d'un nouveau démarrage du téléphone propriétaire IP, celui-ci essaye de se connecter au satellite. Le satellite retransmet la demande au maître et le téléphone propriétaire IP s'annonce au maître.

## Opération de commutation en exploitation hors ligne

Après la perte de contact avec le maître, le satellite et le téléphone propriétaire IP effectuent un redémarrage. Le téléphone IP propriétaire peut s’annoncer dès que le satellite est en mode hors ligne. Il est alors contrôlé par le satellite pendant le mode hors ligne.

## Commutation en mode AIN

Après le rétablissement du contact avec le maître, le satellite effectue un redémarrage et démarre en mode AIN. Le téléphone IP propriétaire perd le contact avec le satellite, redémarre et se reconnecte au maître via le satellite. Vous pouvez également procéder au redémarrage manuellement si vous ne voulez pas attendre le temps limite des moniteurs de communication.

Vous souhaitez configurer les téléphones du système IP sur le maître pour le mode d'exploitation AIN et sur les satellites pour le mode hors ligne dans un AIN. Pour ce faire, vous devez signaler les téléphones IP au satellite en premier lieu et ensuite au maître.

## Préparatifs

1. Mettre le satellite en mode d'exploitationhors ligne "Satellite en mode hors ligne".

2. Ouvrez les données de terminaux IP dans le maître comme dans le satellite (=qd).

## Connecter les téléphones au satellite

1. Démarrez le satellite en mode d'exploitation hors ligne en déconnectant le maître du réseau IP et effectuez un redémarrage au niveau du satellite.

2. Raccordez le premier téléphone propriétaire IP à l'alimentation électrique et au réseau IP.

3. Dans la configuration locale, "Configuration locale du téléphone", entrez l'adresse IP satellite sous Adresse PBX " Adressage manuel des téléphones du système IP".

4. Redémarrez le téléphone puis enregistrez-le avec le satellite "Enregistrement des téléphones du système IP sur le serveur de communication".

5. Répétez l'opération à partir de l'étape 2 pour les autres téléphones propriétaires IP, les uns après les autres.

## Connecter les téléphones au maître

1. Coupez du réseau IP les téléphones IP propriétaires que vous venez de configurer sur le satellite.

2. Raccordez le maître au réseau IP.

   Le satellite redémarre et démarre en mode d'exploitationAIN.

3. Raccordez le premier téléphone propriétaire IP au réseau IP.

   Le téléphone essaie de s'annoncer au satellite. Celui-ci relaye cependant la demande au maître.

4. Enregistrer le téléphone du système IP maintenant avec le maître "Enregistrer les téléphones du système IP sur le serveur de communication".

5. Répétez l'opération à partir de l’étage 3 pour tous les autres téléphones propriétaires IP, les uns après les autres.

Voir aussi...

## Manuel du système Mitel Advanced Intelligent Network (AIN) :

Liens directs vers le DocFinder :

Allemand

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Informations sur le produit
↑