# Vérifier l'acheminement sortant

(Affichage Configuration «Routage des appels» Sortant)

Si vous avez configuré plusieurs accès réseau, le serveur de communication ne peut pas toujours attribuer automatiquement les acheminements pour l'acheminement sortant. C'est ici que vous contrôlez cette attribution. Si vous n'avez configuré qu'un seul accès réseau, poursuivez à l’étape suivante.

1. Ouvrez le menu contextuel des utilisateurs en cliquant successivement avec le bouton alternatif de souris sur la boîte de chaque utilisateur et sélectionnez la rubrique de menu Chemin d'accès.

   Le chemin de l'acheminement est représenté par des flèches et les éléments d'acheminement associés sont mis en évidence en rouge.

2. Lorsque vous êtes d'accord avec les chemins d'accès reproduits, passez à l'étape suivante. Procédez comme suit si vous voulez modifier un chemin d'accès:

Adapter un chemin d'accès:

- Pour adapter l'attribution de l'acheminement, double-cliquez sur la boîte de l'utilisateur.

- Pour adapter l'attribution du faisceau, double-cliquez sur la boîte de l'acheminement.

Parent topic: Assistant de configuration
↑