# Editer une communication réseau analogique

Vous définissez et configurez ici la communication réseau analogique sélectionnée.

Table 1. Communication réseau analogique
Paramètre | Explication
Connexion Exchange | Numéro d'identification de la communication réseau
Nom | Nom de la communication réseau
Type de communication réseau | Type de la communication réseau
Acheminement des appels | Acheminement par défaut: Les appels entrants via cette liaison réseau sont acheminés vers les destinations d'appel de l'acheminement par défaut. Propre acheminement des appels: Les appels entrants via cette communication réseau sont acheminés vers les destinations d'appel configurées ici. (La configuration des destinations d'appel s'affiche lorsque vous sélectionnez cette option).

## Acheminement des appels

Vous pouvez définir les destinations internes en fonction des trois positions de commutation du groupe de commutation principal (groupe de commutation 1). Le groupe de commutation peut par exemple être utilisé pour des commutations jour, nuit et fin de semaine avec les entrées de commandes du serveur de communication. Il peut aussi être contrôlé par le biais de fonctions programmées ou commandée manuellement par le biais d'un téléphone.

Table 2. Acheminement des appels en fonction de la position commutateur 1
Paramètre | Explication
Raccordement collectif | Entrez ici le numéro du raccordement collectif (à ne pas confondre avec le numéro d'appel interne du raccordement collectif). Laissez le champ de saisie vide si l'appel ne doit pas être acheminé directement vers un raccordement collectif.
Utilisateur | Entrez ici le numéro d'appel interne d'un utilisateur. Laissez le champ de saisie vide si l'appel ne doit pas être acheminé directement vers un utilisateur interne.
Destination d'appel occupée si l'utilisateur est occupé | Si l'utilisateur est occupé, l'appelant entend la tonalité d'occupation même quand les autres destinations sont libres. Si l'utilisateur est occupé, l'appel est proposé à d'autres destinations.
Transfert | L'appel est dirigé sur le poste opérateur.
Intégration de téléphones mobiles/externes | L'appel est dirigé vers la destination de connexion et d'authentification pour utilisateurs GSM. Une fois l'authentification réussie, l'utilisateur GSM appelant obtient la tonalité de numérotation interne. Il peut ensuite exécuter certaines facilités en présélection ou effectuer des appels internes/externes.
Serveur de télégestion IP (SRM) | La composition de ce n° SDA provoque l'établissement d’une communication SRM par le serveur de communication.
Message d'accueil | Ici, vous pouvez choisir s’il faut diffuser un message d'accueil (=96 service d'annonce) et si oui, lequel.

Table 3. Destinations d'appel du service des données)
Paramètre | Explication
Données de fax | v Utilisez cette connexion d'échange pour les messages fax entrants. Tous les appels entrants sont acheminés à la même destination d'appel, que vous configurez sous Raccordement de fax.
Raccordement de fax | Sélectionnez ici le numéro d'appel du fax sur lequel les messages fax entrants doivent être sortis.

## Interfaces réseau analogiques

Une communication réseau analogique compte une ou plusieurs interfaces réseau analogiques.

Table 4. Interfaces réseau analogiques
Paramètre | Explication
Interface réseau | Désignation des interfaces
Blocage sortant | Cette interface réseau est bloquée pour le trafic sortant.
Modifier l'attribution de la communication réseau | Vous pouvez ici retirer l'interface réseau de la communication réseau actuelle et l'attribuer à un autre faisceau. Le message textuel à l'arrière du champ de saisie vous indique si la communication réseau sélectionnée est compatible pour cette interface réseau.

Parent topic: Routage entrant des appels
↑