# Adressage manuel des téléphones propriétaires IP

Vous souhaitez adresser manuellement un téléphone propriétaire IP. Vous avez la possibilité d'adresser le téléphone de manière statique ou à l'aide d'un serveur DHCP et DNS.

Le tableau suivant montre comment les paramètres importants doivent être réglés pour les différentes combinaisons de types d'adressage.

1. Raccordez le téléphone propriétaire IP à l'alimentation électrique et au réseau IP et attendez que le téléphone ait démarré.

2. Ouvrez le menu de configuration local en maintenant la touche C longuement appuyée.

3. Saisissez l'adresse propre du téléphone ainsi que l'adresse du serveur de communication conformément aux indications suivantes:

Table 1. Saisir l'adressage du téléphone
Configuration locale | Configuration via navigateur web | Adressage statique | DHCP/DNS ou uniquement DHCP
DHCP | DHCP_ENABLED | off | activé
Adresse IP | IP_ADDRESS | Adresse IP du téléphone (saisissez les 12 décimales). | Les valeurs attribuées automatiquement sont affichées
Masque de sous-réseau | SUBNET_MASK | Masque du sous-réseau | Les valeurs attribuées automatiquement sont affichées
Adresse GW | PASSERELLE | Adresse de la passerelle | Les valeurs attribuées automatiquement sont affichées

Table 2. Saisir l'adressage du serveur de communication
Configuration locale | Configuration via navigateur web | Adressage statique | DHCP/DNS | DHCP
Adresse PBX | PBX_ADDRESS | Adresse IP du serveur de communication (saisissez les 12 décimales). | L'adresse IP demandée auprès du serveur DNS est affichée | Adresse IP du serveur de communication (saisissez les 12 décimales).
Nom DNS | DNS_NAME | Nom DNS du serveur de communication. | Les valeurs attribuées automatiquement sont affichées | Les valeurs attribuées automatiquement sont affichées
Adresse du serveur DNS | DNS_SERVER | 0.0.0.0 | Les valeurs attribuées automatiquement sont affichées | 0.0.0.0

Parent topic: Méthodes d'adressage
↑