# N° SDA

Vous trouvez ici tous les n° SDA configurés dans le serveur de communication. Vous pouvez au besoin donner un nom ou changer le nom des numéros SDA. En cas appels entrants, le nom est affiché sur le téléphone propriétaire de l'utilisateur appelé en fonction de la configuration du système.

La sélection directe à l'arrivée permet d'atteindre des utilisateurs internes directement depuis le réseau public. A cet effet, l'appel entrant est relié à une destination interne (ou plusieurs destinations internes) sur la base de la partie de sélection directe à l'arrivée du numéro d’appel.

A l'intérieur d'un plan de sélection directe à l'arrivée, il faut ouvrir d'entente avec l'opérateur public des plages de numéros qui coïncident avec les parties de sélection directe à l'arrivée des numéros d'appel. Ainsi, par exemple, dans un plan SDA à trois chiffres, ouvrir une plage de numéros de 300 …399 et une autre de 500 …549.

Table 1. Exemple d’un numéro d'appel
Numéro de téléphone de l'utilisateur | +41 32 624 1344
Numéro principal du raccordement réseau | +41 32 624 1300
Numéro de téléphone de l'utilisateur | +41 32 624 1344
Partie de sélection directe à l'arrivée | 44
Entrées de numéros d’appelant en format indéterminé (Inconnu) | 44, 1344, 6241344, 0326241344 (exemples)
Entrée de numéro d’appel au format national (National) | 326241344
Entrée de numéro d’appel au format international (International) | 4132 6241344

Parent topic: Destination
↑