# Serveur LDAP actif

Les clients LDAP peuvent interroger les annuaires personnels du serveur de communication via le Serveur LDAP intégré.

En relation avec DECT SIP, le serveur OMM accède en tant que client LDAP aux annuaires personnels et permet ainsi la numérotation par le nom et la résolution des noms sur les téléphones DECT SIP

Table 1. Réglages pour l’accès au serveur LDAP
Paramètre | Explication
Port du service LDAP | Port pour la communication avec le service LDAP (entrée standard: 389)
Port du service SLDAP | Port pour la communication avec le service LDAP (entrée standard: 636) - n'est pas pris en charge pour l'instant
Search-Base | Nom LDAP du Search-Base dans la notation LDAP. La valeur par défaut est “dc=pbx.local”.
Serveur LDAP | Le serveur LDAP est activé (réglage par défaut: ).
Mot de passe racine | C’est avec ce mot de passe qu’un client LDAP doit s’identifier avant une requête Search-Base, à moins que l’accès anonyme ne soit activé (réglage par défaut).
Accès anonyme | Permet l’accès sans mot de passe à la Search-Base.

## Requêtes

Entrez dans le client LDAP les strings de requête suivants pour accéder aux annuaires personnel du serveur de communication:

Table 2. Strings de requête
Annuaire | String de requête
Annuaire public | dc=pbxnameservice,dc=pbx.local
Annuaire téléphonique privé | dc=<TEL>,dc=private,dc=pbxnameservice,dc=pbx.local
Annuaire public et personnel | dc=<TEL>,dc=pbxnameservice,dc=pbx.local

<TEL> est une variable pour le numéro d’appel interne de l'utilisateur.

Parent topic: Sécurité IP
↑