# Éditer un acheminement

Les acheminements vous permettent d'attribuer le bon faisceau aux appels sortants et, partant, de déterminer la communication réseau.

Un acheminement détermine la communication réseau par laquelle un appel sortant sera acheminé.

Table 1. Paramètres d'acheminement
Paramètre | Explication
Acheminement | Numéro de référence de l'acheminement.
Numéro d’appel / Nom | Numéro d'appel et nom de l'acheminement.
Émet code d'accès | Vous pouvez entrer ici un préfixe qui sera ajouté au numéro d'appel composé.
Délai d'envoi | Vous précisez ici le nombre de chiffres que l'appelant doit avoir déjà composé en numérotation directe avant que l'appel soit établi. Cas d'application: La destination appelée ne prend pas en charge l'Overlap Receiving et ne peut interpréter que des numéros d'appel complets. Les ressources de ligne sont limitées et la durée d'occupation doit être réduite à un minimum.
Discrimination externe | La discrimination externe attribué à l'utilisateur appelant est active et empêche l'établissement de la communication si des chiffres interdits sont composés. Les chiffres du numéro d'appel externe composé ne sont pas contrôlés.
Identificateur de plan de numérotation (IPN) | Sélectionnez E.164, si les appels sortants doivent être dirigés dans le réseau public via cet acheminement.
Attribution de la communication réseau | Vous déterminez ici la communication réseau par laquelle les appels doivent être dirigés dans le réseau. Vous pouvez entrer plusieurs communications réseau. L'acheminement tente d'envoyer un appel via la première communication réseau libre.

Parent topic: Routage sortant des appels
↑