# Éditer fournisseur SIP

Ces réglages constituent l'interface entre le fournisseur SIP et le serveur de communication. Vous entrez ici les coordonnées de votre fournisseur SIP et définissez les paramètres de communication vers le fournisseur SIP.

## Itinéraire

- Un appel entrant suit l'itinéraire : réseau SIP -> paramètres du fournisseur SIP ->paramètres du compte SIP -> plan SDA -> ...

- Un appel sortant via un réseau SIP suit la voie d'acheminement: ... -> Acheminement -> Paramètres du fournisseur SIP -> Plan SDA -> Paramètres du compte SIP -> Réseau SIP

- Chaque fournisseur SIP possède son propre faisceau SIP

## Ressources et licences

- Jusqu'à 30 canaux vocaux SIP sont disponibles pour chaque fournisseur SIP.

- Pour chaque canal vocal SIP, vous avez besoin d'une licence pour les canaux d'accès SIP.

Table 1. Configuration générale
Paramètre | Explication
Interface réseau | ID de l'interface réseau.
Nom | Désignation interne au système du fournisseur SIP.
Type de faisceau | Type de la communication réseau
Nombre maximal d'appels entrants | Dès que la limite réglée est atteinte, plus aucun appel sortant n'est acheminé via ce fournisseur SIP. L'appelant en est informé par la tonalité d'encombrement. Vous pouvez ainsi assurer que des lignes restent libres pour les appels entrants.
Nombre maximal d'appels sortants | Dès que la limite réglée est atteinte, plus aucun appel de ce fournisseur SIP n'est pris. L'appelant en est informé par la tonalité d'encombrement. Vous pouvez ainsi assurer que des lignes restent libres pour les appels sortants.
Total canaux B | Montre le nombre de canaux B disponibles sur les interfaces réseau numériques.

Table 2. Interface réseau
Paramètre | Explication
Fournisseur SIP | Numéro de référence interne au système du fournisseur SIP.
Nom | Désignation interne au système du fournisseur SIP.
Réglages du serveur Registrar | Entrez ici le nom d'hôte du fournisseur SIP et le port (syntaxe: <Nom d'hôte>:<Port>. Si vous n'indiquez pas le port, c'est le port par défaut 5060 qui est utilisé. Note: Pour que le nom d'hôte puisse être résolu, une adresse de serveur DNS valable doit être configurée dans l'affichage Réseau IP / Adressage IP.
Proxy principal | Entrez ici l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur proxy primaire du fournisseur SIP. Syntaxe: <Adresse IP>:<Port> ou <Nom d'hôte>:<Port>. Si vous n'indiquez pas le port, c'est le port par défaut 5060 qui est utilisé. Vous pouvez aussi laisser l'entrée vide. Le serveur de communication tente alors, avec l'aide d'un service SIP, d'évaluer lui-même l'adresse du proxy. Exigences: C'est le nom d'hôte qui est inscrit sous Réglages du serveur Registrar (et non l'adresse IP).
Authentification du fournisseur | Avec plusieurs comptes: Chaque numéro SDA est associé à un compte SIP. Vous pouvez créer et gérer le compte SIP à la fin de cet affichage superposé. Avec un compte: Un seul compte SIP est nécessaire pour plusieurs numéros SDA. Vous pouvez créer et gérer le compte SIP à la fin de cet affichage superposé. Sans comptes: L’accès SIP est effectué directement, sans passer par un compte SIP. Ce paramètre n'est pertinent que si l'échange SIP n'est pas un fournisseur SIP, mais un système de communication différent (voir également les "remarques sur le paramètre Authentification du fournisseur = Sans comptes").

## Remarques concernant le réglage Authentification du fournisseur = Sans comptes

Note:

Ce réglage n’est déterminant que si le réseau SIP n’est pas un fournisseur SIP, mais un autre système de communication. Avant l’activation, vous devez éliminer les comptes SIP déjà attribués.

Tip:

Vous pouvez configurer un réseau SIP privé via les réglages dans Réseau SIP privé ( =uy).

## Travailler avec des profils de fournisseur SIP

Vous avez la possibilité d’enregistrer les réglages du principal fournisseur SIP dans les fichiers XML, en gérant et modifiant ces fichiers, et en sollicitant les fournisseurs SIP:

- Pour créer un profil de fournisseur SIP, configurez les réglages d’un fournisseur SIP, et cliquez ensuite sur le bouton Exporter le profil du fournisseur SIP . Les paramètres sont exportés dans un fichier XML, qui est enregistré dans un dossier temporaire de votre système de communication. Selon les réglages de votre navigateur, le fichier s’ouvre dans le navigateur ou vous êtes invité à l’enregistrer.

- Pour créer un nouveau fournisseur SIP à l'aide des données d'un profil de fournisseur SIP, cliquez avec la touche de droite de votre souris (clic droit) sur la case de l'interface réseau correspondante dansl'affichage d'ensemble du routagedes appels et sélectionnez dans le menu contextuel l'option Importer le profil du fournisseur SIP .

## Gérer un compte SIP

Procédez comme suit pour gérer le compte SIP:

- Pour ouvrir un nouveau compte SIP, cliquez sur le bouton Nouveau et éditez les réglages de l'affichage superposé Ajouter compte SIP.

- Pour effacer un compte SIP, cliquez sur l’icône de la corbeille à papier à gauche du compte SIP et suivez les invites d’utilisateur.

- Pour éditer un compte SIP, cliquez sur le numéro de référence du compte SIP et éditez les réglages de l'affichage superposé Compte SIP.

Parent topic: Routage entrant des appels
↑