# Paramètres généraux des téléphones et terminaux

Vous trouverez ici les paramètres avec lesquels un téléphone/terminal est défini dans le serveur de communication. Dans un souci de simplicité, nous parlerons toujours de téléphones dans les commentaires suivants sur les paramètres même s'il peut parfois aussi s'agir d'autres terminaux.

Table 1. Liens rapides vers les réglages et les guides
Type de téléphone | Réglages | Mise en service | Code de navigation
Téléphones propriétaires SIP (Mitel SIP) | Téléphones Mitel SIP (Mitel SIP) | Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP | =fc
Téléphones propriétaires SIP (IP) | Téléphones propriétaires IP (IP) | Enregistrer des téléphones propriétaires IP | =32
Téléphones propriétaires numériques (DSI-AD2) | Téléphones propriétaires numériques (DSI-AD2) | Mise en service de téléphones propriétaires numériques | =vg
Téléphones propriétaires numériques (DASL) | Téléphones propriétaires numériques (DASL) |  | =86
Téléphones sans fil DECT (DECT) | Téléphones sans fil DECT (DECT) | Enregistrer des téléphones sans fil DECT | =ku
MiCollab Client (MiCollab Softphone) | MiCollab Client (MiCollab Softphone) |  | =2v
Téléphones et terminaux analogiques (Analogique) | Téléphones et terminaux analogiques (Analogique) |  | =sr
Téléphone mobile ou externe (Mobile/Externe) | Téléphone mobile ou externe (Mobile/Externe) |  | =ek
Téléphones mobiles avec MMC (Mitel Mobile Client) | Téléphones mobiles avec MMC (Mitel Mobile Client) |  | =2p
Téléphones et terminaux SIP (SIP commercial) | Téléphones et terminaux SIP (SIP Standard) | Enregistrement des téléphones SIP standards | =c7
Téléphones et terminaux RNIS (Bus S S0) | Téléphones et terminaux RNIS (Bus S S0) |  | =ak
Téléphones virtuels (Virtuel) | Téléphones virtuels (Virtuel) |  | =a2

## Téléphones SIP de Mitel

Code de navigation =fc (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 2. Paramètre de l'interface du terminal Mitel SIP
Paramètre | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Type de téléphone sans fil | Affiche le type de téléphone sans fil s'il est enregistré (le paramètre est affiché pour le type de terminal Mitel SIP-DECT uniquement).
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone à un utilisateur ou à un groupement de placement libre ou vous effacez l'assignation . Les téléphones que vous attribuerez à un groupement de placement libre sont automatiquement déplacés dans l'affichage Terminaux de placement libre. Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur ou à un groupement de placement libre. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.
Nom d'enregistrement de l’utilsateur, Mot de passe d'enregistrement | Sert à l'enregistrement du téléphone sur le serveur de communication.
Langue | Langue de l'interface utilisateur du téléphone
Texte affiché au repos | Sélectionnez une valeur prédéfinie ou Entrez le texte qui doit apparaître sur l'affichage du téléphone lorsqu'il est au repos. Valeur par défaut: Nom de l'utilisateur attribué si un nom était défini au moment de l'attribution. A défaut, c'est le numéro d'appel qui est entré
Texte au repos 2 | Sélectionnez une valeur prédéfinie ou Entrez le texte supplémentaire qui doit apparaître sur l'affichage du téléphone lorsqu'il est au repos. Valeur par défaut: Nom de l'utilisateur attribué si un nom était défini au moment de l'attribution, à défaut, le champ reste vide.
Blocage du téléphone : Réglez l'État par défaut | Vous pouvez voir l’état actuel du verrouillage de téléphone et pouvez le changer ici. Libre: Le téléphone n’est pas verrouillé ou partiellement verrouillé (en fonction du paramètre Etat lorsque le téléphone est déverrouillé). Blocage du téléphone: Le téléphone est verrouillé et vos données privées sont protégées contre toute consultation. Vous pouvez configurer les numéros autorisés pour les appels sortants par le biais d'une discrimination spéciale externe et interne (Affichage Utilisateurs / Jeu d'autorisations ( =cb), Paramètres Interdiction interne (utilisé par verrouillage du téléphone) et Interdiction externe (utilisé par verrouillage du téléphone).
L’état où le téléphone est déverrouillé | Ici vous pouvez définir si l’état de verrouillage du téléphone doit être libre ou rester partiellement verrouillé lorsque le téléphone est déverrouillé. Libre: Le téléphone n'est pas bloqué. Verrouiller partiellement le téléphone: Le menu du système du téléphone est réduit et certaines fonctions clés ne fonctionneront pas. Ce verrouillage partiel de téléphone est utile pour les téléphone de chambre dans un environnement d’hôtel ou pour les téléphone dans les places publiques. Il bloque tous les menus et réglages à l’exception des listes d’appels, l’entrée de la messagerie vocale, les événements de système et l'annuaire local. En plus des touches de fonction sont aussi verrouillées. C’est pourquoi, bien que les étiquettes de touche sont encore affichées, il n’y aura aucun effet si vous appuyez sur les touches.
Module d'extension | Selon le type de téléphone, vous pouvez ajouter ou retirer ici jusqu'à trois modules d'extension de clavier.
Type de ressources | Sélectionnez ici le type du module d'extension TWP (le paramètre n'est affiché que pour le type de terminal Mitel SIP TWP).

Table 3. Paramètres de connexion
Paramètre | Explication
État | Indique si le téléphone est enregistré auprès du serveur de communication et est de ce fait disponible.
Adresse IP | Indique l'adresse IP du téléphone s'il est enregistré auprès du serveur de communication.
Port SIP | Le port pour les données de signalisation SIP est affiché ici.
Adresse MAC | L'adresse MAC est une identification univoque du téléphone, utilisée par le système pour attribuer le terminal à un profil de configuration enregistré.
MBG Controller | Choisissez un contrôleur MBG dans la liste, si le téléphone est utilisé comme télétravailleur via une passerelle Mitel Border Gateway.

Table 4. Paramètres d'affichage (configurable uniquement à partir du Mitel 6867 SIP et du Mitel 6900 SIP)
Paramètre | Explication
Niveau de rétro-éclairage actif | Définir le niveau de rétro-éclairage lorsque le téléphone est utilisé. Le valeur par défaut est cinq.
Délai du rétro-éclairage | Dès que le téléphone passe au repos, le niveau de rétro-éclairage devrait rester au niveau actif pendant un certain temps. La durée peut être configuré ici. La valeur par défaut est de 30 secondes.
Le niveau de rétro-éclairage au repos pour la journée | Le niveau de rétro-éclairage au repos pour la journée peut être configuré ici. Le valeur par défaut est un.
Le niveau de rétro-éclairage au repos pour la nuit | Le niveau de rétro-éclairage au repos pour la nuit peut être configuré ici. Le valeur par défaut est un.
Rétro-éclairage jour-nuit | Le téléphone présente différent réglages de rétro-éclairage au repos pour le jour et la nuit.
Démarrage du rétro-éclairage jour | Définir lorsque débute la jour (utilisé uniquement pour les réglages de rétro-éclairage). Le valeur par défaut est 07:00.
Démarrage du rétro-éclairage nuit | Définir lorsque débute la nuit (utilisé uniquement pour les réglages de rétro-éclairage). Le valeur par défaut est 22:00. Note: Il doit avoir au moins 30 minutes de différence entre les temps de démarrage de jour et de nuit.
Délai d’écran de veille | Régler la durée de temps pendant laquelle le téléphone est au repos avant de passer à l’écran de veille. La valeur par défaut est de 1800 secondes (=3 minutes).

Table 5. Actions
Boutons de commande | Explication
Redémarrer le téléphone | Les modifications apportées à certains paramètres ne prennent effet qu'après le redémarrage du téléphone Mitel SIP.
Redémarrer tous les téléphones Mitel SIP. | Au lieu de redémarrer chaque téléphone Mitel SIP individuellement, vous pouvez redémarrer tous les téléphones Mitel SIP enregistrés via cette fonction.
Définir le texte pour l'ensemble des terminaux au repos | Au lieu de saisir le texte au repos séparément pour chaque téléphone, cette fonction vous permet de le définir globalement pour tous les téléphones propriétaires avec afficheur. Tip: Le texte au repos peut contenir le numéro d'utilisateur individuel ou le nom de l'utilisateur comme garde-place. Les substituants sont <N°> et <nom>.
Change la langue d'affichage globalement | Cette fonction peut être utilisée pour changer la langue d'affichage sur tous les téléphones système avec affichage en même temps.

"Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP" Mise en service

Mitel SIP Les téléphones sont indépendants de la plateforme et associés à de larges caractéristiques. Ils s'intègrent en revanche parfaitement à l'une des plateformes Mitel pour être utilisés comme téléphones propriétaires. Les téléphones Mitel SIP prennent d’abord en charge l’application MiVoice Office 400 et disposent d’un guide d’utilisateur différent. Beaucoup des fonctions adaptées à l'appareil ont moins d'importance ou ne sont pas du tout prises en charge. Lorsque vous souhaitez effectuer des fonctions adaptées à l'appareil ou des réglages spécifiques à l'appareil, veuillez consulter les instructions d'administration Mitel SIP. Vous trouverez un lien permettant d'y accéder directement dans le paragraphe Voir également....

## Téléphones propriétaires IP (IP)

Code de navigation =32 (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 6. Paramètre de l'interface du terminal IP
Paramètre 1 | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone à un utilisateur ou à un groupement de placement libre ou vous effacez l'assignation . Les téléphones que vous attribuerez à un groupement de placement libre sont automatiquement déplacés dans l'affichage Terminaux de placement libre. Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur ou à un groupement de placement libre. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.
Code d'enregistrement | Sert à l'enregistrement du téléphone sur le serveur de communication.
Langue | Langue de l'interface utilisateur du téléphone
Texte affiché au repos | Sélectionnez une valeur prédéfinie ou Entrez le texte qui doit apparaître sur l'affichage du téléphone lorsqu'il est au repos. Valeur par défaut: Numéro d'appel et nom de l'utilisateur attribué, dans la mesure où le nom est inscrit au moment de l’attribution au terminal, faute de quoi c’est uniquement le numéro d’appel qui est inscrit.
Blocage du téléphone : Réglez l'État par défaut | Libre: Le téléphone n'est pas bloqué. Verrouiller les réglages: Le menu de communication est bloqué. Verrouiller partiellement le téléphone: Le menu de configuration est bloqué et certaines options de menu sont masquées. Blocage du téléphone: Le téléphone est verrouillé et vos données privées sont protégées contre toute consultation. Vous pouvez configurer les numéros autorisés pour les appels sortants par le biais d'une discrimination spéciale externe et interne (Affichage Utilisateurs / Jeu d'autorisations ( =cb), Paramètres Interdiction interne (utilisé par verrouillage du téléphone) et Interdiction externe (utilisé par verrouillage du téléphone).
Module d'extension | Selon le type de téléphone, vous pouvez ajouter ou retirer ici jusqu'à trois modules d'extension de clavier.

Table 7. Paramètres de connexion
Paramètre | Explication
État | Indique si le téléphone est enregistré auprès du serveur de communication et est de ce fait disponible.
Adresse IP | Indique l'adresse IP du téléphone s'il est enregistré auprès du serveur de communication.
Adresse MAC | L'adresse MAC est une identification univoque du téléphone, utilisée par le système pour attribuer le terminal à un profil de configuration enregistré.

Table 8. Actions
Boutons de commande | Explication
Redémarrer le téléphone | Ce bouton permet de redémarrer le téléphone.
Définir le texte pour l'ensemble des terminaux au repos | Au lieu de saisir le texte au repos séparément pour chaque téléphone, cette fonction vous permet de le définir globalement pour tous les téléphones propriétaires avec afficheur. Tip: Le texte au repos peut contenir le numéro d'utilisateur individuel ou le nom de l'utilisateur comme garde-place. Les substituants sont <N°> et <nom>.
Change la langue d'affichage globalement | Cette fonction vous permet de modifier la langue d'affichage sur tous les téléphones propriétaires en même temps.

"Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP" Mise en service

## Téléphones propriétaires numériques (DSI-AD2)

Code de navigation =vg (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 9. Paramètre de l'interface du terminal DSI AD2
Paramètre 2 | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Port attribué | Ici, vous assignez le téléphone à un point de raccordement ou vous effacez l'assignation . Le terminal ne peut être assigné qu'à un seul port. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne. Jusqu'à deux téléphones peuvent être raccordés à une interface DSI-AD2.
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone à un utilisateur ou à un groupement de placement libre ou vous effacez l'assignation . Si vous affectez le téléphone à un pool de places libres, il est automatiquement déplacé versl'affichage Terminal de places libres. Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur ou à un groupement de placement libre. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.
Langue | Langue de l'interface utilisateur du téléphone
Texte affiché au repos | Sélectionnez une valeur prédéfinie ou Entrez le texte qui doit apparaître sur l'affichage du téléphone lorsqu'il est au repos. Valeur par défaut: Numéro d'appel et nom de l'utilisateur attribué, dans la mesure où le nom est inscrit au moment de l’attribution au terminal, faute de quoi c’est uniquement le numéro d’appel qui est inscrit.
Blocage du téléphone : Réglez l'État par défaut | Libre: Le téléphone n'est pas bloqué. Verrouiller les réglages: Le menu de communication est bloqué. Verrouiller partiellement le téléphone: Le menu de configuration est bloqué et certaines options de menu sont masquées. Blocage du téléphone: Le téléphone est verrouillé et vos données privées sont protégées contre toute consultation. Vous pouvez configurer les numéros autorisés pour les appels sortants par le biais d'une discrimination spéciale externe et interne (Affichage Utilisateurs / Jeu d'autorisations ( =cb), Paramètres Interdiction interne (utilisé par verrouillage du téléphone) et Interdiction externe (utilisé par verrouillage du téléphone)).
Module d'extension | Selon le type de téléphone, vous pouvez ajouter ou retirer ici jusqu'à trois modules d'extension de clavier.

Table 10. Actions
Boutons de commande | Explication
Définir le texte pour l'ensemble des terminaux au repos | Au lieu de saisir le texte au repos séparément pour chaque téléphone, cette fonction vous permet de le définir globalement pour tous les téléphones propriétaires avec afficheur. Tip: Le texte au repos peut contenir le numéro d'utilisateur individuel ou le nom de l'utilisateur comme garde-place. Les substituants sont <N°> et <nom>.
Change la langue d'affichage globalement | Cette fonction vous permet de modifier la langue d'affichage sur tous les téléphones propriétaires en même temps.

"Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP" Mise en service

## Téléphones propriétaires numériques (DASL)

Code de navigation =86 (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 11. Paramètre de l'interface du terminal DASL
Paramètre 3 | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Port attribué | Ici, vous assignez le téléphone à un point de raccordement ou vous effacez l'assignation . Le terminal ne peut être assigné qu'à un seul port. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne. Un seul téléphone peut être raccordé à une interface DASL.
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone au ou vous effacez l'assignation . Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.
Langue | Langue de l'interface utilisateur du téléphone
Texte affiché au repos | Sélectionnez une valeur prédéfinie ou Entrez le texte qui doit apparaître sur l'affichage du téléphone lorsqu'il est au repos. Valeur par défaut: Numéro d'appel et nom de l'utilisateur attribué, dans la mesure où le nom est inscrit au moment de l’attribution au terminal, faute de quoi c’est uniquement le numéro d’appel qui est inscrit.
Blocage du téléphone : Réglez l'État par défaut | Libre: Le téléphone n'est pas bloqué. Verrouiller les réglages: Le menu de communication est bloqué. Verrouiller partiellement le téléphone: Le menu de configuration est bloqué et certaines options de menu sont masquées. Blocage du téléphone: Le téléphone est verrouillé et vos données privées sont protégées contre toute consultation. Vous pouvez configurer les numéros autorisés pour les appels sortants par le biais d'une discrimination spéciale externe et interne (Affichage Utilisateurs / Jeu d'autorisations ( =cb), Paramètres Interdiction interne (utilisé par verrouillage du téléphone) et Interdiction externe (utilisé par verrouillage du téléphone)).
Module d'extension | Selon le type de téléphone, vous pouvez ajouter ou retirer ici jusqu'à trois modules d'extension de clavier.

Table 12. Actions
Boutons de commande | Explication
Définir le texte pour l'ensemble des terminaux au repos | Au lieu de saisir le texte au repos séparément pour chaque téléphone, cette fonction vous permet de le définir globalement pour tous les téléphones propriétaires avec afficheur. Tip: Le texte au repos peut contenir le numéro d'utilisateur individuel ou le nom de l'utilisateur comme garde-place. Les substituants sont <N°> et <nom>.
Change la langue d'affichage globalement | Cette fonction vous permet de modifier la langue d'affichage sur tous les téléphones propriétaires en même temps.

"Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP" Mise en service

## Téléphones sans fil DECT (DECT)

Code de navigation =ku (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 13. Paramètre de l'interface du terminal DECT
Paramètre 4 | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone à un utilisateur ou à un groupement de placement libre ou vous effacez l'assignation . Si vous affectez le téléphone à un pool de places libres, il est automatiquement déplacé versl'affichage Terminal de places libres. Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur ou à un groupement de placement libre. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.
Langue | Langue de l'interface utilisateur du téléphone
Texte affiché au repos | Sélectionnez une valeur prédéfinie ou Entrez le texte qui doit apparaître sur l'affichage du téléphone lorsqu'il est au repos. Valeur par défaut: Numéro d'appel et nom de l'utilisateur attribué, dans la mesure où le nom est inscrit au moment de l’attribution au terminal, faute de quoi c’est uniquement le numéro d’appel qui est inscrit.
Blocage du téléphone : Réglez l'État par défaut | Libre: Le téléphone n'est pas bloqué. Verrouiller les réglages: Le menu de communication est bloqué. Verrouiller partiellement le téléphone: Le menu de configuration est bloqué et certaines options de menu sont masquées. Blocage du téléphone: Le téléphone est verrouillé et vos données privées sont protégées contre toute consultation. Vous pouvez configurer les numéros autorisés pour les appels sortants par le biais d'une discrimination spéciale externe et interne (Affichage Utilisateurs / Jeu d'autorisations ( =cb), Paramètres Discrimination interne (utilisé par verrouillage du téléphone) et Discrimination externe (utilisé par verrouillage du téléphone)).

Table 14. Autres paramètres
Paramètre 5 | Explication
Uniquement une touche d'accès rapide | Vous disposez d'une seule touche d'accès rapide. En d'autres termes, vous ne pouvez programmer qu'un numéro d'appel ou une fonction sous la touche. Cette configuration convient surtout pour déclencher une fonction (alarme par exemple) d'une pression sur une touche. Vous disposez de six touches d'accès rapide. En d'autres termes, vous pouvez programmer 6 numéros d'appel ou fonctions sous la touche.

Table 15. Paramètres DECT
Paramètre | Explication
État | Enregistré / Pas enregistré / Prêt pour l'enregistrement Affichage d'état. Indique si un téléphone sans fil est déjà enregistré sur le serveur de communication.
Version du matériel | Indique la version matérielle du téléphone sans fil DECT (pas disponible sur tous les modèles).

Table 16. Actions
Boutons de commande | Explication
Connexion 6 | Démarre la procédure de connexion pour les téléphones sans fil ( =qd).
Définir le texte pour l'ensemble des terminaux au repos | Au lieu de saisir le texte au repos séparément pour chaque téléphone, cette fonction vous permet de le définir globalement pour tous les téléphones propriétaires avec afficheur. Tip: Le texte au repos peut contenir le numéro d'utilisateur individuel ou le nom de l'utilisateur comme garde-place. Les substituants sont <N°> et <nom>.
Change la langue d'affichage globalement | Cette fonction vous permet de modifier la langue d'affichage sur tous les téléphones propriétaires en même temps.

"Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP" Mise en service

## Mitel BluStar 8000i et Mitel BluStar Softphones (BluStar)

Code de navigation =nf (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 17. Paramètres de l'interface du terminal BluStar
Paramètre 7 | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Utilisateur attribué/groupement | Affichage de l'utilisateur attribué. Un Mitel BluStar 8000i n'est pas attribué de façon permanente à un utilisateur. L'attribution ne se fait que lorsqu'un utilisateur ouvre une session sur un téléphone avec nom d'utilisateur et mot de passe ou code PIN. Un softphone BluStar doit être attribué dans l'affichage Utilisateurs du tableau Multimédia.
Langue | Langue de l'interface utilisateur du téléphone

Table 18. Paramètres de connexion
Paramètre 8 | Explication
Adresse IP | Indique l'adresse IP du téléphone s'il est enregistré auprès du serveur de communication.
Port SIP | Le port pour les données de signalisation SIP est affiché ici.
Port RTP | Port RTP utilisé pour la transmission des données voix. Celle ci ne doit pas être adaptée en principe.
Adresse MAC | L'adresse MAC est une identification univoque du téléphone, utilisée par le système pour attribuer le terminal à un profil de configuration enregistré.
Envoyer informations de renvoi | Dans les informations de renvoi, l'appelé voit si l'appel a été renvoyé et par qui. Deux différentes méthodes sont définies à cet effet pour SIP. Le paramètre est configurable aussi bien par fournisseur SIP que par téléphone SIP. Non: Aucune information de renvoi n’est affichée. Oui, avec 'Diversion header (recursing)': Des informations de renvoi sont uniquement affichées avec des appels entrants. L’appel est renvoyé dans le serveur de communication. Oui, avec 'Diversion header (non-recursing)': Le renvoi pour les appels sortants a lieu de manière indirecte, le serveur de communication retournant au téléphone SIP la ‘Response 302’ (Moved Temporarily) avec les informations de renvoi nécessaires. Le téléphone SIP effectue lui-même l’appel à la destination de renvoi et montre les informations de renvoi sur son propre affichage. Note: Le renvoi avec 'Response 302' n’est pas possible dans tous les cas.

Table 19. Actions
Boutons de commande | Explication
Redémarrer le téléphone | Ce bouton permet de redémarrer le téléphone.

"Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP" Mise en service

## MiCollab Client (MiCollab Softphone)

Code de navigation =2v (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 20. Paramètre de l'interface du terminal SIP commercial
Paramètre | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Utilisateur attribué/groupement | Ici vous voyez l’utilisateur attribué. Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur.

Table 21. Paramètres de connexion
Paramètre | Explication
État | Indique si le téléphone est enregistré auprès du serveur de communication et est de ce fait disponible.
Adresse IP | Indique l'adresse IP du téléphone s'il est enregistré auprès du serveur de communication.
Port SIP | Le port pour les données de signalisation SIP est affiché ici.
Adresse MAC |

"Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP" Mise en service

## Téléphones et terminaux analogiques (Analogique)

Code de navigation =sr (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 22. Paramètres de l'interface du terminal analogique
Paramètre | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Port attribué | Ici, vous assignez le téléphone à un point de raccordement ou vous effacez l'assignation . Le terminal ne peut être assigné qu'à un seul port. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne. Un seul téléphone peut être raccordé à une interface analogique.
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone au ou vous effacez l'assignation . Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.
Langue | Langue de l'interface utilisateur du téléphone
Type de notification (MWI) | Le réglage nécessaire pour la touche de notification dépend du type du serveur de communication et du téléphone analogique raccordé. Les serveurs de communication MiVoice Office 400 prennent en charge la commutation de fréquence (FSK) et le type Basse tension (Basse tension étant généralement utilisé pour les téléphones aux É-U ou au Canada). Mitel 470 et Mitel SMBC prennent également en charge l'inversion de polarité. De plus, le Mitel SMBC prend en charge la haute tension. Certains téléphones analogiques disposent également d'un commutateur MWI (par exemple, le Mitel 6730 Analogue). Tip: Pour le réglage Inversion de la polarité, réglez l’interrupteur du téléphone (par ex. 6730 Analogique) au symbole "-". Si le LED MWI clignote lorsqu’un message est disponible et s’éteint lorsqu’aucun message n’est pas disponible, l’interrupteur est convenablement réglé. Si le LED MWI s’allume lorsqu’un message est disponible et clignote lorsqu’aucun message n’est disponible, l’interrupteur n’est pas convenablement réglé.
Blocage du téléphone : Réglez l'État par défaut | Libre: Le téléphone n'est pas bloqué. Verrouiller les réglages: Le menu de communication est bloqué. Blocage du téléphone: Le téléphone est verrouillé et vos données privées sont protégées contre toute consultation. Vous pouvez configurer les numéros autorisés pour les appels sortants par le biais d'une discrimination spéciale externe et interne (Affichage Utilisateurs / Jeu d'autorisations (=cb), Réglages Discrimination interne (utilisé par verrouillage du terminal) et Discrimination externe (utilisé par verrouillage du terminal)).

## Téléphone mobile ou externe (Mobile/Externe)

Code de navigation =ek (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 23. Paramètres de l'interface de terminal mobile/externe
Paramètre | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone au ou vous effacez l'assignation . Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.
Acheminement | Cet acheminement est utilisé lorsque le numéro d’appel interne de l'utilisateur du téléphone mobile intégré est composé et qu'un appel externe est effectué de cette manière vers le numéro de téléphone mobile qui lui est associé.
N° mobile/externe | Entrez ici le numéro d'appel externe du téléphone.
Utiliser CLIP pour l'authentification | Le numéro d'appel et le mot de passe saisis pour authentifier le téléphone mobile intégré ne sont pas nécessaires.
Sélection du CLIP | Normal: Le numéro SDA de l'utilisateur appelant est utilisé en guise de CLIP, indépendamment de ses réglages. C'est le numéro d'appel interne qui est utilisé s'il n'existe pas de numéro SDA correspondant. CLIP de l'utilisateur: Le numéro CLIP est formé immédiatement, comme pour un appel vers le réseau public. Dans ce cas, les réglages CLIP de l'utilisateur appelant sont déterminants.
Fonctionnalité étendue | La fonctionnalité étendue approfondit l'intégration du téléphone mobile en autorisant des fonctions supplémentaires en postsélection comme par exemple le double-appel ou l'établissement d'une conférence. Note: Pour la fonctionnalité améliorée, les canaux vocaux GSM doivent être configurés dans l'affichage Système / DSP (=ym).
Acheminement MWI | Acheminement pour la signalisation MWI (nouveau message vocal de la messagerie vocale) vers le téléphone mobile intégré.
CLIP MWI | C'est ici qu'est entré le CLIP pour la signalisation MWI (nouveau message vocal) vers l'utilisateur du téléphone mobile intégré. (format d’entrée comme un numéro d’appel externe p.ex. 00326553827). Le CLIP est transmis conformément au paramètre Format du CLIP de transit dans les réglages de faisceau ( =bg).
Double-appel en utilisant le DTMF-A | Le double-appel sur un téléphone mobile ou externe est déclenchée selon sa configuration avec le signe DTMF A ou avec le signe DTMF ***. Le serveur de communication les interprète tous les deux comme un double-appel (paramètre par défaut). Cependant, la voix de l'utilisateur peut être interprétée comme une signalisation DTMF A et déclencher un double-appel involontairement. Pour éviter cela, configurez le téléphone mobile ou externe de manière à ce qu'il envoie le signal DTMF *** pour l'appel de rétrodemande puis désactivez le paramètre Double-appel en utilisant le DTMF-A.

## Téléphones mobiles avec MMC (Mitel Mobile Client)

Code de navigation =2p (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 24. Paramètres de l'interface du terminal Mitel Mobile Client
Paramètre | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone au ou vous effacez l'assignation . Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.
MMC Controller | Attribuez au téléphone mobile un contrôleur MMC ouvert ici. Les contrôleurs MMC sont ouverts dansl'affichage Services / Contrôleur MMC.
N° portable | Entrez ici le numéro d'appel externe du téléphone mobile.
Roaming statique |
Appel en attente |
Appel inverse |

## Téléphones et terminaux SIP (SIP Standard)

Code de navigation =c7 (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 25. Paramètre de l'interface du terminal SIP commercial
Paramètre | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone au ou vous effacez l'assignation . Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.

Table 26. Paramètres de connexion
Paramètre | Explication
État | Indique si le téléphone est enregistré auprès du serveur de communication et est de ce fait disponible.
Adresse IP | Indique l'adresse IP du téléphone s'il est enregistré auprès du serveur de communication.
Port SIP | Le port pour les données de signalisation SIP est affiché ici.
MBG Controller | Choisissez un contrôleur MBG dans la liste, si le téléphone est utilisé comme télétravailleur via une passerelle Mitel Border Gateway.
Nom d'utilisateur SIP | Chaîne de caractères générée par WebAdmin. Elle peut être éditée, mais doit être univoque. Si possible, WebAdmin utilise le numéro d'appel de l'utilisateur attribué au téléphone.
Mot de passe SIP | Séquence de caractères aléatoires générée par WebAdmin. Elle peut être éditée, mais doit être univoque.

"Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP" Mise en service

## Téléphones et terminaux RNIS (Bus S S0)

Code de navigation =ak(ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 27. Paramètre de l'interface du terminal Bus S S0
Paramètre | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Port attribué | Ici, vous assignez le téléphone à un point de raccordement ou vous effacez l'assignation . Le terminal ne peut être assigné qu'à un seul port. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne. Jusqu'à deux téléphones peuvent être raccordés à une interface Bus S S0.
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone au ou vous effacez l'assignation . Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.

## Téléphones virtuels (Virtuel)

Code de navigation: =a2 (ouvre le premier terminal de ce type dans la liste de terminaux)

Table 28. Paramètre de l'interface du terminal virtuel
Paramètre | Explication
Type de Terminal | Désignation du modèle de téléphone.
Description | Vous pouvez entrer ici un texte d'aide pour désigner le téléphone selon vos critères. Ce texte est uniquement affiché ici.
Utilisateur attribué/groupement | Ici, vous assignez le téléphone au ou vous effacez l'assignation . Le téléphone ne peut être assigné qu'à un seul utilisateur. Toute nouvelle assignation se substitue à l'ancienne.

Parent topic: Gestion des terminaux
1 Selon le modèle
2 Selon le modèle
3 Selon le modèle
4 Selon le modèle
5 Selon le modèle
6 Selon le modèle
7 Selon le modèle
8 Selon le modèle
↑