# Generale

Contiene le impostazioni generali sulle linee urbane.

Table 1. Impostazioni per il completamento automatico del codice di accesso exchange per le applicazioni MiCollab, BluStar, Mitel Office e Dialer
Parametro | Spiegazione
Attiva auto completamento | Abilita il completamento automatico del codice exchange Questa funzione è disponibile per applicazioni MiCollab, BluStar, Mitel Office e Dialer.
Applica prefisso di scambio se il numero da chiamare ha un numero di cifre uguale o maggiore: | Il prefisso exchange viene aggiunto se il numero composto è uguale o superiore al numero specificato in questo campo.

Table 2. Impostazioni per le connessioni urbana-urbana
Parametro | Spiegazione
Collegamento urbana-urbana | Questa impostazione consente di limitare o bloccare il traffico urbana-urbana a livello di sistema: Non ammesso: non è possibile creare connessioni urbana-urbana. Solo digitale-digitale: per creare una connessione urbana-urbana, entrambe le interfacce urbane devono essere digitali. Anche digitale-analog.: per creare una connessione urbana-urbana, almeno una interfaccia urbana deve essere digitale. Anche analog.-analog.: una connessione urbana-urbana è sempre possibile.
Tempo prima della disconnessione (min) | Solo per tipo di collegamento Analogico-Analogico: il collegamento viene chiuso dopo il tempo di attivazione impostato.
In attesa della connessione | Consente di stabilire se in caso di chiamata esterna una deviazione di chiamata configurata su linea urbana sia collegata sempre o solo quando l'utente chiamato accetta la conversazione e quindi crea una connessione: La deviazione di chiamata viene connessa solo quando viene stabilito un collegamento. Quando l’utente di destinazione è occupato o non è raggiungibile, con questa impostazione si evita che il chiamante subisca l’addebito per il collegamento fino al server di comunicazione. La deviazione di chiamata viene sempre connessa.

## Clock di riferimento e tabella dei clock di riferimento

Il clock di un server di comunicazione viene prestabilito dalla rete pubblica tramite gli accessi base BRI-T e gli accessi primari PRI (sincronizzato). Qualora manchi la sincronizzazione tramite la rete pubblica (ad es. linee urbane interrotte) il server di comunicazione utilizza il proprio clock. Nella maggior parte dei casi le impostazioni standard eseguite automaticamente sono sufficienti. Modificare le impostazioni solo in caso di configurazione speciale che lo richiede (ad es. in caso di collegamento in rete privata o per CAS/R2).

Table 3. Sincronizzazione orologio
Parametro | Spiegazione
Riferimento utilizzato | La sincronizzazione è effettuata attualmente tramite questa porta.
Riferimento Master | Questa porta è il riferimento master.
Stato di sincronizzazione | Stato di sincronizzazione attuale.

Parent topic: Exchange
↑