# Terminali standard

Tramite questa vista è possibile accedere ai telefoni e ad altri terminali. Creare qui sia i telefoni di sistema, sia i prodotti commerciali compatibili con il sistema. I telefoni di sistema che sono attribuiti successivamente ad un free seating pool sono spostati automaticamente nella vista Terminali free seating.

## Panoramica dei terminali

Table 1. Panoramica dei terminali, ordinata per interfaccia di terminale
Interfaccia terminale | Tipo di terminale | Modelli
Mitel SIP | Telefoni SIP Mitel | Telefoni fisso della serie Mitel 6000 SIP Mitel WLAN Mitel SIP-DECT® Mitel SIP-TWP
| Posti operatore | Telefono fisso Mitel 6869 SIP Telefono fisso Mitel 6873 SIP Telefono fisso Mitel 6930 SIP Telefono fisso Mitel 6940 SIP
| Telefono reception/front desk | Telefono fisso Mitel 6873 SIP Telefono fisso Mitel 6940 SIP
| Telefono reception ausiliario | Telefono fisso Mitel 6867 SIP Telefono fisso Mitel 6869 SIP Telefono fisso Mitel 6920 SIP Telefono fisso Mitel 6930 SIP
IP | Telefoni IP | Telefoni fissi della serie MiVoice 5300 IP Softphone MiVoice 2380 IP
| Posti operatore IP | MiVoice 5380 IP Console operatore PC MiVoice 1560
| Reception/front desk | MiVoice 5380 IP
DSI-AD2 | Telefoni di sistema digitali | Telefoni fissi della serie MiVoice 5300 Telefoni fissi tavolo della serie Office
| Posti operatore | Telefoni fissi MiVoice 5380 Console operatore PC MiVoice 1560 Telefoni fissi Office 45
| Reception/front desk | MiVoice 5380
| Basi radio del sistema DECT | Le basi radio collegate sono presenti nella vista Sistema / DECT
DASL | Telefoni di sistema digitali | Telefoni fissi della serie Dialog 4200 (solo Mitel 470)
DECT | Telefoni cordless nel sistema DECT | Telefoni cordless della famiglia Mitel 600 DECT Telefoni cordless della famiglia Office Prodotti commerciali con modo GAP
BluStar | Telefoni della soluzione Mitel BluStar Ecosystem | Telefono fisso multimediale Mitel BluStar 8000i Multimedia Softphone Mitel BluStar per PC 1 Multimedia Mitel BluStar per applicazione mobile iPhone/iPad e per telefono/tablet Android 2
Softphone MiCollab | Client Unified Communication | Client per applicazioni desktop Client per applicazioni Web Client per applicazioni mobili
Analogico | Terminali analogici accreditati a livello nazionale | Telefoni fissi Mitel 6710 Analogue e Mitel 6730 Analogue Telefoni fissi della serie Aastra 1900 Prodotti commerciali
Cellulare/esterno | Telefoni cellulari o esterni | Prodotti commerciali
Mitel Mobile Client | Telefoni cellulari con Mitel Mobile Client application | Prodotti commerciali con Mitel Mobile Client per il funzionamento con un controller MMC
SIP standard | Terminali secondo lo standard SIP | Prodotti commerciali
Bus S BRI | Terminali secondo lo standard ETSI | Prodotti commerciali
Virtuale | Telefoni virtuali | Istanza software

## Creazione e modifica di un terminale

- Per visualizzare tutti i terminali di una determinata interfaccia terminale, selezionarla in Interfaccia di terminale.

- Per aprire un nuovo terminale, fare clic sul pulsante Nuovo e selezionare l'interfaccia di terminale desiderata (o viceversa).

- Per modificare le caratteristiche di un terminale, fare clic nella colonna Tipo di terminale sul terminale desiderato.

## Visualizzazione e ricerca di determinati terminali

Per cercare e visualizzare determinati terminali, inserire nel criterio di filtro una sequenza di caratteri che si trova in una o più colonne e fare clic sul pulsante Filtro.

Vengono visualizzati tutti i terminali per i quali la stringa di caratteri inserita è contenuta in almeno una colonna (vedere anche "Filtri nelle liste").

## Modifica contemporanea delle impostazioni di più terminali con Modifica multipla

È possibile modificare contemporaneamente le impostazioni di più terminali con la stessa interfaccia di terminale. Procedere come segue:

1. Fare clic sul pulsante Modifica multipla e selezionare l'interfaccia di terminale desiderata (o viceversa).

   A sinistra sono presenti delle caselle di controllo.

2. Selezionare i terminali che si desidera modificare e fare di nuovo clic sul pulsante Modifica multipla.

3. Selezionare un terminale nel quale si desidera effettuare le impostazioni per tutti gli altri terminali.

4. Modificare una o più impostazioni.

   Le impostazioni modificate sono incorniciate in un altro colore.

5. Fare clic sul pulsante Applica.

   Le impostazioni vengono modificate per tutti i terminali selezionati nei relativi profili di terminale.

notes:

- I campi a sfondo grigio non possono essere modificati nella modalità Modifica multipla.
- Le impostazioni audio non possono essere modificate con Modifica multipla.
- Per le configurazioni dei tasti è disponibile il pulsante separato Editare multipli (tasti).

Tips:

- Prima o dopo aver fatto clic sul pulsante Modifica multipla è possibile limitare la lista visualizzata con il Filtro.
- Per copiare tutte le impostazioni possibili, fare clic nella modalità Modifica multipla sul pulsante Copia tutto.

## Modifica contemporanea della configurazione tasti di più terminali con Modifica multipla

È possibile modificare contemporaneamente la configurazione tasti di più terminali dello stesso tipo. Inoltre è possibile trasferire la configurazione di un tasto su altri tasti per mezzo di Copia e Incolla. Procedere come segue:

1. Fare clic sul pulsante Modifica multipla (tasti) e selezionare il tipo di terminale desiderato.

   A sinistra sono presenti delle caselle di controllo.

2. Selezionare i terminali che si desidera modificare e fare di nuovo clic sul pulsante Modifica multipla.

3. Selezionare un terminale nel quale si desidera effettuare le impostazioni per tutti gli altri terminali.

4. Configurare uno o più tasti.

   I tasti modificati sono incorniciati in giallo.

5. Per copiare un tasto configurato, fare clic all'estrema destra della riga corrispondente sul simbolo Copia e incollare la configurazione su un altro tasto con Incolla .

   I tasti copiati sono incorniciati in giallo.

6. Fare clic sul pulsante Applica.

   Le impostazioni sono modificate in tutti i terminali selezionati.

notes:

- Per trasferire la configurazione tasti di moduli di espansione su tutti i terminali, è necessario che in tutti i terminali il numero, il tipo e la disposizione dei moduli di espansione corrisponda.
- Alcuni tipi di tasti (ad es. tasti di linea) non possono essere copiati. Ciò viene segnalato da un messaggio popup.

tips:

- Prima o dopo aver fatto clic sul pulsante Modifica multipla è possibile limitare la lista visualizzata con il Filtro.
- Per copiare tutte le impostazioni possibili, fare clic nella modalità Modifica multipla sul pulsante Copia tutto.

## Visualizzazione e modifica di utenti assegnati

- Per visualizzare e modificare le impostazioni di un utente assegnato, fare clic sul numero di chiamata dell'utente. In questo modo si passa all'amministrazione utente.

- Per ritornare nella vista terminali dopo aver eseguito le impostazioni, fare clic sul pulsante Precedente.

## Visualizzazione e modifica di porta assegnata

- Se al terminale è stata assegnata la porta (ad es. terminali analogici o DSI), fare clic sul numero della porta assegnata. In questo modo si passa alla configurazione interfacce.

- Per ritornare nella vista terminali dopo aver eseguito le impostazioni, fare clic sul pulsante Precedente.

## Cancellazione di uno o più terminali

1. Fare clic sul pulsante Cancella.

   A sinistra sono presenti delle caselle di controllo.

2. Evidenziare tutti i terminali che si desidera cancellare e fare di nuovo clic sul pulsante Cancella.

Vedere anche...

"Impostazioni di telefoni e terminali"

Table 2. Quicklink alle impostazioni e istruzioni
Tipo di telefono | Impostazioni | Messa in funzione | Codice di navigazione
Telefoni SIP di Mitel (SIP Mitel) | Telefoni SIP di Mitel (SIP Mitel) | Registrazione di telefoni a corda SIP Mitel | =fc
Telefoni IP di sistema (IP) | Telefoni IP di sistema (IP) | Registrazione di telefoni di sistema IP | =32
Telefoni digitali di sistema (DSI-AD2) | Telefoni digitali di sistema (DSI-AD2) | Messa in funzione dei telefoni digitali di sistema | =vg
Telefoni digitali di sistema (DASL) | Telefoni digitali di sistema (DASL) |  | =86
Telefoni cordless DECT (DECT) | Telefoni cordless DECT (DECT) | Registrazione di telefoni cordless DECT | =ku
MiCollab Client (Softphone di MiCollab) | MiCollab Client (Softphone di MiCollab) |  | =2v
Telefoni e terminali analogici (Analogico) | Telefoni e terminali analogici (Analogico) |  | =sr
Telefono cellulare o esterno (Cellulare/esterno) | Telefono cellulare o esterno (Cellulare/esterno) |  | =ek
Telefoni cellulari con MMC (Mitel Mobile Client) | Telefoni cellulari con MMC (Mitel Mobile Client) |  | =2p
Telefoni SIP o terminali SIP di terzi (SIP standard) | Telefoni SIP o terminali SIP di terzi (SIP standard) | Registrazione di telefoni SIP commerciali | =c7
Telefoni ISDN e terminali (Bus S BRI) | Telefoni ISDN e terminali (Bus S BRI) |  | =ak
Telefoni virtuali (Virtuale) | Telefoni virtuali (Virtuale) |  | =a2

Parent topic: Amministrazione terminali
1 Questo modello è aperto nelle impostazioni utente sotto Multimedia.
2 Questo modello è aperto nelle impostazioni utente sotto Multimedia.
↑