# Segnalazioni eventi

Qui sono riportati gli ultimi 254 messaggi di evento.

I messaggi di evento hanno una determinata gravità. Normale, Grave e Critico. Molti messaggi di evento hanno sia connotazione negativa (si è verificato un errore) sia anche connotazione positiva (errore eliminato). Alcuni messaggi di evento non hanno connotazione e quindi non hanno neppure messaggio corrispondente. La gravità, la connotazione positiva o negativa (se presente) e le informazioni sull'eventuale corrispondenza sono indicate nella tabella eventi.

Se come destinazione del messaggio viene indicato un server SRM, la gravità del messaggio di evento determina una modifica dello stato di sistema. Tale gravità è visibile nell'agente SRM e viene visualizzata con il relativo colore (vedere anche la sezione "Destinazione SRM").

La tabella seguente riporta tutte le possibili segnalazioni di eventi con le relative condizioni di attivazione e dati dettagliati sui parametri.

Table 1. Tipi di eventi, in ordine alfabetico
Messaggio di eventi | Condizione di attivazione | Dettagli1 | Gravità
--- | --- | --- | ---
ATAS Connessione ristabilita | Il collegamento ATAS è (ri)stabilito | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
ATAS Il collegamento ATAS è stato perso | Il collegamento ATAS è stato perso | Causa (0: logoff, 1: segnale di clock mancante), data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Il client BluStar non supera più i limiti di licenza | Ora sono di nuovo disponibili licenze per client BluStar sufficienti. Parametro 1: 0 (non in uso) Tipo di licenza: 0 e 1: (non in uso), 2: CTI BluStar, 3: Softphone BluStar, 4: Opzione video BluStar, 5: Opzione di presenza di BluStar | Parametro 1, tipo di licenza, numero totale di licenze acquistate, data, ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Scheda in servizio | Una scheda, precedentemente fuori servizio, funziona di nuovo. | Numero dello slot di espansione, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Scheda fuori servizio | Una scheda, precedentemente in funzione, non funziona più. | Numero dello slot di espansione, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Scheda reimpostata | È stato eseguito un reset per una scheda | Numero dello slot di espansione, data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Trabocco contatore addebiti | Trabocco del totalizzatore individuale o del contatore centro di costo | Causa (0: Utente / 1: Centro di costo / 2: Linea urbana / 3: camera), numero, data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Stampante addebiti di nuovo disponibile | È nuovamente possibile l'emissione su stampante di sistema | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Stampa addeb. bloccata | La stampante del sistema non risponde da 4 minuti Stampante senza carta o spenta | Interfaccia, numero di interfaccia/scheda, numero porta, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Applicazione PMS compatibile | Il sistema di gestione dell'hotel esterno (applicazione PMS) è adatto alla comunicazione con il server di comunicazione. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Modello di configurazione disponibile | Il modello di configurazione mancante per un terminale Mitel SIP è ora presente nel file system del server di comunicazione. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Collegamento con la gestione remota sicura attraverso IP (SRM) non riuscito | Il collegamento con la gestione remota sicura attraverso IP (SRM = Secure IP Remote Management) non è riuscito. Parametro causa 1: Tentativo di collegamento non riuscito, 2: Autenticazione non riuscita, 3: Upload file rifiutato | Causa, data, ora | Normale (negativo, con messaggio corrispondente)
Collegamento con la gestione remota sicura attraverso IP (SRM) ristabilito | Il collegamento con la gestione remota sicura attraverso IP (SRM = Secure IP Remote Management) è stato ripristinato correttamente. | Data e ora | Normale (positivo, con messaggio corrispondente)
Collegamento al sistema PMS stabilito | Il tentativo di creare una connessione con un sistema di gestione dell'hotel (sistema PMS) ha avuto ora successo. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Collegamento al sistema PMS non riuscito | Il tentativo di creare una connessione con un sistema di gestione dell'hotel (sistema PMS) non ha avuto successo.Motivo: 1: Collegamento rifiutato, 2: Destinazione non raggiungibile, 3: Destinazione occupata, 4: Timeout collegamento, 5: Indirizzo sbagliato, 6: Errore sconosciuto | Motivo, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Scheda applicazioni CPU2 Comunicazione dati fuori servizio | La comunicazione dati con la scheda di applicazioni CPU2 è interrotta a seguito di un errore (dopo un aggiornamento Windows o a seguito di altri motivi) per un periodo di tempo inusuale (> 1 ora). | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Scheda di applicazioni CPU2 Comunicazione dati nuovamente in funzione | La comunicazione dati con la scheda di applicazioni CPU2 è ripristinata. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Creazione di una istanza sul server di backup non riuscita | Il communication server di backup non è riuscito a creare o modificare un'istanza utente o terminale con i dati di configurazione ricevuti. Note: Questo messaggio di evento è generato dal communication server di backup. | Tipo di istanza (0: Utente, 1: terminale), numero dell'utente o ID terminale, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Creazione di una istanza sul communication server di backup riuscita | Il communication server di backup è riuscito (dopo uno o più tentativi falliti) a creare o modificare un'istanza utente o terminale con i dati di configurazione ricevuti. Note: Questo messaggio di evento è generato dal communication server di backup. | Tipo di istanza (0: Utente, 1: terminale), numero dell'utente o ID terminale, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Sessioni CSTA non superano più i limiti di licenza | Attualmente sono nuovamente disponibili le licenze Sessioni CSTA. | Numero di licenze, data, ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
CTI first party Connessione ristabilita | Il collegamento first party è (ri)stabilito | Numero utente, ID terminale, tipo di protocollo (0=ATPC3, 1=CSTA), data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
CTI first party: Connessione persa | Il collegamento first party è stato interrotto, poiché manca il segnale di clock. | Numero utente, ID terminale, tipo di protocollo (0=ATPC3, 1=CSTA), data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
CTI third party: Connessione ristabilita | Il collegamento third party è (ri)stabilito | Indirizzo IP, tipo di protocollo (0=ATPC3, 1=CSTA), data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
CTI third party: Il collegamento ATAS è stato perso | Il collegamento third party è perso | Causa (0 = logoff, 1 = segnale di clock mancante), indirizzo IP, tipo di protocollo (0=ATPC3, 1=CSTA), data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Manca la licenza di attivazione definitiva | È stata avviata la prima attivazione temporanea del server di comunicazione per una determinata durata (ad es. 90 giorni). Dopo tale termine, il server di comunicazione passa in modalità operativa limitata. | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Licenza di attivazione disponibile | È stato caricato un file di licenza con una licenza di attivazione definitiva. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Dual Homing non supera più i limiti di licenza | Ora sono disponibili licenze sufficienti per la registrazione di telefoni SIP della serie Mitel 6800/6900 SIP su un communication server di backup. Note: Questo messaggio di evento è generato dal communication server di backup. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
E-mail inviata | Il sistema è ora riuscito ad inviare la e-mail. Per il significato dei valori parametrici, vedere la tabella seguente. | Causa/Azione=0000, Client e-mail, informazione supplementare, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Chiamata d'emergenza terminata | La chiamata di emergenza è stata confermata da un soggetto responsabile. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Chiamata di emergenza iniziata | È stato composto un numero di emergenza non presente nella lista di numeri di emergenza pubblici. Note: Se è stato composto un numero di emergenza del piano di numerazione interno, non verrà generato alcun messaggio di evento. | Numero digitato (le prime 4 cifre), numero utente, ID unità terminale (se il numero utente = 0) o ID fascio (se il numero utente = 0), data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
ESME raggiungibile | La connessione LAN fra SMSC e ESME è ora disponibile | Indirizzo IP, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Connes. SMS persa | La connessione LAN fra SMSC e ESME è interrotta | Indirizzo IP, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Ethernet nuovamente attivata | La situazione di sovraccarico sull'interfaccia Ethernet non è più presente. L'interfaccia è stata riattivata. | Data e ora | Normale (positivo, con messaggio corrispondente)
Ethernet disattivata a causa del traffico elevato | Il sistema ha rilevato una situazione di sovraccarico sull'interfaccia Ethernet. L'interfaccia è disattivata provvisoriamente. | Data e ora | Normale (negativo, con messaggio corrispondente)
Alimentatore ausiliario esterno non in funzione (solo Mitel 470) | L'alimentatore ausiliario esterno del server di comunicazione è guasto. Se è stato utilizzato l'alimentatore ausiliario per l'esercizio in ridondanza non esistono limitazioni a breve termine. Se l'alimentatore ausiliario serve per aumentare la potenza di alimentazione, si deve supporre un sovraccarico dell'unità di alimentazione interna. | Data e ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Alimentatore ausiliario esterno in funzione (solo Mitel 470) | L'alimentatore ausiliario esterno del server di comunicazione è in funzione. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Destinazione esterna del messaggio non raggiungibile | La destinazione esterna del messaggio non è raggiungibile automaticamente | Causa (0: Occupato / 1: Non disponibile / 2: Bloccato / 3: Indefinito), data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Destinazione esterna del messaggio raggiungibile | La destinazione esterna del messaggio è raggiungibile ora | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Guasto ventola (solo Mitel 415/430 e MitelSMBC) | Il ventilatore è bloccato, difettoso o il collegamento non fa più contatto. Parametro = 0: Nessun ventilatore in funzione -> Pericolo di surriscaldamento: Sostituire il ventilatore difettoso. | Parametro, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Guasto ventola (solo Mitel 470) | Il ventilatore è bloccato, difettoso o il collegamento non fa più contatto. Parametro 1 = 0: Nessun ventilatore in funzione -> Pericolo di surriscaldamento: il sistema viene arrestato dopo 2 minuti. -> Sostituire entrambi i ventilatori. Parametro 1 = 1: Un solo ventilatore in funzione. Parametro 2 = Numero del ventilatore difettoso -> Il sistema continua a funzionare con un solo ventilatore. -> Sostituire il ventilatore difettoso. | Parametro 1, parametro 2, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Ventola in funzione (solo Mitel 415/430 e Mitel SMBC) | Il ventilatore funziona nuovamente dopo un guasto. Parametro = 0: Ventilatore di nuovo in funzione. | Parametro, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Ventola in funzione (solo Mitel 470) | Il ventilatore funziona nuovamente dopo un guasto. Parametro = 0: Un ventilatore è di nuovo in funzione. Parametro = 1: Il secondo ventilatore è di nuovo in funzione. | Parametro, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Buffer del comando FIAS pieno | Il buffer comandi per interfaccia PMS è pieno. | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Interfaccia FIAS di nuovo utilizzabile | Il buffer comandi per interfaccia PMS è nuovamente sotto il livello critico. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Porta base radio inattiva | L'unità radio non risponde Motivo: 0: Avvio in corso, 1: Non registrato, 2: Diversi nodi, 3: Porta non consentita, 4: Alimentazione locale, 5: Non collegato, 6: Reset della porta, 7: Errore di avvio, 8: Errore sconosciuto | Numero scheda, numero porta, ID base radio/motivo, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Applicazione PMS non compatibile | Il sistema di gestione dell'hotel esterno (applicazione PMS) non è adatto alla comunicazione con il server di comunicazione. | Versione SW PMS, versione interfaccia PMS, versione driver interfaccia PMS, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Adattatore wiring errato o assente (solo Mitel 415/430 e MitelSMBC) | In uno slot per adattatore wiring non vi è alcun adattatore wiring inserito o vi è un adattatore inadeguato. | Numero slot, data, ora | Critico (senza messaggio corrispondente)
Larghezza di banda insufficiente | Un utente in una AIN tenta di stabilire la connessione e la larghezza di banda attualmente disponibile del link WAN non è sufficiente. | ID link, nome link WAN, larghezza di banda disponibile in kBit/s, data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
La destinazione del messaggio interna non è raggiungibile | Uscita dati locale bloccata o non disponibile | Causa (0: Occupato / 1: Non disponibile / 2: Bloccato / 3: Indefinito), data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Destinazione interna del messaggio di evento raggiungibile | Uscita dati locale nuovamente disponibile | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Unità di alimentazione interna non in funzione (solo Mitel 470) | L'alimentatore interno del server di comunicazione è guasto. Se è stato utilizzato l'alimentatore ausiliario per l'esercizio in ridondanza non esistono limitazioni a breve termine. Se l'alimentatore ausiliario serve per aumentare la potenza di alimentazione, si deve supporre un sovraccarico dell'unità di alimentazione esterna. | Data e ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Unità di alimentazione interna in funzione (solo Mitel 470) | L'alimentatore interno del server di comunicazione è in funzione. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Indirizzo IP aggiunto alla Blacklist DoS | Si è verificato un attacco DoS (Dos =Denial of Service) che ha superato il numero massimo configurato di tentativi di registrazione o di transazioni ammessi. L'indirizzo IP interessato è stato inserito in una blacklist e resta bloccato per il tempo impostato. | Indirizzo IP, causa (0: Registrazione / 1: Troppe transazioni / 2: Nessuna sessione / 3: messaggio modificato), data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Indirizzo IP modificato: generare nuovamente i certificati TLS | L'indirizzo IP del server di comunicazione è stato modificato. I certificati TLS devono essere generati nuovamente. Per terminali a valle di NAT senza ALG è necessario configurare l'indirizzo gateway NAT. | Data e ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Indirizzo IP rimosso dalla Blacklist DoS | Un indirizzo IP aggiunto provvisoriamente a causa di un attacco DoS (Dos =Denial of Service) è stato rimosso dalla blacklist e non è più bloccato. | Indirizzo IP, data, ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Telefono IP: Il collegamento ATAS è stato perso | Un telefono IP di sistema non è più collegato al server di comunicazione. | Numero utente, ID terminali, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Telefono IP: collegamento ristabilito | Un telefono IP di sistema è collegato nuovamente al server di comunicazione. | Numero utente, ID terminali, data, ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Licenza disponibile solo per il telefono IP di sistema | Sono di nuovo disponibili licenze sufficienti per MiVoice 5361 IP / 5370\ IP / 5380 IP. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Download file di lingua fallito | Il download di un file di lingua tramite server FTP per un terminale MitelSIP è fallito. | Parametro 1: Indirizzo del server FTP, Parametro 2: Tipo e nome del file di lingua, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Download file di lingua con successo | Il download di un file di lingua tramite server FTP per un terminale Mitel SIP è terminato con successo. | Parametro 1: Indirizzo del server FTP, Parametro 2: Tipo e nome del file di lingua, data, ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
LCR su gestore di rete alternativo | Passaggio automatico dal gestore di rete primario a quello alternativo tramite la funzione LCR. | ID provider, data, ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Licenza disponibile per l'utente configurato (solo Mitel 470 e Virtual Appliance) | Questo messaggio di evento viene generato se tutti gli utenti configurati dispongono di una licenza utente (a differenza del caso illustrato in precedenza). | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Licenza disponibile per telefono cellulare/esterno integrato | Sono di nuovo disponibili licenze sufficienti per telefoni cellulari/esterni integrati. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Licenza per l'interfaccia PMS disponibile | Sono ora disponibili la licenza Interfaccia PMS ospitalità o un numero sufficiente di licenze Camere PMS ospitalità. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Licenza non valida, modo di funzionamento limitato 4 ore dopo il riavvio | È stato caricato un software di sistema che richiede una licenza per release software. Senza tale licenza la funzionalità del software di sistema viene fortemente limitata 4 ore dopo il riavvio. | Data e ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Licenza assente per l'utente configurato (solo Mitel 470 e Virtual Appliance) | Questo messaggio di evento viene generato se uno o più utenti configurati non dispongono di alcuna licenza utente. Note: Al fine di evitare un numero eccessivo di messaggi, questo messaggio di evento viene generato una sola volta (quando viene creato per la prima volta un utente privo di licenza utente) | Data e ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Le licenze modalità Offline sono scadute | La durata massima di 36 ore per l'attivazione temporanea della licenze è scaduta. | Data e ora | Critico (senza messaggio corrispondente)
Collegamento al satellite gateway perso (solo Virtual Appliance) | Il server di comunicazione ha perduto il collegamento con il satellite gateway. Senza questo collegamento, il server di comunicazione passa dopo xx ore nella modalità limitata. | Numero di ore alla modalità limitata, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Collegamento al satellite gateway ristabilito (solo Virtual Appliance) | Il server di comunicazione ha potuto ripristinare il collegamento con il satellite gateway. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Collegamento al server licenze (SLS) non riuscito (solo Virtual Appliance) | Non è stato possibile stabilire una connessione con il server licenze per un tempo prolungato. Al termine di un tempo variabile (max. 72 ore), il sistema passa nella modalità limitata. | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Collegamento al server licenze (SLS) ristabilito (solo Virtual Appliance) | È stato possibile ripristinare una connessione con il server licenze. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Guasto locale di alimentazione sulla base radio | Alimentazione locale di una base radio SB-4+ / SB-8 / SB-8ANT interrotta o non presente | Numero scheda, numero porta, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Alimentazione locale sulla base radio disponibile | Alimentazione locale di una base radio SB-4+ / SB-8 / SB-8ANT è di nuovo disponibile | Numero scheda, numero porta, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Caduta della tensione di rete | Messaggio di evento dopo il ritorno dell’alimentazione Interruzione di alimentazione elettrica più frequente di quanto non sia indicato nella tabella | Data e ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Malfunzionamento | Si è verificato un errore hardware o software. L'ID errore può essere d'aiuto all'assistenza per trovare la causa possibile. | ID errore, data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
MiCollab: Il limite di terminali è stato raggiunto | Non è stato possibile collegare un terminale MiCollab a un utente perché è stato raggiunto il limite (motivo). motivo = 0: Troppi terminali per sistema motivo = 1: Troppi terminali per utente motivo = 2: Troppi utenti client MiCollab | Numero utente, motivo, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
MiCollab: di nuovo entro i limiti del terminale | Ora è possibile collegare un terminale MiCollab a un utente perché si è di nuovo entro i limiti (motivo). motivo = 0: Terminali per sistema nuovamente entro i limiti motivo = 1: Terminale per utente nuovamente entro i limiti motivo = 2: MiCollab clients per utente nuovamente entro i limiti | Numero utente, motivo, data, ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Mitel Dialer non supera più i limiti di licenza | Attualmente sono nuovamente disponibili le licenze utente per Mitel Dialer. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Il numero di terminali SIP non supera più i limiti di licenza | Ora sono disponibili le licenze per Terminali Mitel SIP e Mitel 8000i Opzioni video. | Parametro 1=1: Licenza Terminali Mitel SIP, Parametro 2=1: Licenza Mitel 8000i Opzioni video, data, ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Monitoraggio evento | Monitoraggio evento | Tipo, data, ora di monitoraggio | Normale (senza messaggio corrispondente)
Nessun modello di configurazione | Il modello di configurazione per un terminale Mitel SIP manca nel file system del server di comunicazione. Senza modello di configurazione è impossibile generare un file di configurazione per questo tipo di terminale. | Modello di configurazione mancante, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Nessun canale DECT DSP disponibile | Sovraccarico dei canali DECT su DSP-0x | Data e ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Nessun ricevitore DTMF disponibile per i telefoni cellulari/esterni integrati | Ad un telefono cellulare/esterno integrato con funzionalità ampliata non è possibile assegnare alcun ricevitore DTMF permanente (per rilevare i codici funzione in postselezione). | Rif. BCS, data e ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Nessun altro clone del sistema rilevato (solo Virtual Appliance) | Il servizio di rilevamento di cloni sul server licenze (SLS cloud) non ha trovato un altro clone (sistema avente il medesimo EID) per un periodo di tempo prolungato (24 ore). | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
La rete non risponde | Nessuna risposta al Call Setup sull’interfaccia BRI-T/PRI | Numero porta del collegamento urbano, data, ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
L'utente non risponde | Nessuna risposta dell’utente al bus S oppure DSI alla chiamata DDI in arrivo | Numero di selezione passante, data, ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Nodo: Il collegamento ATAS è stato perso | Un nodo ha un determinato periodo di tempo (configurabile), nessun collegamento al master. | Numero nodo, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Nodo: collegamento ristabilito | Dopo un'interruzione, un nodo è di nuovo collegato al master per un determinato periodo di tempo (configurabile). | Numero nodo, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Troppo poche licenze per telefoni cellulari/esterni integrati | Il collegamento con un telefono cellulare/esterno integrato non è riuscito, perché il numero di telefoni cellulari/esterni configurati è superiore al numero delle licenze disponibili. Tutti i telefoni cellulari/esterni integrati rimangono bloccati fino a quando sono presenti licenze sufficienti. | Numero di licenze, numero di telefoni cellulari/esterni configurati, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
NTP: Sincronizzazione di ora non riuscita | La sincronizzazione dell'ora tramite il server NTP (NTP = Network Time Protocol) non è riuscita. | Data e ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
NTP: Sincronizzazione di ora ristabilita | La sincronizzazione dell'ora tramite il server NTP (NTP = Network Time Protocol) è stata ristabilita. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Chiamata uscente rifiutata | Chiamata respinta dalla rete Su qualsiasi linea: codice di errore 34 Su gruppo di connessione richiesto: codice errore 44 | Numero porta del collegamento urbano, causa, data, ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Surriscaldamento (solo Mitel 415/430 e Mitel SMBC) | La temperatura all'interno del server di comunicazione è troppo alta. È necessario adottare immediatamente misure adeguate per migliorare la dissipazione del calore, ad es. creando spazi liberi prescritti, abbassando la temperatura ambientale oppure installando il ventilatore contenuto nel kit di montaggio rack (solo Mitel 430). | Critico (negativo, con messaggio corrispondente) | Numero scheda, temperatura, data, ora
Surriscaldamento (solo Mitel 470) | La temperatura all'interno del server di comunicazione è troppo alta. È necessario adottare immediatamente misure idonee per migliorare la dissipazione del calore. A seconda del luogo del surriscaldamento, vengono adottate automaticamente delle misure: Scheda di interfaccia FXO e FXS: Le porte sono disattivate in gruppi da 4 porte. Al termine del raffreddamento sotto ad un valore definito in funzione della scheda, le porte sono riattivate automaticamente per gruppi. Scheda di applicazioni CPU2 La scheda è disattivata completamente. Al termine del raffreddamento sotto ad un valore definito, la scheda viene riattivata automaticamente. Unità di alimentazione interna PSU2U o scheda gestore chiamate CPU1: Il server di comunicazione viene spento completamente. Note: Per evitare un surriscaldamento del sistema, per ogni scheda 32FXS non possono essere attive contemporaneamente più del 30% delle porte FXS e per ogni sistema più di 50 porte FXS. Le schede PRI, BRI e DSI non contengono sensori di temperatura e pertanto non vengono mai disattivate per surriscaldamento. | Numero scheda, temperatura, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Sovraccarico sulla porta USB rilevato (CPU2) (solo Mitel 470) | Su una delle interfacce USB della scheda di applicazioni (CPU) è stato rilevato un sovraccarico (corrente). Note: Il consumo massimo di energia elettrica sulle interfacce USB è variabile. | Data e ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Porta fuori servizio | Una porta, precedentemente in funzione, non funziona più. | Numero di slot, numero porta corrispondente, data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Rilevato possibile clone del sistema (solo Virtual Appliance) | Il servizio di rilevamento di cloni sul server licenze (SLS cloud) ha rilevato un potenziale clone (sistema avente il medesimo EID). | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
QSIG - raggiunto il limite di licenza | Superato il numero massimo di connessioni uscenti concesse in licenza con protocollo QSIG | Numero instradamento, numero di utente, data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Porta della base radio attiva | La base radio risponde nuovamente | Numero scheda, numero porta, data, ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Errore di registrazione | Scheda non inserita Scheda non registrata Scheda difettosa | Numero scheda, data, ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Telemanutenzione disattivata | La telemanutenzione è stata disabilitata | Data e ora | Normale (positivo, con messaggio corrispondente)
Telemanutenzione autorizzata | La telemanutenzione è stata abilitata. (L'uscita dati viene eseguite non filtrata a destinazioni locali.) | Data e ora | Normale (negativo, con messaggio corrispondente)
Riavvio delle scheda di applicazioni CPU2 eseguito | Il riavvio delle schede di applicazioni CPU2 è stato eseguito correttamente. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Riavvio delle scheda di applicazioni CPU2 richiesto | Il sistema ha rilevato la necessità del riavvio manuale della uscheda di applicazioni CPU2 (ad es. per un aggiornamento di sicurezza). | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Modalità limitata annullata | La modalità limitata è stata nuovamente annullata. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Modalità operativa limitata abilitata (non valido per Virtual Appliance) | Il server di comunicazione è passato in modalità limitata Causa: 0: Nessuna licenza valida | Causa, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Modalità operativa limitata abilitata (solo Virtual Appliance) | Il server di comunicazione è passato in modalità limitata Causa: 0: Nessuna licenza valida. 1: Collegamento al satellite gateway perso. 2: È stata raggiunta la durata massima di tempo senza collegamento al server licenze. 3: Clone di sistema confermato. 4: Mancata corrispondenza della modalità di verifica della licenza in SLS e MiVo400. 5: Modalità di supporto attivata. | Causa, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Satelliti mancanti dopo il tempo di supervisione | Dopo l’update di un AIN (master e tutti i satelliti) non tutti i satelliti sono collegati al master. | Satelliti mancanti in totale, satelliti ripristinati, data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Invio e-mail non riuscito | Il sistema non è riuscito ad inviare una e-mail in quanto si è verificato un errore. Per il significato dei valori parametrici, vedere la tabella seguente. | Causa/Azione, Client e-mail, informazione supplementare, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
SIMPLE/MSRP non supera più i limiti di licenza | Sono nuovamente disponibili licenze sufficienti per applicazioni di terzi per l'utilizzo del protocollo MSRP e/o SIMPLE per utenti. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Account SIP disponibile | L'account SIP è riuscito a registrarsi nuovamente nel provider SIP. | Provider, account, motivo, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Account SIP non disponibile | Per un determinato motivo l'account SIP non può registrarsi nel provider SIP (0: Provider non raggiungibile / 1: Nessuna autorizzazione). L'evento viene attivato solo se il parametro "Registrazione necessaria è configurato su Sì. | Provider, account, motivo, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Gateway SMS raggiungibile | Gateway esterno SMS di nuovo raggiungibile | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Gateway SMS irraggiungibile | Gateway esterno SMS irraggiungibile o configurato erroneamente dal gestore di rete | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Aggiornamento software telefono IP di sistema non riuscito | L'aggiornamento software di un MiVoice 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP non è riuscito per il motivo specificato. | Numero utente, ID terminali, motivo, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Aggiornamento software telefono IP di sistema riuscito | L'aggiornamento software di un MiVoice 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP è andato a buon fine, dopo tentativi senza successo. | Numero utente, ID terminali, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Upload del software | Durante l'esecuzione di un upload nello stato: Aggiornamento in corso Controllo in corso Funzionamento normale | Parametro 1: 0: "Nuovo software del server di comunicazione caricato, avvio in corso...", 1: Nuovo software del server di comunicazione è bloccato, eseguito rollback 3: "nuovo software del server di comunicazione avviato, funziona correttamente" Data e ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Num. mass.di terminali SIP standard non supera più i limiti di lic. | Ora sono disponibili le licenze per Terminali Mitel SIP e Terminali video. | Parametro 1=1: Licenza Terminali SIP, Parametro 2=1: Licenza Terminali video, data, ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
SX-200 sistema di gestione di regist. chiamate: Connessione ristabilita | La connessione al sistema di gestione di registrazione delle chiamate SX-200 è stata stabilita correttamente. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
SX-200 sistema di gestione di regist. chiamate: Il collegamento ATAS è stato perso | La connessione al sistema di gestione di registrazione delle chiamate SX-200 è stata interrotta. | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
SX-200 sistema gestionale dell’albergo: Connessione ristabilita | La connessione al sistema di gestione hotel SX-200 è stata stabilita correttamente. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
SX-200 sistema gestionale dell’albergo: Il collegamento ATAS è stato perso | La connessione al sistema di gestione hotel SX-200 è stata interrotta. | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
SX-200 sistema di gestione voice mail: Connessione ristabilita | La connessione al sistema di gestione Voice Mail SX-200 è stata stabilita correttamente. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
SX-200 sistema di gestione voice mail: Il collegamento ATAS è stato perso | La connessione al sistema di gestione Voice Mail SX-200 è stata interrotta. | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Perdita di sincronizzazione su urbana | Un’interfaccia BRI/PRI registrata nel pool di sincronizzazione ha perso il clock del sistema | Numero porta, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Sincronizzazione ristabilita | La sincronizzazione con la rete potrebbe essere ripristinata almeno su un'interfaccia BRI/PRI. | Data e ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Sincronizzazione con communication server di backup non riuscita | Il server di comunicazione principale non è riuscito a trasmettere i dati di configurazione al communication server di backup. Note: Questo messaggio di evento è generato dal server di comunicazione principale. | ID del server di comunicazione di backup, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Sincronizzazione con communication server di backup riuscita | Il server di comunicazione principale è riuscito (dopo uno o più tentativi falliti) a trasmettere i dati di configurazione sul Communication server di backup. Note: Questo messaggio di evento è generato dal server di comunicazione principale. | ID del server di comunicazione di backup, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Sincronizzazione su linea urbana ristabilita | Un’interfaccia BRI/PRI registrata nella tabella del clock potrebbe nuovamente sincronizzarsi con il sistema. | Numero porta, data, ora | Grave (positivo, con messaggio corrispondente)
Utilizzo memoria al di sotto del valore critico | L'utilizzo della memoria nel sistema di file per un determinato utilizzo è nuovamente inferiore ad un valore definito (gravità Grave) o un valore critico (gravità Critico). Utilizzo (ID tipo di file): 0 Sistema di file, 1: Applicazione, 2: Crash-Log, 3: File di registro del monitor, 4: Servizio annunci, 5: Voice Mail, 6: Musica su attesa, 7: Backup di dati, 8: Hospitality/struttura ricettiva, 9: Cartella utente | ID tipo di file, utilizzo della memoria in percentuale, data, ora | Grave / Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Utilizzo memoria al di sopra del valore critico | L'utilizzo della memoria nel sistema di file per un determinato utilizzo ha superato un valore definito (gravità Grave) o un valore critico (gravità Critico). Utilizzo (ID tipo di file): 0 Sistema di file, 1: Applicazione, 2: Crash-Log, 3: File di registro del monitor, 4: Servizio annunci, 5: Voice Mail, 6: Musica su attesa, 7: Backup di dati, 8: Hospitality/struttura ricettiva, 9: Cartella utente | ID tipo di file, utilizzo della memoria in percentuale, data, ora | Grave / Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Sovraccarico sistema | Tentativo di accesso alla rete quando tutte le linee sono occupate o il sistema è sovraccaricato. | Numero instradamento, numero di utente, data, ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Telefono di sistema di nuovo in funzione | Un telefono di sistema sul bus DSI è di nuovo in funzione. | Numero scheda, numero porta, numero utente, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Telefono di sistema fuori servizio | Un telefono di sistema sul bus DSI è difettoso o staccato. | Numero scheda, numero porta, numero utente, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Temperatura di nuovo nel livello normale | La temperatura all'interno del server di comunicazione è ritornata nell'intervallo normale dopo una situazione di surriscaldamento. | Numero scheda, temperatura, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
L'attivazione temporanea scade il | Ricorda la mancanza della licenza definitiva di attivazione dopo il collegamento con il server di comunicazione. | Data di scadenza [DD.MM.YYYY], data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Alimentazione terminali: Sovraccarico (solo Mitel 470) | Leggero superamento della potenza nominale per > 4 secondi | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Alimentazione terminali: Surriscaldamento (solo Mitel 470) | Marcato superamento della potenza nominale per 4 secondi. | Data e ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Alimentazione terminali: Ripristino in corso su (solo Mitel 470) | L'alimentazione dei terminali è riattivata dopo una disattivazione a causa di sovraccarico. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Alimentazione terminali: Di nuovo nel livello normale (solo Mitel 470) | L'alimentazione dei terminali è ritornata ai livelli normali dopo un precedente leggero sovraccarico. | Data e ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Messaggio di evento test | Con questo messaggio di evento è possibile verificare la configurazione delle destinazioni messaggi. | Data e ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Il server di comunicazione è stato riavviato | Il server di comunicazione è stato riavviato manualmente o automaticamente a seguito di errore. | Data e ora | Critico (senza messaggio corrispondente)
Il limite di licenza per client BluStar è stato raggiunto. | Un client BluStar non è riuscito a registrarsi poiché sono presenti troppo poche licenze per questo tipo di client. Parametro 1: 0 (non in uso) Tipo di licenza: 0 e 1: (non in uso), 2: CTI BluStar, 3: Softphone BluStar, 4: Video Option BluStar, 5: Opzione di presenza di BluStar | Parametro 1, tipo di licenza, numero totale di licenze acquistate, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
È stato raggiunto il limite di licenza per sessioni CSTA | Un'applicazione non riesce a creare una sessione CSTA di monitoraggio/controllo in quanto sono presenti troppo poche licenze Sessioni CSTA. | Numero massimo di licenze, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Il limite di licenza per i client Dual Homing è stato raggiunto. | Un telefono SIP della serie Mitel 6800/6900 SIP ha tentato di registrarsi su un communication server di backup e non sono disponibili abbastanza licenze. Note: Questo messaggio di evento è generato dal communication server di backup. | Data e ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Il limite di licenza per i client Mitel Dialer è stato raggiunto. | Mitel Dialer non è riuscito a collegarsi con un utente perché sono disponibili troppo poche licenze. | Numero totale di licenze acquistate, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
È stato raggiunto il limite di licenza per terminali Mitel SIP standard | Un terminale Mitel SIP standard non può registrarsi o non può utilizzare la funzione video in quanto sono presenti troppo poche licenze Terminali Mitel SIP o Mitel 8000i Video Options. | Parametro 1=1: Licenza Terminali Mitel SIP mancante, Parametro 2=1: Licenza Opzioni video Mitel 8000i mancante, Parametro 3=3: Numero massimo di licenze, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Il limite di licenza per SIMPLE/MSRP è stato raggiunto | Un'applicazione di terzi vuole utilizzare il protocollo MSRP e/o SIMPLE per un utente, ma non sono disponibili licenze sufficienti. | Data e ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
È stato raggiunto il limite di licenza per terminali SIP standard | Un terminale SIP standard non è in grado di registrarsi o usare la funzionalità video perché ci sono troppo poche licenze di terminali SIP o terminali video disponibili. | Parametro 1=1: Manca licenza Terminali SIP, Parametro 2=1: Licenza Terminali video mancante, Parametro 3=3: Numero massimo di licenze, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Certificato TLS scade presto | Un certificato TLS certificate per un nodo o endpoint SIP sta per scadere (livello di gravità Grave) o è appena scaduto (livello di gravità Critico) e deve essere rinnovato.Se il tipo di endpoint è = 0 (Mitel), allora il parametro 2 è = ID nodo.Se il tipo di endpoint è = 1 (terza parte), allora i dati rimanenti del parametro contengono i primi undici caratteri del nome del certificato. | Tipo di punto terminale (0: Mitel, 1: 3rd-Party), ID del nodo o nome del certificato, data, ora | Grave / Critico (senza messaggio corrispondente)
Aggiornamento del certificato non riuscito | L'aggiornamento del certificato TLS per un nodo o endpoint SIP tramite FTP non è riuscito e deve essere rinnovato manualmente.Se il tipo di endpoint è = 0 (Mitel), allora il parametro 2 è = ID nodo.Se il tipo di endpoint è = 1 (terza parte), allora i dati rimanenti del parametro contengono i primi undici caratteri del nome del certificato. Tipo di punto terminale (0: Mitel, 1: 3rd-Party), ID del nodo o nome del certificato, data, ora |  | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Aggiornamento del certificato TLS riuscito | Un certificato TLS per un nodo o endpoint SIP è stato rinnovato correttamente.Se il tipo di endpoint è = 0 (Mitel), allora il parametro 2 è = ID nodo.Se il tipo di endpoint è = 1 (terza parte), allora i dati rimanenti del parametro contengono i primi undici caratteri del nome del certificato. | Tipo di punto terminale (0: Mitel, 1: 3rd-Party), ID del nodo o nome del certificato, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Certificato TLS generato: Aggiornare ora gli endpoint non Mitel | È stato generato un certificato TLS. Se la generazione è stata effettuata manualmente, il certificato deve essere importato manualmente sui nodi Mitel SIP. Per tutti i nodi non Mitel e tutti i punti terminali non Mitel il certificato deve essere sempre importato manualmente. | Data e ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Certificato del server TLS: Convalida non riuscita | Mentre la connessione TLS è stata stabilita, la convalida del certificato del server TLS non è riuscita. | Servizio, porta TCP, motivo, data, ora | Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Certificato del server TLS: Convalida riuscita | La convalida del certificato del server TLS è riuscita correttamente. | Servizio, porta TCP, data, ora | Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Canali FoIP insufficienti | L'attivazione di una comunicazione fax tramite T.38 non è riuscita poiché non vi sono canali FoIP disponibili. | Canali FoIP disponibili sul nodo | Grave (senza messaggio corrispondente)
Troppo poche licenze per telefoni di sistema IP | Un MiVoice 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP non è stato in grado di registrarsi perché vi sono troppe poche licenze per telefoni di sistema IP. | Data e ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Troppo poche licenze per interfaccia PMS | Manca la licenza Hospitality PMS Interface oppure non sono disponibili sufficienti licenze Hospitality PMS Rooms. | Numero di camere con licenza, numero di camere configurate, data, ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Licenze per canali VoIP insufficienti | Un collegamento non è riuscito poiché è stato raggiunto il limite di licenza di canali VoIP contemporaneamente attivi. | Num. di canali VoIP con licenza, data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Canali VoIP insufficienti | Un utente tenta di stabilire una connessione che necessita di uno o più canali VoIP, che attualmente non sono disponibili. | Canali VoIP disponibili su questo nodo, data, ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Troppi errori con lo stesso ID | Si sono verificati troppi errori (più di 50 all'ora) con lo stesso ID. | ID errore, data, ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Troppi messaggi | Il numero dei messaggi supera il limite indicato nella tabella: "Perdita di sincro. su BRI/PRI" ”Collegamento in uscita rifiutato” ”La rete non risponde” | Data e ora | Normale (senza messaggio corrispondente)
Troppi dati utente | Capacità di sistema superata | Data e ora | Critico (senza messaggio corrispondente)
Perdita totale sincronizzazione | La sincronizzazione con la rete è perduta in corrispondenza di tutte le interfacce BRI/PRI | Data e ora | Grave (negativo, con messaggio corrispondente)
Licenza di test scaduta | La durata per l'utilizzo di una licenza di test per una determinata funzione è scaduta e non è disponibile alcuna licenza valida. | ID licenza, data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
SEGNALAZIONE EVENTI DELL'UTENTE | Con *77[nnnn] da un’unità terminale | nnnn [0000...99999], numero di utente, data, ora | Grave (senza messaggio corrispondente)
Utilizzo memoria utente al di sotto del valore critico | L'utilizzo della memoria nel sistema di file per un determinato utente è nuovamente inferiore ad un valore definito (livello di gravità Grave) o un valore critico (livello di sicurezza Critico). | Numero utente, utilizzo della memoria in percentuale, data, ora | Grave / Critico (positivo, con messaggio corrispondente)
Utilizzo memoria utente al di sopra del valore critico | L'utilizzo della memoria nel sistema di file per un determinato utente ha superato un valore definito (gravità Grave) o un valore critico (gravità Critico). | Numero utente, utilizzo della memoria in percentuale, data, ora | Grave / Critico (negativo, con messaggio corrispondente)
Chiamata sveglia senza risposta | La chiamata sveglia in camera è rimasta senza risposta | Numero camera, data, ora | Normale (negativo, con messaggio corrispondente)
Chiamata sveglia confermata | La chiamata sveglia in camera ha avuto ora risposta | Numero camera, data, ora | Normale (positivo, con messaggio corrispondente)

Table 2. Significato dei valori parametrici per la segnalazione eventi Invio e-mail non riuscito
| Parametro 1 (XXYY) |  | Parametro 2: | Parametro 3:
--- | --- | --- | --- | ---
Valore | Causa (XX) | Azione (YY)2 | Client e-mail | Informazioni supplementari in funzione del Client e-mail (XXYY)
00 | Non definito | Non definito | Non definito |
01 | Memoria e-mail piena | Collegamento al server SMTP | Voice mail | XX: ID della mailbox YY: ID del messaggio
02 | Dati di accesso al server SMTP non validi | Login avanzato sul server SMTP | Backup automatico |
03 | Client SMTP non riesce a stabilire un collegamento con il server | Login sul server SMTP | Registrazione chiamata | Numero utente
04 | Autenticazione non riuscita | Trasmissione dell'indirizzo e-mail del mittente | Messaggio di eventi |
05 | Risposta negativa temporanea dal server SMTP | Trasmissione dell'indirizzo e-mail del destinatario Documentazione del traffico Hospitality |  |
06 | Risposta negativa temporanea dal server SMTP | Predisposizione della trasmissione dati | File di configurazione | XX: ID utente YY: ID terminale
07 | Nessuna risposta dal server SMTP | Trasmissione dati in corso |  |
08 | Allegato e-mail non trovato | Terminare trasmissione dati |  |
09 | Nome host/dominio o indirizzo IP del server di comunicazione non valido | Predisposizione dell'autenticazione (LOGIN) |  |
10 | Testo e-mail troppo lungo (body) | Autenticazione nome utente (LOGIN) |  |
11 | Allegato e-mail troppo grande | Autenticazione password (LOGIN) |  |
12 | Formato dell'allegato e-mail non supportato | Autenticazione (PLAIN) |  |
13 | Nessun indirizzo e-mail del destinatario | Predisposizione dell'autenticazione codificata (CRAM-MD5) |  |
14 | Indirizzo e-mail del destinatario non valido | Autenticazione codificata (CRAM-MD5) |  |
15 | Indirizzo e-mail del mittente non valido | Predisposizione per l'invio della e-mail successiva |  |

Note:

Nella vista Eventi di sistema / Impostazioni / Tabelle degli eventi "Tabelle degli eventi" è possibile stabilire per ogni evento, in funzione della destinazione, la frequenza della segnalazione eventi nel tempo, prima che sia emessa sulla destinazione configurata.

Parent topic: Eventi di sistema
1 In una AIN è indicato sempre anche il nodo.
2 Azione eseguita dal client SMTP al verificarsi dell'errore.
↑