# Modifica del provider SIP

Queste impostazioni creano l'interfaccia fra provider SIP e server di comunicazione. Inserire qui le coordinate dei provider SIP e definire i relativi parametri di comunicazione.

## Instradamento

- Una chiamata entrante segue il percorso: Urbana SIP -> Impostazioni Provider SIP -> Impostazioni Account SIP -> Piano di selezione passante -> ...

- Una chiamata in uscita tramite una linea urbana SIP segue il instradamento: ... -> Instradamento -> Impostazioni Provider SIP -> Piano di selezione passante -> Impostazioni Account SIP -> Urbana SIP.

- Ogni provider SIP ha un proprio gruppo SIP trunk.

## Risorse e licenze

- Per ogni provider SIP sono disponibili max. 30 canali voce SIP.

- Per ogni canale voce SIP è necessaria una licenza per canali di accesso SIP.

Table 1. Impostazioni generali
Parametri | Spiegazione
Interfaccia di rete | ID dell’interfaccia di rete.
Nome | Denominazione interna del sistema del provider SIP.
Tipo di fascio | Tipo del collegamento urbana
Numero massimo di chiamate entranti | Al raggiungimento del limite impostato, nessuna chiamata in uscita viene più indirizzata attraverso questo fascio e il chiamante riceve il tono di congestione. Pertanto è possibile garantire che le linee rimangano libere per chiamate entranti.
Numero massimo di chiamate in uscita | Appena viene raggiunto il limite impostato, il provider SIP non accetta più chiamate e il chiamante riceve il tono di congestione. Pertanto è possibile garantire che le linee rimangano libere per chiamate in uscita.
Totale canali B | Indica il numero di canali B disponibili nelle interfacce di rete digitali.

Table 2. Interfaccia di rete
Parametri | Spiegazione
Provider SIP | Numero di riferimento interno del sistema del provider SIP.
Nome | Denominazione interna del sistema del provider SIP.
Impostazioni server Registrar | Indicare qui il nome host del provider SIP e la porta (Sintassi: <Nome host>:<Porta>. Non registrando la porta, viene usata la porta standard 5060. Note: Per consentire la risoluzione del nome host, è necessario che nella vista Rete IP / Indirizzamento IP sia configurato un indirizzo server DNS valido.
Proxy principale | Indicare qui l'indirizzo IP o il nome host del server proxy primario del provider SIP. Sintassi: <Indirizzo IP>:<Porta> o <Nome host>:<Porta>. Non registrando la porta, viene usata la porta standard 5060. La voce può anche essere lasciata vuota. Il server di comunicazione tenta quindi di valutare l'indirizzo del proxy per mezzo di un servizio SIP. Premessa fondamentale: In Impostazioni server Registrar è registrato il nome host (e non l'indirizzo IP).
Autenticazione del provider | Con più account: ogni numero di selezione passante è collegato con un account SIP. Gli account SIP possono essere creati e gestiti al termine di questa vista Overlay. Con un account: è necessario un solo account SIP per diversi numeri di selezione passante. Gli account SIP possono essere creati e gestiti al termine di questa vista Overlay. Senza account: l'accesso SIP avviene direttamente e non tramite un account SIP. Questa impostazione è rilevante solo se l'urbana SIP non è un provider SIP, ma un altro sistema di comunicazione (vedere anche "Note sull'impostazione di autenticazione del provider = Senza account").

## Avvertenze per l'impostazione Autenticazione del provider = Senza account

Note:

Questa impostazione è rilevante solo se l'urbana SIP non è un provider SIP, ma un altro sistema di comunicazione. Prima dell'attivazione è necessario rimuovere gli account SIP già assegnati.

Tip:

Configurare preferibilmente una rete SIP privata tramite le impostazioni in Collegamento in una rete privata SIP ( =uy).

## Lavoro con profili di provider SIP

È possibile memorizzare le impostazioni del provider SIP principale in file XML, gestire e modifica questi file, e richiamare i provider SIP:

- Per creare un profilo di provider SIP, configurare le impostazioni di un provider SIP e fare clic sul pulsante Esporta profilo provider SIP. I parametri sono esportati in un file XML e memorizzati in una directory provvisoria del sistema di comunicazione. In funzione delle impostazioni del browser, il file viene aperto nel browser oppure il sistema invita ad archiviare il file.

- Per creare un nuovo provider SIP con l'ausilio di un profilo di provider SIP, fare clic con il tasto alternativo del mouse (tasto destro) nella vista d'insieme dell'instradamento delle chiamate sul riquadro della relativa interfaccia urbana e selezionare nel menu contestuale la voce Importa profilo provider SIP.

## Gestione di un account SIP

Procedere come segue per gestire l'account SIP:

- Per aprire un nuovo account SIP, fare clic sul pulsante Nuovo e modificare le impostazioni della vista di sovrapposizione Aggiungere account SIP.

- Per cancellare un account SIP, fare clic sul simbolo del cestino alla sinistra dell'account SIP e seguire le istruzioni per l'utente.

- Per modificare un account SIP, fare clic sul numero di riferimento dell'account SIP e modificare le impostazioni della vista di sovrapposizione Account SIP.

Parent topic: Instradamento delle chiamate in entrata
↑