# Ripristino del sistema

Il server di comunicazione può essere inizializzato nuovamente con un riavvio. Diversamente, con un primo avviamento è possibile ripristinare i valori standard.

## Riavvio del server di comunicazione

Con un riavvio, il sistema di comunicazione viene reinizializzato. I dati di configurazione rimangono attivi.

Note:

- Non staccare mai l'alimentazione elettrica del server di comunicazione per attivare il riavvio. Può causare la perdita di dati e rendere impossibile il riavvio.
- Il riavvio viene effettuato immediatamente. Tutte le conversazioni e le comunicazioni di dati attive vengono interrotte.

## Primo avviamento del server di comunicazione

Con un primo avviamento il server di comunicazione viene impostato completamente. I dati specifici del sistema, quali ID sistema, tipo sistema, canale di vendita, codice licenza, generazione software e indirizzo IP del sistema vengono mantenuti.

notes:

- Il primo avviamento viene effettuato immediatamente. Tutte le conversazioni e le comunicazioni di dati attive vengono interrotte.
- Con un primo avviamento, tutti i dati di configurazione già salvati vengono cancellati e sostituiti dai valori standard del canale di vendita. Prima di un primo avviamento, creare sempre un backup dei dati di configurazione.

## Arresto del server di comunicazione (solo Mitel 415/430)

Prima di staccare il server di comunicazione dall'alimentazione elettrica, deve essere arrestato in modo controllato. Resta quindi per 3 minuti in una modalità Shutdown speciale, prima di ripartire automaticamente. In questi 3 minuti il server di comunicazione può essere staccato dall'alimentazione elettrica.

notes:

- Non staccare mai l'alimentazione elettrica del server di comunicazione prima di attivare la modalità Shutdown del server. Può causare la perdita di dati e rendere impossibile il riavvio.
- Nella modalità Shutdown i LED F0 ... F4 lampeggia in rosso e il LED SYS verde.
- Viene attivato immediatamente l'arresto. Tutte le conversazioni e le comunicazioni di dati attive vengono interrotte.

## Arresto del server di comunicazione (solo Mitel 470)

Prima di staccare il server di comunicazione dall'alimentazione elettrica, è necessario arrestare in modo controllato sia la scheda call manager (CPU1), sia la scheda di applicazioni (CPU2-S). Le due schede possono essere arrestate congiuntamente o separatamente per mezzo dei tasti di comando accanto al display di Mitel 470.

notes:

- Non staccare mai l'alimentazione elettrica del server di comunicazione prima che sia arrestato completamente (CPU1 e CPU2-S). Può causare la perdita di dati e rendere impossibile il riavvio.
- La scheda call manager (CPU1) può essere arrestata tramite i tasti di comando del display Mitel 470. La scheda di applicazioni (CPU2-S) può essere arrestata anche tramite WebAdmin.
- Viene attivato immediatamente l'arresto. Tutti i collegamenti voce e dati attivi sono interrotti e tutte le applicazioni sono chiuse senza preavvertire l'utente.

## Arresto o riavvio della scheda di applicazioni (solo Mitel 470)

Il sistema operativo della scheda di applicazioni viene arrestato regolarmente e la scheda di applicazioni viene disattivata o rispettivamente riavviata.

Note:

Viene attivato immediatamente l'arresto. Tutte le applicazioni vengono arrestate senza preavvertire l'utente.

Parent topic: Gestione dei file
↑