# Modifica dell'instradamento

Gli instradamenti consentono di assegnare il fascio adeguato alle chiamate in uscita e quindi di definire il collegamento urbana.

Un instradamento determina la connessione di rete attraverso la quale viene instradata una chiamata in uscita.

Table 1. Impostazioni degli instradamenti
Parametri | Spiegazione
Instradamento | Numero di riferimento dell'instradamento.
Num. di chiamata / Nome | Numero di chiamata e nome dell'instradamento.
Invia codice di accesso | Qui è possibile inserire un prefisso, che viene aggiunto al numero selezionato.
Ritardo all’invio | Qui viene definito il numero di cifre che il chiamante deve aver già selezionato nella selezione diretta, prima di avviare la chiamata. Casi di utilizzo: La destinazione chiamata non supporta la procedura Overlap Receiving e può analizzare solo numeri di chiamata interi. Le risorse di linea sono scarse e la durata dell'impegno deve essere limitata a un minimo.
Blocco alla selezione, blocco telefono est. | Il blocco cifre esterne assegnato all'utente chiamante è attivo e impedisce la connessione se vengono selezionate cifre non consentite. Le cifre del numero esterno selezionato non vengono controllate.
Identificatore del piano di numerazione (NPI) | Selezionare E.164 se le chiamate in uscita vengono instradate nella rete pubblica attraverso questo instradamento.
Assegnazione collegamento urbana | Qui viene definito il collegamento urbana tramite il quale le chiamate di questo instradamento devono essere instradate nella rete. È possibile registrare più collegamenti urbana. L'instradamento tenta di inviare una chiamata in sequenza utilizzando il primo collegamento urbana libero.

Parent topic: Instradamento delle chiamate in uscita
↑