# Indirizzamento IP

Definire qui l'indirizzamento IP del server di comunicazione.

## Indirizzamento IP iniziale

Dopo la consegna iniziale del server di comunicazione viene attivata la modalità DHCP e al momento dell'avvio, il server di comunicazione tenta di ottenere il suo indirizzo IP dal server DHCP. Se il server di comunicazione non riesce a trovare il server DHCP entro 90 secondi, disattiva la modalità DHCP e si avvia con l'indirizzo IP statico dello stato che aveva alla consegna 192.168.104.13.

Note:

La modalità DHCP attivata aiuta a trovare meglio il server di comunicazione nella rete IP. Consigliamo tuttavia di indirizzare successivamente il server di comunicazione in modo statico ed evitare il funzionamento in modalità DHCP.

## Indirizzamento IP dopo un primo avviamento

L'indirizzamento IP dopo un primo avviamento dipende dal modo in cui il server di comunicazione è stato indirizzato.

- Il server di comunicazione è stato indirizzato in modo statico e l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway sono stati inseriti manualmente: le vostre impostazioni vengono memorizzate in modo persistente sulla scheda SIM. Dopo un primo avviamento, il server di comunicazione si avvia in modalità DHCP disattivata e utilizza le coordinate statiche salvate nella scheda SIM.

- Il server di comunicazione viene utilizzato in modalità DHCP attiva: dopo un primo avviamento viene attivata la modalità DHCP.

## Ricerca di un server di comunicazione nella rete IP

La procedura più semplice è trovare un server di comunicazione nella rete IP utilizzando il proprio indirizzo IP o nome host. Tuttavia è anche possibile scaricare l'applicazione Ricerca di sistema sul server di download software che consente di cercare il server di comunicazione all'interno della sottorete attuale.

Ricerca di sistema non deve essere installato. Avviare l'applicazione semplicemente con un doppio clic sul file.

## Descrizione dei parametri

Table 1. Indirizzamento IP del server di comunicazione (Adattatore di rete CPU1)
Parametri | Spiegazione
DHCP client | L'indirizzo IP viene consultato dal server DHCP e utilizzato nel server di comunicazione. L'indirizzo IP del server di comunicazione è un indirizzo statico e deve essere inserito manualmente (modalità operativa preferita). Note: Per il funzionamento del server DHCP integrato, il server di comunicazione deve essere indirizzato staticamente. Vedere la vista Server DHCP (=yc).
Indirizzo IP | Indirizzo IP del server di comunicazione (valore standard: "192.168.104.13"). Note: Se si vuole modificare l'indirizzo IP del server di comunicazione e della scheda di applicazioni (solo per Mitel 470), deve cominciare necessariamente dall'indirizzo IP della scheda di applicazioni!
Maschera di sottorete | Voce standard: 255.255.255.0
Gateway | Gateway di default del server di comunicazione (valore standard: "0.0.0.0").
Indirizzo MAC | Indirizzo MAC del server di comunicazione.

Table 2. Parametri del server proxy
Parametri | Spiegazione
Indirizzo del server proxy | Nome host del sistema di comunicazione proxy. I parametri del server proxy vengono utilizzati per instradare le richieste HTTP al Secure License Server (SLS) tramite un server proxy esterno, invece che tramite accesso diretto all'SLS
Porta Web proxy | Porta per comunicare con il server Web proxy.
Porta Secure Web proxy | Porta Secure Web. Al momento, questo parametro non viene utilizzato.

Table 3. Parametri Host e DNS
Parametri | Spiegazione
Nome host | Nome host del server di comunicazione per l'assegnazione dell'indirizzo sul server DNS oppure tramite multicast DNS (valore standard: <Nome modello>-<Indirizzo MAC> (ad es. "Mitel430-00085d8031a6)
Dominio | Nome dominio (l'inserimento viene scaricato dal server DNS).
Server DNS principale | Indirizzo del server DNS principale (la voce viene scaricata dal server DNS).
Server DNS secondario | Indirizzo del server DNS secondario (l'inserimento viene scaricato dal server DNS).
Indirizzo IP della scheda di applicazioni | Indirizzo IP dell'interfaccia Ethernet sulla scheda di applicazioni.
Supporto multicast DNS | Attiva il Multicast-DNS-Responder integrato. I terminali di sistema SIP necessitano di questo supporto per poter trovare il server di comunicazione in modo autonomo e per effettuare la registrazione (impostazione standard: ).

Parent topic: Rete IP
↑