# Regio's

Een regio is een set van regionaal afhankelijke instellingen. Regio 1 is de standaardregio. Als de communicatieserver en terminals/telefoons zich op dezelfde locatie bevinden, hebt u geen verdere regio's nodig. Als u echter externe terminals/telefoons hebt geconfigureerd of als u een AIN met externe satellieten hebt, dan kunt u hier verdere specifieke regio's definiëren en configureren.

## Regio’s in AIN

Aan elk knooppunt is noodzakelijkerwijs een AIN-gebied toegewezen. Na de eerste-ingebruikname is dit AIN-regio 1. Dit gebied wordt permanent toegewezen aan de Master. Na de eerste-ingebruikname is dat gebied een gebied. Als een satelliet zich in een gebied bevindt dat andere instellingen vereist, dan moet u een nieuw AIN-gebied creëren, de instellingen wijzigen en het nieuwe AIN-gebied toewijzen aan het knooppunt.

Landgerelateerde instellingen die overal in de AIN hetzelfde zijn, worden overgenomen uit de instellingen van AIN-regio 1.

Note:

Zorg ervoor dat het juiste verkoopkanaal reeds vóór de configuratie op de EIM-kaart is ingesteld. Vervolgens kunt u het verkoopkanaal zonodig wijzigen. Dit vereist echter een eerste-ingebruikname van het systeem en de licenties moeten opnieuw worden ingeschakeld (licenties zijn afhankelijk van het verkoopkanaal).

Table 1. Toewijzingvoorbeelden van AIN-gebieden
Situatie | Toewijzing
Alle knooppunten bevinden zich in hetzelfde gebied | Aan elk knooppunt is een AIN-regio 1 toegewezen (standaardwaarde)
De Master bevindt zich in Spanje, met een satelliet in Portugal | Spanje is geselecteerd als het land voor de AIN-regio 1. Voor de satelliet wordt een nieuwe AIN-regio gecreëerd; Portugal wordt geselecteerd als het land en toegewezen aan het satelliet-knooppunt. Note: De verkoopkanaalinstelling op de EIM-kaart moet overeenkomen met het land van het AIN-gebied (zie eerdere opmerking).
De Master in Spanje bevindt zich aan de grens met Frankrijk en heeft een rechtstreeks exchange-lijncircuit met een Franse provider | AIN- regio 1 bepaalt de instellingen voor het knooppunt. Er wordt een nieuw AIN- gebied gecreëerd voor de trunkgroep met het Franse exchange-lijncircuit; Frankrijk wordt geselecteerd als het land en toegewezen aan de trunkgroep.

## Regiogerelateerde-instellingen

Table 2. Regio's
Parameter | Uitleg
Regio | Referentienummer van de regio.
Naam | Naam van de regio
Land | De waarden voor de landgerelateerde, niet-instelbare parameters worden bepaald wanneer u een land kiest. Na de eerste-ingebruikname komt het land van gebied 1 overeen met het land dat op de EIM-kaart is opgeslagen. Note: De Landen instelling moet overeenkomen met het land van het verkoopkanaal op het EIM-kaart als een aantal county-gerelateerde parameters van het systeem worden bepaald door het EIM-kaart, niet het AIN-gebied. Voorbeeld: Congestietoondetectie van een analoge netwerkinterface.
Landcode | De nationale bestemmingscode moet worden geselecteerd om een verbinding van de ene regio naar een andere binnen een bepaald land tot stand te kunnen brengen. Voer de code in voor uw eigen regio. (Bijvoorbeeld voor de regio Berlijn: 30).

Table 3. Tijdzone
Parameter | Uitleg
Tijdzoneverschuiving | +/- -afwijking ten opzichte van de mastertijd.
Mastertijd | (Alleen weergeven): De communicatieserver is de master in een AIN.
Tijdssynchronisatie via ISDN-netwerk | Tijdssynchronisatie vindt plaats via ISDN-exchangetoegang via het openbare telefoonnet. Note: Tijdsynchronisatie via NTP-tijdserver mag niet tegelijkertijd worden geactiveerd.
Mitel SIP-telefoontijdzone | Voor externe Mitel SIP-telefoons

Table 4. Eigen lokale kengetallen
Parameter | Uitleg
Internationaal voorvoegsel | Het internationale kengetal moet zodanig worden gekozen dat een internationale verbinding kan worden ingesteld van één bepaald land. Voer het kengetal uw eigen land hier in. (Bijvoorbeeld voor Duitsland: 00)
Landcode | De landcode zodanig worden gekozen zodat een internationale verbinding kan worden ingesteld in één bepaald land. Voer de code in voor uw eigen land hier in. (Bijvoorbeeld voor Duitsland: 49)
Nationaal voorvoegsel | Het nationale kengetal moet worden geselecteerd om een verbinding van de ene regio naar een andere binnen een bepaald land tot stand te kunnen brengen. Voer het kengetal uw eigen land hier in. (Bijvoorbeeld voor Duitsland: 0)
Nationale bestemmingscode | De nationale bestemmingscode moet worden geselecteerd om een verbinding van de ene regio naar een andere binnen een bepaald land tot stand te kunnen brengen. Voer de code in voor uw eigen regio. (Bijvoorbeeld voor de regio Berlijn: 30).
Note: In sommige landen kunnen het nationale kengetal en de nationale bestemmingscode ook worden gekozen in de eigen regio van het systeem (bijvoorbeeld in Duitsland) of moeten ze verplicht worden gekozen (bijvoorbeeld in Zwitserland). In deze landen kunnen of moeten deze velden leeg zijn.

Table 5. Oproepenregistratie
Parameter | Uitleg
Belkostenwaarde | Voer hier de vermenigvuldigingsfactor in die wordt gebruikt in analoge netwerkinterfaces om de kostenpulsen die door de provider worden verzonden om te zetten in de actuele pulsewaarde.
Minimum gesprekskosten voor kostenplaatsen (OCL) | Uitgaande oproepen door middel van kostenplaatsenselectie worden uitgevoerd vanaf de hier gedefinieerde belkostenwaarde.
Minimum gesprekskosten voor privégesprekken (OCL) | Uitgaande gesprekken door middel van particuliere-exchangetoegang worden uitgevoerd vanaf de hier gedefinieerde belkostenwaarde.
Minimum gesprekskosten voor zakelijke gesprekken (OCL) | Uitgaande oproepen door middel van uitwisseling van zakelijke-exchangetoegang worden uitgevoerd vanaf de hier gedefinieerde belkostenwaarde.
Minimum gesprekskosten voor hotelkamergesprekken (OCL) | Uitgaande oproepen door middel van uitwisseling van zakelijke-exchangetoegang worden uitgevoerd vanaf de hier gedefinieerde belkostenwaarde.
Naar boven afronden | Toename van de afrondingsniveaus. Rondt gesprekskosten af naar het volgende niveau. Voorbeeld: Ingesteld op 0,1 (standaard) worden de gesprekskosten afgerond van 1,23 naar 1,3. Ingesteld op 0,2 worden de gesprekskosten afgerond van 1,23 naar 1,4.
Wisselkoers | Voer hier de vigerende wisselkoers in als u de gesprekskosten wilt beheren in een andere valuta dan die wordt gebruikt door de provider voor de gesprekskostengegevens in digitale netwerkinterface.

Table 6. Lusonderbrekingssignalering voor aansluitingen
Parameter | Uitleg
Flashmaximum | Maximum tijd in milliseconden waarbij de aansluiting een lusonderbreking interpreteert als een stuursteken (Flash).
Flashminimum | Minimale tijd in milliseconden waarbij de aansluiting een lusonderbreking interpreteert als een stuursteken (Flash).
Verbinding verbreken met | Maximumtijd in milliseconden waarbij de aansluiting een lusonderbreking interpreteert als een vrijgavesignaal (hoorn op de haak leggen).

Table 7. Lusonderbrekingssignaleringexchange
Parameter | Uitleg
Flash (ms) | Tijd in milliseconden voor de manier waarop een flashsignaal (waarschuwingssignaal) naar de exchange wordt gesignaleerd.
Verhouding | Het selecteren van de ratio. Deze parameter is uitsluitend significant voor analoge exchange-verbindingen met pulskiezen.
Interdigit-tijd | Interdigit-tijd in milliseconden. Deze parameter is uitsluitend significant voor analoge exchange-verbindingen met pulskiezen.

Table 8. CLIP met analoge aansluitingen
Parameter | Uitleg
Waarschuwingssignaaltype | Er zijn verschillende methodes voor het overdragen van gegevens op analoge aansluitingen. Er is een waarschuwingssignaal vereist om CLIPs te detecteren. Geen waarschuwingssignaal: De gegevensoverdracht vindt plaats tussen het eerste en tweede belsignaal. Het eerste belsignaal wordt gebruikt als waarschuwingssignaal. Belpulse: De gegevensoverdracht vindt plaats vóór het eerste belsignaal. Er wordt een belpulse gebruikt als waarschuwingssignaal. Niet gedefinieerd: Er zijn geen gegevens gevonden.

## Andere regio-gerelateerde parameters

Er bestaat voor vele parameters al de mogelijkheid om meerdere varianten te configureren zonder AIN-gebieden te gebruiken en ze toe te wijzen als vereist. Dit kan ook worden gebruikt om regionale varianten te configureren.

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste parameters waarvoor waarden met verschillende regionale instellingen geschikt zijn en die niet via de AIN-gebieden worden ingesteld.

Table 9. Parameters die kunnen worden gedefinieerd afhankelijk van de regio d.m.v. configuratie
Parameter | Toewijzing
AIN | Knooppunt | Trunkgroepen | Gebruiker
Exchange-kengetal |  |  |  |
Gesprekskosten-indeling |  |  |  |
Expliciete Gespreksdoorverbinding ja/nee |  |  |  |
Conferenties met drie partijen in de exchange ja/nee |  |  |  |
LCR |  |  |  |
Standaard berichten 1 |  |  |  |
Nummerblokkering |  |  |  |
Prioriteitsbelsignaal |  |  |  |
Klokreferentie/synchronisatie |  |  |  |
L2-activatie |  |  |  |
Deurintercomsystemen |  |  |  |
Alarmnummerbestemmingen |  |  |  |

Parent topic: Multi site
1 De beschikbare standaardberichten kunnen echter zijn voorgedefinieerd in verschillende talen
↑