# Exchangeconnector

Hiermee kunt u de beheerderstoegang tot de Exchangeconnector van OIP configureren.

Table 1. OIP-exchange configuratiedriverparameters
Parameter | Beschrijving
Microsoft Microsoft Exchange Server Versie | Selecteer hier de versie van de Microsoft Exchange Server die moet worden aangesloten.
Downloaden serveradres | Microsoft Exchange Server DNS-naam of IP-adres. Als het netwerk verschillende versies van Microsoft Exchange Servers heeft, moet het IP-adres van de server die in de Client Access Server (CAS) rol is gedefinieerd worden vermeld.
Domeinnaam | Domeinnaam toegewezen aan de Microsoft Exchange Server, bijvoorbeeld company.com.
Gebruikersnaam | OIP-exchange beheerder-gebruiker.
Wachtwoord | OIP-exchange beheerderswachtwoord.
Kennisgevingsinterval | Interval waarin de OIP-exchangedriver de wijzigingen in de Microsoft Exchange Server controleert.
Logniveau | Het logniveau moet worden ingesteld in geval van een OIP-exchangedriverstoring. Het logniveau bepaalt het aantal ingangen in het logbestand. De protocolbestanden worden in de volgende directory geschreven, afhankelijk van het besturingssysteem: Windows XP: c:\Documents en Settings\All Users\Applications data\Aastra\Oip\MsxDrv\Log\ Windows Server 2008/2008 R2 en Windows 7/Vista: c:\ProgramData\Aastra\Oip\MsxDrv\Log\ De mapoptie Toon verborgen bestanden, mappen en drives moet worden geselecteerd om de logbestanden weer te geven.
Log-opslagdagen | Het aantal dagen waarna oudere protocolbestanden worden verwijderd.
Maximale protocolbestandsgrootte | Maximale protocolbestandsgrootte. Er wordt een nieuw protocolbestand toegevoegd na het bereiken van de grootte.

Zie ook...

## Systeemhandleiding Mitel Open Interfaces Platform:

Rechtstreeks links naar DocFinder:

Deutsch

English

Frans

Italiaans

Spaans

Parent topic: Multimedia
↑