# Telefoon- en aansluitingsinstellingen

De parameters waarmee een telefoon/aansluiting wordt gedefinieerd in de communicatieserver kunnen hier worden gevonden. In de volgende parameter-gerelateerde uitleg hebben we het om redenen van eenvoud altijd over telefoons hoewel we soms over andere aansluitingen kunnen hebben.

Table 1. Snelkoppelingen naar de instellingen en instructies
Telefoontype | Instellingen | In bedrijf stellen
Mitel SIP-telefoons (Mitel SIP) | Mitel SIP-systeemtelefoons (Mitel SIP) | Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren
IP-systeemtelefoons (IP) | IP-systeemtelefoons (IP) | IP-systeemtelefoons registreren
Digitale systeemtelefoons (DSI-AD2) | Digitale systeemtelefoons (DSI-AD2) | Een digitale systeemtelefoon in bedrijf stellen
Digitale systeemtelefoons (DASL) | Digitale systeemtelefoons (DASL) |
Draadloze DECT-telefoons (DECT) | Draadloze DECT-telefoons (DECT) | Draadloze DECT-telefoons registreren
MiCollab Client (MiCollab Softphone) | MiCollab Client (MiCollab-softphone) |
Mitel One | Mitel One |
Analoge telefoons en aansluitingen (Analoog) | Analoge telefoons en aansluitingen (Analoog) |
Mobiele- of externe telefoon (Mobiel/extern) | Mobiele- of externe telefoon (Mobiel/extern) |
Mobiele telefoons met MMC (Mitel Mobile Client) | Mobiele telefoons met MMC (Mitel Mobile Client) |
SIP-telefoons en SIP-aansluitingen (Standaard SIP) | SIP-telefoons en SIP-aansluitingen (Standaard SIP) | Standaard SIP-telefoons registreren
ISDN-telefoons en aansluitingen (BRI S-bus) | ISDN-telefoons en aansluitingen (BRI S-bus) |
Virtuele telefoons (Virtueel) | Virtuele telefoons (Virtueel) |

## Mitel SIP-telefoons

Table 2. Instellingen voor aansluitingsinterface Mitel-SIP
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Draadloze-telefoontype | Geeft het type draadloze telefoon weer indien het is geregistreerd (parameter wordt alleen weergegeven voor Mitel SIP-DECT terminaltype).
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of een Flexibele-werkplekpool of de toewijzing wordt gewist . Als u de telefoon toewijst aan een vrije werkplekpool, wordt deze automatisch verplaatst naar de weergave Vrije werkplekterminal. De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker of één flexibele-werkplekpool. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Registratie gebruikersnaam, Registratie wachtwoord | Dit wordt gebruikt voor het registreren van de telefoon bij de communicatieserver.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
Inactief-tekst | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Toegewezen gebruikersnaam, mits een naam tijdens de toewijzing wordt gedefinieerd. Anders wordt het telefoonnummer ingevoerd.
Inactief-tekst 2 | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de extra tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Nummer van de toegewezen gebruiker, als hiervoor een naam is opgegeven tijdens de toewijzing, anders blijft het veld leeg.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | U kunt de status van de huidige telefoonvergrendeling hier bekijken en wijzigen. Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld of gedeeltelijk vergrendeld (afhankelijk van de parameter Status als telefoon wordt ontgrendeld). Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de oproepnummers die gebeld kunnen worden configureren voor uitgaande oproepen via speciale, interne en externe cijferblokkering (weergave Gebruikers / Toelating ingesteld, Instellingen Interne cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering) en Externe cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering)).
Status als telefoon ontgrendeld wordt | Hier kunt u bepalen of de vergrendelingsstatus van de telefoon vrij moet zijn of nog gedeeltelijk vergrendeld moet zijn als de telefoon wordt ontgrendeld. Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendel telefoon gedeeltelijk: Het systeemmenu op de telefoon wordt gereduceerd en sommige functietoetsen werken niet. Deze gedeeltelijke telefoonvergrendeling is handig voor kamertelefoons in hospitalityomgeving of voor telefoons op openbare plaatsen. Hierdoor worden alle menu's en instellingen vergrendeld, behalve gesprekkenlijsten, voicemailinvoer, systeemgebeurtenissen en lokaal telefoonboek Bovendien worden bepaalde functietoetsen vergrendeld. Dit betekent dat, hoewel de toetslabels nog steeds worden weergegeven, het indrukken van de toetsen geen effect sorteert.
Uitbreidingstoetsenmodule | Afhankelijk van het telefoontype kunt u hier maximaal drie uitbreidingstoetsenmodules toevoegen of verwijderen.
Middelentype | Selecteer hier het type TWP-uitbreidingsmodule (parameter alleen wordt afgebeeld voor Mitel SIP TWP-aansluitingstype).

Table 3. Verdere instellingen
Parameter | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Als alternatief kunt u de gebruiker een vooraf geconfigureerde hotlinebestemming toewijzen (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Multilijnen | Het maximumaantal persoonlijke lijnen dat kan worden gebruikt door de SIP-telefoon wordt hier aangegeven. Het aantal KT-lijnen en telefoniste(n/s)lijnen wordt op de achtergrond berekend en aan deze waarde toegevoegd. Note: Deze waarde is niet verbonden met het aantal beschikbare lijntoetsen op de SIP-telefoon.
Conferentiecircuit | Hier kan worden opgegeven of een conferentie met drie partijen in de telefoon zelf moet worden gevoerd of in de communicatieserver. Note: Deze parameter kan alleen worden geconfigureerd wanneer ten minste twee lijnen worden opgezet (Multilijnen- instelling).
Backupconfiguratieserver | Selecteer een communicatieserver in de lijst als u de Mitel SIP-telefoon wilt gebruiken op een backupcommunicatieserver als de primaire communicatieserver crasht (Dual Homing). Als de lijst leeg is, moet u eerst een backup-communicatieserver definiëren.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via oproep in de wacht stellen, zelfs wanneer hij ertegen is beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
Automatisch handsfree | Uit: De functie wordt uitgeschakeld. Aan: Bij een interne oproep wordt het handsfree-apparaat na één keer overgaan automatisch geactiveerd. Aankondiging: Het handsfree apparaat wordt automatisch geactiveerd voor een aankondiging.
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN
Bezetlampenveld: Beltoonvertraging(en) | Akoestische belsignaalvertraging op de overzicht-toestelgebruiktoetsen (1...30 seconden). Note: De waarde is alleen van betekenis voor de veldtoetsen van de bezetlamp waarvoor de parameter Bellen met vertraging is ingeschakeld.
Bezetlampenveld: Belcyclus/cycli | Belcyclus voor een periodiek gesprek (1...30 seconden). Als bijvoorbeeld de waarde wordt ingesteld op 8 seconden, dan klinkt er elke 8 seconden een beltoon op de overzicht-toestelgebruiktoetsen. Note: De waarde is alleen van betekenis voor de veldtoetsen van de bezetlamp waarvoor de parameter Periodiek bellen is ingeschakeld.
Bezetlampenveld: Beltoondemping | Verzwakking van akoestische belsignalen op overzicht-toestelgebruiktoetsen vergeleken met het belvolume dat momenteel op de telefoon is ingesteld. 1 = laagste demping (hoogste volume) 9 = hoogste demping (laagste volume) Note: De waarde is alleen van betekenis voor de veldtoetsen van de bezetlamp waarvoor de parameter Laagste volume is ingeschakeld. (Alleen bepaald voor Oproeptype = Individuele oproep.)
Gesprekkenlijsttype (Aleen voor Mitel 6867 SIP, Mitel 6869 SIP en Mitel 6873 SIP) | Afbeelding-ID: De lokale gesprekkenlijst van het apparaat wordt gebruikt met enkele kleine aanpassingen en gesynchroniseerd met de centrale gesprekkenlijst op de communicatieserver. Dit staat ook toe dat contactafbeeldingen worden weergegeven, als ze correct worden opgeslagen op de verbonden afbeeldingenserver. Hoe u de afbeeldingen op de afbeeldingenserver opslaat vindt u in de Mitel 6800 SIP-telefoonbeheerinstructies. U kunt de hyperlink naar de instructies onderaan in de afdeling Zie ook... vinden. Verbeterd: De centrale gesprekkenlijst van de communicatieserver wordt gebruikt.

Table 4. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geeft aan of de telefoon is geregistreerd op de communicatieserver en dus beschikbaar is. Note: Als IP-DECT-basisstation is geconfigureerd voor IP-DECT-terminals, dan is de Toestand gewijzigd in Geregistreerd. Zie Installatie- en operationele handleiding IP-DECT-basisstation om IP-DECT-basisstation te configureren op MiVoice Office 400.
Registreer telefoon opnieuw knop | Als een telefoon al op een andere locatie is geregistreerd, dan kunnen oude onzichtbare registratiereferentieresten opnieuw registreren voorkomen. Voor succesvol registreren klikt u op telefoon opnieuw registreren en start vervolgens de telefoon opnieuw op.
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
SIP-poort | De poort voor de SIP-signaleringsdata wordt hier weergegeven.
RTP-poort | De RTP-poort wordt gebruikt voor het overbrengen van spraak. Default waarde is 1024. Mag in de regel niet worden veranderd.
MAC-adres | Het MAC-adres is een unieke telefoonidentificatie en wordt door het systeem gebruikt om de telefoon aan een configuratieprofiel toe te wijzen.
MBG-controller | Kies een MBG-controller uit de lijst, indien de telefoon wordt gebruikt als een Telewerker via een Mitel Border Gateway.
SIP-gebruikersnaam | Tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn. Indien mogelijk gebruikt WebAdmin het gebruikersnummer toegewezen aan de telefoon.
SIP-wachtwoord | Willekeurige tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn.
MBG SIP gebruikersnaam | Als de telefoon wordt gebruikt als telewerker via een Mitel Border Gateway, dan wordt deze extra tekenreeks gegenereerd door WebAdmin, zodat de telefoon zich kan aanmelden bij de MBG-controller. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn. Indien mogelijk gebruikt WebAdmin het gebruikersnummer toegewezen aan de telefoon.
MBG SIP wachtwoord | Als de telefoon wordt gebruikt als telewerker via een Mitel Border Gateway, dan wordt deze extra willekeurige tekenreeks gegenereerd door WebAdmin, zodat de telefoon zich kan aanmelden bij de MBG. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn.
Transportprotocol | Selecteer Persistente TLS en start de telefoon opnieuw als de verbinding met de telefoon moeten worden versleuteld. Note: De instelling Persistente TLS is alleen beschikbaar als u de tijd en datum synchroniseert via een NTP-tijdserver (deze instelling kunt u vinden onder Systeem / Algemeen).
Aansluiting bevindt zich achter NAT | Stel deze parameter in als de telefoon op een ander subnet zit en alleen toegankelijk is via NAT-router.
Verbinding behouden inschakelen | De communicatieserver verzendt periodiek berichten naar de SIP-telefoon (OPTIES) om de NAT-verbinding in stand te houden. Dit is nodig als bijvoorbeeld de SIP-telefoon is verbonden met de communicatieserver via het openbare IP-netwerk.
Stuur doorschakelgegevens | Met doorschakelgegevens kan de opgeroepen partij zien of de oproep werd doorgeschakeld en, zo ja, door wie. Er worden voor dit doel twee verschillende methoden gedefinieerd voor SIP. De parameter kan zowel voor elk SIP-provider als voor elke SIP-telefoon worden geconfigureerd. Nee: Er wordt geen doorschakelen/doorschakelgegevens weergegeven. Ja, m.b.v. "Doorschakelkoptekst (recurserend)": Doorschakelen/doorschakelgegevens worden alleen weergegeven in het geval van inkomende gesprekken. De oproep wordt doorgestuurd in de communicatieserver. Ja, m.b.v. "Doorschakelkopregel (niet-recurserend)": De gespreksdoorschakeling voor uitgaande oproepen is indirect, waarbij de communicatieserver 'Response 302' (Tijdelijk Verplaatst) terugstuurt met de nodige doorschakelgegevens naar de SIP-telefoon. De SIP-telefoon maakt vervolgens zelf de oproep naar de doorschakelbestemming en toont de doorschakelgegevens op zijn eigen scherm. Note: Gespreksdoorschakeling met Respons 302 is niet in alle gevallen mogelijk.
Relayeren RTP-gegevens via communicatieserver | Indirect schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens doorgestuurd via de communicatieserver en niet rechtstreeks. Dit kan helpen bij het oplossen van NAT- en firewallproblemen. Rechtstreeks schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens rechtstreeks doorgestuurd. Note: Indirect schakelen vereist twee extra VoIP-kanalen in de communicatieserver.
Bandbreedtegebied | Wijs de telefoon hier aan een reeds gedefinieerd bandbreedtegebied toe.
Actieve lijnbewaking (met sessievernieuwing) | Controleert met de sessievernieuwingsmethode op regelmatige intervallen, of de verbinding met het externe station op afstand nog steeds actief is. Als het externe station niet binnen de hier gedefinieerde sessievernieuwingsperiode reageert, dan wordt de verbinding verbroken.
VLAN | De getagde VLAN-toewijzing van de telefoon in overeenstemming met IEEE 802.1/Q. Een VLAN-ID toewijzen. Er wordt aan de telefoon geen VLAN-ID toegewezen of de toewijzing is poort-gebaseerd op de gebruikte schakeling.
VLAN ID | ID van het VLAN waaraan de telefoon moet worden toegewezen (waarden tussen 1 en 4094). De gekozen VLAN ID moet overeenkomen met de communicatieserver VLAN-ID.
VLAN PC | Getagde VLAN-toewijzing van de PC-interface op de telefoon in overeenstemming met IEEE 802.1/Q. Een VLAN-ID toewijzen. Aan de PC-interface op de telefoon wordt geen VLAN toegewezen.
VLAN-PC-ID | ID van het VLAN waaraan de PC-interface op de telefoon moet worden toegewezen (waarden tussen 1 en 4094).

Table 5. Display-instellingen (alleen configureerbaar vanaf Mitel 6867 SIP en Mitel 6900 SIP)
Parameter | Uitleg
Actief achtergrondverlichtingsniveau | Definieer het achtergrondverlichtingsniveau wanneer de telefoon in gebruik is. De standaardwaarde is vijf.
Achtergrondverlichting op tijd (en) | Nadat de telefoon naar inactief schakelt, moet het achtergrondverlichtingsniveau gedurende een bepaalde tijd op het actieve niveau blijven. Deze tijdsduur kan hier worden geconfigureerd. De standaardwaarde is 30 seconden.
Inactief-achtergrondverlichtingsniveau overdag | Het inactief-achtergrondverlichtingsniveau voor overdag kan hier worden geconfigureerd. De standaardwaarde is één.
Standaard achtergrondverlichtingsniveau voor 's nachts | Het inactief-achtergrondverlichtingsniveau voor 's nachts kan hier worden geconfigureerd. De standaardwaarde is één.
Achtergrondverlichting dag-nacht | Het toestel beschikt over verschillende inactief-achtergrondverlichtingsinstellingen voor dag en nacht.
Achtergrondverlichting begin van de dag | Bepaalt wanneer de dag begint (wordt alleen gebruikt voor achtergrondverlichtingsinstellingen). De standaardwaarde is 07:00.
Achtergrondverlichting begin van de nacht | Bepaalt wanneer de nacht begint (wordt alleen gebruikt voor achtergrondverlichtingsinstellingen). De standaardwaarde is 22:00. Note: Er moet minstens een verschil zijn van 30 minuten verschil tussen dag en nacht begintijden.
Screensaver op tijd (en) | Stel de duur in hoelang een telefoon inactief moet zijn voordat de screensaver wordt ingeschakeld. De standaardwaarde is 1800 seconden (= 3 minuten).

Table 6. Acties
Knop | Uitleg
De telefoon opnieuw opstarten | Wijzigingen in de parameters worden pas van kracht zodra de Mitel SIP-telefoon opnieuw is opgestart.
Alle Mitel SIP-telefoons opnieuw opstarten. | In plaats van opnieuw elke Mitel SIP-telefoon apart opnieuw op te straten, kunt u alle geregistreerde Mitel SIP-telefoons via deze functie opnieuw opstarten.
Stel inactief-tekst algemeen in | In plaats van de inactief-tekst voor elke telefoon afzonderlijk in te voeren, kan deze functie worden gebruikt om de inactief-tekst algemeen in te stellen voor alle systeemtelefoons met display. Tip: De inactief-tekst kan het individuele gebruikersnummer of de gebruikersnaam als placeholder worden gegeven. De placeholders zijn <Nr.> en <naam>.
Weergavetaal algemeen wijzigen | Deze functie kan worden gebruikt om de weergavetaal op alle systeemtelefoons met display op hetzelfde moment te wijzigen.

"Mitel SIP-draadtelefoons aan het opnemen" Aan het machtigen

Mitel SIP telefoons zijn platformonafhankelijke telefoons met een breed scala aan functies. Ook kunnen ze perfect worden geïntegreerd in een van de Mitel Platformen en worden gebruikt als systeemtelefoon. Mitel SIP-telefoons op MiVoice Office 400 ondersteunen eerst de functies van MiVoice Office 400 en hebben een aparte gebruikershandleiding. Veel van de toestelspecifieke functies zijn minder belangrijk of worden in het geheel niet gebruikt. Lees de beheerdersinstructies Mitel SIP als u toestelspecifieke functies wilt gebruiken of toestelspecifieke instellingen wilt uitvoeren. U vindt een hyperlink in de afdeling Zie ook....

## IP-systeemtelefoons (IP)

Table 7. Instellingen voor aansluitingsinterface IP
Parameter 1 | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of een Flexibele-werkplekpool of de toewijzing wordt gewist . Als u de telefoon toewijst aan een vrije werkplekpool, wordt deze automatisch verplaatst naar de weergave Vrije werkplekterminal. De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker of één flexibele-werkplekpool. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Registratiecode | U kunt dit gebruiken om de telefoon op de communicatieserver te registreren en om het gewenste configuratieprofiel toe te wijzen. Voer dit nummer op de telefoon in wanneer daarom wordt gevraagd tijdens het registratieproces. De standaardwaarde is het telefoonnummer van de toegewezen gebruiker of een lege vermelding. Als alternatief kunt u de toewijzing ook realiseren door het MAC-adres van de telefoon in te voeren (zie MAC-adres instelling in de verbindingsinstellingen).
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
Inactief-tekst | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Telefoonnummer en naam van de toegewezen gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker is ingevoerd op het moment van de toewijzing; zo niet, dan wordt alleen het telefoonnummer ingevoerd.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendelingsinstellingen Het configuratiemenu wordt vergrendeld. Vergrendel telefoon gedeeltelijk: Het configuratiemenu wordt vergrendeld en bepaalde menuopties worden verborgen. Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de oproepnummers die gebeld kunnen worden configureren voor uitgaande oproepen via speciale, interne en externe cijferblokkering (weergave Gebruikers / Toelating ingesteld, Instellingen Interne cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering) en Externe cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering)).
Bluetoothmodule | De MiVoice 5380 / 5380 IP-systeemtelefoon uitgerust met een EZURIO BISM2 type Bluetooth-module. Hier kunt u zien of de telefoon een Bluetooth-module heeft en in welke status deze verkeert.
Uitbreidingstoetsenmodule | Afhankelijk van het telefoontype kunt u hier maximaal drie uitbreidingstoetsenmodules toevoegen of verwijderen.

Table 8. Verdere instellingen
Parameter 2 | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Alternatief kunt u de gebruiker een gepreconfigureerde hotline-bestemming toewijzen (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
Headset | De headset in-/uitschakelen
Automatisch handsfree | Uit: De functie wordt uitgeschakeld. Aan: Bij een interne oproep wordt het handsfree-apparaat na één keer overgaan automatisch geactiveerd. Aankondiging: Het handsfree apparaat wordt automatisch geactiveerd voor een aankondiging.
Discrete beltoon | De telefoon gaat slechts eenmaal over. U kunt de oproep echter ook na de eerste keer overgaan nog steeds aannemen.
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN
DTMF-automatisch | Aan: DTMF wordt standaard ingeschakeld en kan worden uitgeschakeld voor elke individuele oproep. Uit: DTMF wordt standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd voor elke individuele oproep.
Pop-upvenster voor onbeantwoorde oproepen | Inschakelen Onbeantwoorde-oproepen weergave voor systeemtelefoons. Note: Het symbool voor onbeantwoorde oproepen op het display is niet van belang voor deze instelling.

Table 9. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geeft aan of de telefoon is geregistreerd op de communicatieserver en dus beschikbaar is.
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
RTP-poort | De RTP-poort wordt gebruikt voor het overbrengen van spraak. Default waarde is 30000. Mag in de regel niet worden veranderd.
MAC-adres | MAC-adres van de IP-systeemtelefoon. Automatisch lezen tijdens registratie. Het configuratieprofiel wordt toegewezen aan de telefoon die dit MAC-adres gebruikt. Wis dit als u de toewijzing van de aansluiting aan de aansluitingsgegevens wilt annuleren. Als alternatief voor het registreren van de telefoon met behulp van de registratiecode, kunt u het MAC-adres van de telefoon op dit punt handmatig invoeren.
Transportprotocol | Selecteer Persistente TLS en start de telefoon opnieuw als de verbinding met de telefoon moeten worden versleuteld. Note: De instelling Persistente TLS is alleen beschikbaar als u de tijd en datum synchroniseert via een NTP-tijdserver (deze instelling kunt u vinden onder Systeem / Algemeen).
Relayeren RTP-gegevens via communicatieserver | Onrechtstreeks schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens doorgestuurd via de communicatieserver en niet rechtstreeks. Dit kan helpen bij het oplossen van NAT- en firewallproblemen. Rechtstreeks schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens rechtstreeks doorgestuurd. Note: Indirect schakelen vereist twee extra VoIP-kanalen in de communicatieserver.
Bandbreedtegebied | Wijs de telefoon hier aan een reeds gedefinieerd bandbreedtegebied toe.
VLAN | De getagde VLAN-toewijzing van de telefoon in overeenstemming met IEEE 802.1/Q. Een VLAN-ID toewijzen. Er wordt aan de telefoon geen VLAN-ID toegewezen of de toewijzing is poort-gebaseerd op de gebruikte schakeling.
VLAN ID | ID van het VLAN waaraan de telefoon moet worden toegewezen (waarden tussen 1 en 4094). De gekozen VLAN ID moet overeenkomen met de communicatieserver VLAN-ID.
VLAN PC | Getagde VLAN-toewijzing van de PC-interface op de telefoon in overeenstemming met IEEE 802.1/Q. Een VLAN-ID toewijzen. Aan de PC-interface op de telefoon wordt geen VLAN toegewezen.
VLAN-PC-ID | ID van het VLAN waaraan de PC-interface op de telefoon moet worden toegewezen (waarden tussen 1 en 4094).
Bellende-partij-info E.164 compliant | De standaard SIP-telefoon vereist het E.164-formaat (b.v. kanoniek formaat) in de “van”-, “contact”- en “PAI”-koptekst van het juiste SIP-bericht (b.v. UITNODIGEN).

Table 10. Scherminstellingen
Parameter 3 | Uitleg
Displaycontrast | U kunt hier het contrast van het scherm instellen. De optimale instelling hangt af van de gezichtshoek.
Achtergrondverlichting | U kunt hier de achtergrondverlichting van het scherm instellen. Er zijn verschillende verlichtingsmodules beschikbaar, afhankelijk van de modellen. De instelling wordt toegepast op de verbonden uitbreidingstoetsenmodule M535.
Achtergrondverlichtingsintensiteit | U hier kunt de intensiteit van de achtergrondverlichting van het scherm instellen. Note: De intensiteit van de achtergrondverlichting kan minder worden als de telefoon niet wordt gevoed via een voeding via een stopcontact.
Schermbeveiliging | Op MiVoice 5380 IP kan de schermbeveiliging worden geactiveerd en deze wordt een paar minuten na inactiviteit op het scherm weergegeven. U hebt de keuze tussen een rechte hoek en een ronde klok.
M535: Displaycontrast | U kunt het schermcontrast van de verbonden uitbreidingstoetsenmodule M535 hier instellen. De optimale instelling hangt af van de gezichtshoek.
M535: Achtergrondverlichtingsintensiteit | U kunt de intensiteit van de achtergrondverlichting van verbonden uitbreidingstoetsenmodule M535 hier instellen. Note: Een uitbreidingstoetsenmodules M535 altijd moeten worden gevoed via een voeding via een stopcontact.

Table 11. Acties
Knop | Uitleg
De telefoon opnieuw opstarten | De telefoon kan opnieuw worden opgestart met deze toets.
Stel inactief-tekst algemeen in | In plaats van de inactief-tekst voor elke telefoon afzonderlijk in te voeren, kan deze functie worden gebruikt om de inactief-tekst algemeen in te stellen voor alle systeemtelefoons met display. Tip: De inactief-tekst kan het individuele gebruikersnummer of de gebruikersnaam als placeholder worden gegeven. De placeholders zijn <Nr.> en <naam>.
Weergavetaal algemeen wijzigen | Deze functie kan worden gebruikt om de weergavetaal op alle systeemtelefoons met display op hetzelfde moment te wijzigen.

"Mitel SIP-draadtelefoons aan het opnemen" Aan het machtigen

## Digitale systeemtelefoons (DSI-AD2)

Table 12. Instellingen voor aansluitingsinterface DSI-AD2
Parameter 4 | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen poort | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of aan een fysieke connector of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één poort. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude. Er kunnen maximaal twee telefoons kunnen aangesloten op een DSI-AD2 interface.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of een Flexibele-werkplekpool of de toewijzing wordt gewist . Als u de telefoon toewijst aan een vrije werkplekpool, wordt deze automatisch verplaatst naar de weergave Vrije werkplekterminal. De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker of één flexibele-werkplekpool. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
Inactief-tekst | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Telefoonnummer en naam van de toegewezen gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker is ingevoerd op het moment van de toewijzing; zo niet, dan wordt alleen het telefoonnummer ingevoerd.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendelingsinstellingen Het configuratiemenu wordt vergrendeld. Vergrendel telefoon gedeeltelijk: Het configuratiemenu wordt vergrendeld en bepaalde menuopties worden verborgen. Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de oproepnummers die gebeld kunnen worden configureren voor uitgaande oproepen via speciale, interne en externe cijferblokkering (Instellingsweergave Gebruikers / Toelating, Instellingen Interne cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering) en Externe cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering)).
Bluetoothmodule | De MiVoice 5380 / 5380 IP-systeemtelefoon uitgerust met een EZURIO BISM2 type Bluetooth-module. Hier kunt u zien of de telefoon een Bluetooth-module heeft en in welke status deze verkeert.
Uitbreidingstoetsenmodule | Afhankelijk van het telefoontype kunt u hier maximaal drie uitbreidingstoetsenmodules toevoegen of verwijderen.

Table 13. Verdere instellingen
Parameter 5 | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Alternatief kunt u de gebruiker toewijzen aan een gepreconfigureerde hotline-bestemming (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker zal een speciale beltoon horen (veranderd belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
Headset | De headset in-/uitschakelen
Automatisch handsfree | Uit: De functie wordt uitgeschakeld. Aan: Bij een interne oproep wordt het handsfree-apparaat na één keer overgaan automatisch geactiveerd. Aankondiging: Het handsfree apparaat wordt automatisch geactiveerd voor een aankondiging.
Discrete beltoon | De telefoon gaat slechts eenmaal over. U kunt de oproep echter ook na de eerste keer overgaan nog steeds aannemen.
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN
DTMF-automatisch | Aan: DTMF wordt standaard ingeschakeld en kan worden uitgeschakeld voor elke individuele oproep. Uit: DTMF wordt standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd voor elke individuele oproep.
Pop-upvenster voor onbeantwoorde oproepen | Inschakelen Onbeantwoorde-oproepen weergave voor systeemtelefoons. Note: Het symbool voor onbeantwoorde oproepen op het display is niet van belang voor deze instelling.

Table 14. Verbindingsinstellingen
Knop | Uitleg
Bellende-partij-info E.164 compliant | De standaard SIP-telefoon vereist het E.164-formaat (b.v. kanoniek formaat) in de “van”-, “contact”- en “PAI”-koptekst van het juiste SIP-bericht (b.v. UITNODIGEN).

Table 15. Scherminstellingen
Parameter 6 | Uitleg
Displaycontrast | U kunt hier het contrast van het scherm instellen. De optimale instelling hangt af van de gezichtshoek.
Achtergrondverlichting | U kunt hier de achtergrondverlichting van het scherm instellen. Er zijn verschillende verlichtingsmodules beschikbaar, afhankelijk van de modellen. De instelling wordt toegepast op de verbonden uitbreidingstoetsenmodule M535.
Achtergrondverlichtingsintensiteit | U hier kunt de intensiteit van de achtergrondverlichting van het scherm instellen. Note: De intensiteit van de achtergrondverlichting kan minder worden als de telefoon niet wordt gevoed via een voeding via een stopcontact.
Schermbeveiliging | Op MiVoice 5380 kan de schermbeveiliging worden geactiveerd en deze wordt een paar minuten na inactiviteit op het scherm weergegeven. U hebt de keuze tussen een rechte hoek en een ronde klok.
M535: Displaycontrast | U kunt het schermcontrast van de verbonden uitbreidingstoetsenmodule M535 hier instellen. De optimale instelling hangt af van de gezichtshoek.
M535: Achtergrondverlichtingsintensiteit | U kunt de intensiteit van de achtergrondverlichting van verbonden uitbreidingstoetsenmodule M535 hier instellen. Note: Een uitbreidingstoetsenmodules M535 altijd moeten worden gevoed via een voeding via een stopcontact.

Table 16. Acties
Knop | Uitleg
Stel inactief-tekst algemeen in | In plaats van de inactief-tekst voor elke telefoon afzonderlijk in te voeren, kan deze functie worden gebruikt om de inactief-tekst algemeen in te stellen voor alle systeemtelefoons met display. Tip: De inactief-tekst kan het individuele gebruikersnummer of de gebruikersnaam als placeholder worden gegeven. De placeholders zijn <Nr.> en <naam>.
Weergavetaal algemeen wijzigen | Deze functie kan worden gebruikt om de weergavetaal op alle systeemtelefoons met display op hetzelfde moment te wijzigen.

"Mitel SIP-draadtelefoons aan het opnemen" Aan het machtigen

## Digitale systeemtelefoons (DASL)

Table 17. Instellingen voor aansluitingsinterface DASL
Parameter 7 | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen poort | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of aan een fysieke connector of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één poort. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude. Er kan slechts één telefoon kan worden verbonden met een DASL-interface.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
Inactief-tekst | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Telefoonnummer en naam van de toegewezen gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker is ingevoerd op het moment van de toewijzing; zo niet, dan wordt alleen het telefoonnummer ingevoerd.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendelingsinstellingen Het configuratiemenu wordt vergrendeld. Vergrendel telefoon gedeeltelijk: Het configuratiemenu wordt vergrendeld en bepaalde menuopties worden verborgen. Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de oproepnummers die gebeld kunnen worden configureren voor uitgaande oproepen via speciale, interne en externe cijferblokkering (Instellingsweergave Gebruikers / Toelating, Instellingen Interne cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering) en Externe cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering)).
Uitbreidingstoetsenmodule | Afhankelijk van het telefoontype kunt u hier maximaal drie uitbreidingstoetsenmodules toevoegen of verwijderen.

Table 18. Verdere instellingen
Parameter 8 | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Alternatief kunt u de gebruiker toewijzen aan een gepreconfigureerde hotline-bestemming (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
Automatisch handsfree | Uit: De functie wordt uitgeschakeld. Aan: Bij een interne oproep wordt het handsfree-apparaat na één keer overgaan automatisch geactiveerd. Aankondiging: Het handsfree apparaat wordt automatisch geactiveerd voor een aankondiging.
Discrete beltoon | De telefoon gaat slechts eenmaal over. U kunt de oproep echter ook na de eerste keer overgaan nog steeds aannemen.
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN
DTMF-automatisch | Aan: DTMF wordt standaard ingeschakeld en kan worden uitgeschakeld voor elke individuele oproep. Uit: DTMF wordt standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd voor elke individuele oproep.

Table 19. Acties
Knop | Uitleg
Stel inactief-tekst algemeen in | In plaats van de inactief-tekst voor elke telefoon afzonderlijk in te voeren, kan deze functie worden gebruikt om de inactief-tekst algemeen in te stellen voor alle systeemtelefoons met display. Tip: De inactief-tekst kan het individuele gebruikersnummer of de gebruikersnaam als placeholder worden gegeven. De placeholders zijn <Nr.> en <naam>.
Weergavetaal algemeen wijzigen | Deze functie kan worden gebruikt om de weergavetaal op alle systeemtelefoons met display op hetzelfde moment te wijzigen.

"Mitel SIP-draadtelefoons aan het opnemen" Aan het machtigen

## Draadloze DECT-telefoons (DECT)

Table 20. Instellingen voor DECT-aansluitingsinterface
Parameter 9 | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of een Flexibele-werkplekpool of de toewijzing wordt gewist . Als u de telefoon toewijst aan een flexibele-werkplekpool, dan wordt deze automatisch verplaatst naar de Flexibele-werkplekaansluiting weergave. De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker of één flexibele-werkplekpool. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
Inactief-tekst | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Telefoonnummer en naam van de toegewezen gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker is ingevoerd op het moment van de toewijzing; zo niet, dan wordt alleen het telefoonnummer ingevoerd.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendelingsinstellingen Het configuratiemenu wordt vergrendeld. Vergrendel telefoon gedeeltelijk: Het configuratiemenu wordt vergrendeld en bepaalde menuopties worden verborgen. Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de oproepnummers die gebeld kunnen worden configureren voor uitgaande oproepen via speciale, interne en externe cijferblokkering (Instellingsweergave Gebruikers / Toelating, Instellingen Interne cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering) en Externe cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering)).

Table 21. Verdere instellingen
Parameter 10 | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Alternatief kunt u de gebruiker toewijzen aan een gepreconfigureerde hotline-bestemming (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Slechts één hotkey | Er is slechts één hotkey beschikbaar, dat wil zeggen dat u slechts één telefoonnummer of functie op de toets kunt opslaan. Deze configuratie is met name geschikt als u een functie wilt activeren door op een toets te drukken (bijvoorbeeld een alarm). Er zijn zes hotkeys beschikbaar zijn, dat wil zeggen dat u zes telefoonnummers of functies op de toets kunt opslaan.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via oproep in de wacht stellen, zelfs wanneer hij ertegen is beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
Discrete beltoon | De telefoon gaat slechts eenmaal over. U kunt de oproep echter ook na de eerste keer overgaan nog steeds aannemen.
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN
Toetsbevestigingsgeluid | Telkens wanneer er op een toets wordt gedrukt wordt dit door de telefoon bevestigt dat met een geluidje.
Direct aannemen | Als de telefoon zich in een houder bevindt wanneer een oproep binnenkomt, beantwoordt u de oproep door de telefoon uit de houder te nemen zonder op oproeptoets te hoeven drukken.
DTMF-automatisch | Aan: DTMF wordt standaard ingeschakeld en kan worden uitgeschakeld voor elke individuele oproep. Uit: DTMF wordt standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd voor elke individuele oproep.
Pop-upvenster voor onbeantwoorde oproepen | Schakel weergave Onbeantwoorde oproepen in voor systeemtelefoons. Note: Het symbool voor onbeantwoorde oproepen op het display is niet van belang voor deze instelling.

Table 22. Scherminstellingen
Parameter 11 | Uitleg
Displaycontrast | U kunt hier het schermcontrast instellen. De optimale instelling hangt af van de gezichtshoek.
Achtergrondverlichting | U kunt hier de achtergrondverlichting van het scherm instellen.

Table 23. DECT-instellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geabonneerd / Niet-geabonneerd / Bereid om te abonneren Statusweergave Geeft aan of een draadloze telefoon al dan niet op de draadloze telefoon is geabonneerd.
Diverse versiegegevens | Toont de HW en softwareversiegegevens van de draadloze DECT-telefoon (niet beschikbaar voor alle modellen).
ID-draadloze telefoon | Deze ID wordt afgegeven wanneer de draadloze telefoon wordt geopend en wordt gebruikt voor een specifieke opdracht.

Table 24. Acties
Knop | Uitleg
Login 12 | Start de inlogprocedure voor draadloze telefoons.
Stel inactief-tekst algemeen in | In plaats van de inactief-tekst voor elke telefoon afzonderlijk in te voeren, kan deze functie worden gebruikt om de inactief-tekst algemeen in te stellen voor alle systeemtelefoons met display. Tip: De inactief-tekst kan het individuele gebruikersnummer of de gebruikersnaam als placeholder worden gegeven. De placeholders zijn <Nr.> en <naam>.
Weergavetaal algemeen wijzigen | Deze functie kan worden gebruikt om de weergavetaal op alle systeemtelefoons met display op hetzelfde moment te wijzigen.

"Mitel SIP-draadtelefoons aan het opnemen" Aan het machtigen

## Mitel BluStar 8000i en Mitel BluStar-softphones (BluStar)

Table 25. Instellingen voor aansluitingsinterface BluStar
Parameter 13 | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Toegewezen gebruikersdisplay Een Mitel BluStar 8000i wordt niet definitief toegewezen aan een gebruiker. Deze wordt alleen toegewezen als een gebruiker inlogt bij een telefoon met een gebruikersnaam en wachtwoord of pincode. Een BluStar Softphone moet worden toegewezen in de gebruikersweergave in de tabel Multimedia.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.

Table 26. Verdere instellingen
Parameter | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Alternatief kunt u de gebruiker toewijzen aan een gepreconfigureerde hotline-bestemming (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Multilijnen | Het maximumaantal persoonlijke lijnen dat kan worden gebruikt door de-telefoon wordt hier gespecificeerd. Het aantal KT-lijnen en telefoniste(n/s)lijnen wordt op de achtergrond berekend en aan deze waarde toegevoegd. Note: Deze waarde is niet verbonden met het aantal beschikbare lijntoetsen op de SIP-telefoon.
Conferentiecircuit | Hier kan worden opgegeven of een conferentie met drie partijen in de telefoon zelf moet worden gevoerd of in de communicatieserver. Note: Deze parameter kan alleen worden geconfigureerd wanneer ten minste twee lijnen worden opgezet (Multilijnen- instelling).
Alarmbestemming | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN

Table 27. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
SIP-poort | De poort voor de SIP-signaleringsdata wordt hier weergegeven.
RTP-poort | De RTP-poort wordt gebruikt voor het overbrengen van spraak. Mag in de regel niet worden veranderd.
MAC-adres | Het MAC-adres is een unieke telefoonidentificatie en wordt door het systeem gebruikt om de telefoon aan een configuratieprofiel toe te wijzen.
Transportprotocol | Selecteer Persistente TLS en start de telefoon opnieuw als de verbinding met de telefoon moeten worden versleuteld. Note: De instelling Persistente TLS is alleen beschikbaar als u de tijd en datum synchroniseert via een NTP-tijdserver (deze instelling kunt u vinden onder Systeem / Algemeen).
Aansluiting bevindt zich achter NAT | Stel deze parameter in , als de telefoon op een ander subnet is en alleen toegankelijk is via NAT-router.
Verbinding behouden inschakelen | De communicatieserver verzendt periodiek berichten naar de SIP-telefoon (OPTIES) om de NAT-verbinding in stand te houden. Dit is nodig als bijvoorbeeld de SIP-telefoon is verbonden met de communicatieserver via het openbare IP-netwerk.
Stuur doorschakelgegevens | Met doorschakelgegevens kan de opgeroepen partij zien of de oproep werd doorgeschakeld en, zo ja, door wie. Er worden voor dit doel twee verschillende methoden gedefinieerd voor SIP. De parameter kan zowel voor elk SIP-provider als voor elke SIP-telefoon worden geconfigureerd. Nee: Er wordt geen doorschakelen/doorschakelgegevens weergegeven. Ja, m.b.v. "Doorschakelkoptekst (recurserend)": Doorschakelen/doorschakelgegevens worden alleen weergegeven in het geval van inkomende gesprekken. De oproep wordt doorgestuurd in de communicatieserver. Ja, m.b.v. "Doorschakelkopregel (niet-recurserend)": De gespreksdoorschakeling voor uitgaande oproepen is indirect, waarbij de communicatieserver 'Response 302' (Tijdelijk Verplaatst) terugstuurt met de nodige doorschakelgegevens naar de SIP-telefoon. De SIP-telefoon maakt vervolgens zelf de oproep naar de doorschakelbestemming en toont de doorschakelgegevens op zijn eigen scherm. Note: Gespreksdoorschakeling met Respons 302 is niet in alle gevallen mogelijk.
Relayeren RTP-gegevens via communicatieserver | Indirect schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens doorgestuurd via de communicatieserver en niet rechtstreeks. Dit kan helpen bij het oplossen van NAT- en firewallproblemen. Rechtstreeks schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens rechtstreeks doorgestuurd. Note: Indirect schakelen vereist twee extra VoIP-kanalen in de communicatieserver.
Bandbreedtegebied | Wijs de telefoon hier aan een reeds gedefinieerd bandbreedtegebied toe.

Table 28. Acties
Knop | Uitleg
De telefoon opnieuw opstarten | De telefoon kan opnieuw worden opgestart met deze toets.

"Mitel SIP-draadtelefoons aan het opnemen" Aan het machtigen

## MiCollab Client (MiCollab-softphone)

Table 29. Instellingen voor aansluitingsinterface Standaard-SIP
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier ziet u de toegewezen gebruiker. De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker.

Table 30. Verdere instellingen
Parameter | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Als alternatief kunt u de gebruiker een vooraf geconfigureerde hotlinebestemming toewijzen(Configuratie / Gebruiker weergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Multilijnen | Het maximumaantal persoonlijke lijnen dat kan worden gebruikt door de SIP-telefoon wordt hier aangegeven. Het aantal KT-lijnen en telefoniste(n/s)lijnen wordt op de achtergrond berekend en aan deze waarde toegevoegd. Note: Deze waarde is niet verbonden met het aantal beschikbare lijntoetsen op de SIP-telefoon.
Conferentiecircuit | Hier kan worden opgegeven of een conferentie met drie partijen in de telefoon zelf moet worden gevoerd of in de communicatieserver. Note: Deze parameter kan alleen worden geconfigureerd wanneer ten minste twee lijnen worden opgezet (Multilijnen- instelling).
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN

Table 31. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geeft aan of de telefoon is geregistreerd op de communicatieserver en dus beschikbaar is.
Registratie overschrijven | Geconfigureerd wanneer meerdere cliënten worden ondersteund voor een gebruiker. De configuratie in dit veld geeft aan of de gebruiker altijd ingelogd blijft bij de MiCollab-cliënt (standaard voor mobiele telefoons, tablets) of moet worden uitgelogd bij de cliënt (standaard voor PC en WebRTC-cliënt). Wanneer Registratie overschrijven wordt ingesteld op "Altijd", wanneer een gebruiker inlogt bij een ander exemplaar van de MiCollab-cliënt, dan wordt het eerste exemplaar automatisch uitgelogd.
MiCollab-cliënttype | Geeft het type cliënt aan dat is geconfigureerd voor de aansluitingsinterface.
Gebruikersagentstring | Gebruikersagentkoptekst ontvangen in het SIP-REGISTRATIEbericht. Omvat gebruikersinformatie zoals het UC-eindpunt, zijn versie, toestel, OS-versie en dergelijke afhankelijk van de gebruiker van het klantentoestel.
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
SIP-poort | De poort voor de SIP-signaleringsdata wordt hier weergegeven.
RTP-poort | De poort voor de RTP-data wordt hier weergegeven.
MAC-adres | MAC-adres gekoppeld aan de gebruikersagent die is ingelogd op de aansluiting. Dit is een alleen-lezenveld, alleen bedoeld ter informatie.
SIP-gebruikersnaam | Tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn. Indien mogelijk gebruikt WebAdmin het gebruikersnummer toegewezen aan de telefoon.
SIP-wachtwoord | Willekeurige tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn.
Transportprotocol | Transportprotocol gebruikt om de verbinding met de communicatieserver vast te stellen.
Aansluiting achter NAT | Geeft aan dat de aansluiting zich achter een NAT (Network Address Translation/Netwerkadresvertaling)-server bevindt.
Verbinding behouden inschakelen | De communicatieserver stuurt periodiek berichten naar de SIP-telefoon (OPTIES) om de NAT-verbinding in stand te houden. Dit is nodig als bijvoorbeeld de SIP-telefoon is verbonden met de communicatieserver via het openbare IP-netwerk.
Stuur doorschakelgegevens | Met doorschakelgegevens kan de opgeroepen partij zien of de oproep werd doorgeschakeld en, zo ja, door wie. Er worden voor dit doel twee verschillende methoden gedefinieerd voor SIP. De parameter kan zowel voor elk SIP-provider als voor elke SIP-telefoon worden geconfigureerd. Nee: Er wordt geen doorschakelen/doorschakelgegevens weergegeven. Ja, m.b.v. "Doorschakelkoptekst (recurserend)": Doorschakelen/doorschakelgegevens worden alleen weergegeven in het geval van inkomende gesprekken. De oproep wordt doorgestuurd in de communicatieserver. Ja, m.b.v. "Doorschakelkopregel (niet-recurserend)": De gespreksdoorschakeling voor uitgaande oproepen is indirect, waarbij de communicatieserver 'Response 302' (Tijdelijk Verplaatst) terugstuurt met de nodige doorschakelgegevens naar de SIP-telefoon. De SIP-telefoon maakt vervolgens zelf de oproep naar de doorschakelbestemming en toont de doorschakelgegevens op zijn eigen scherm. Note: Gespreksdoorschakeling met Respons 302 is niet in alle gevallen mogelijk.
Relayeren RTP-gegevens via communicatieserver | Onrechtstreeks schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens doorgestuurd via de communicatieserver en niet rechtstreeks. Dit kan helpen bij het oplossen van NAT- en firewallproblemen. Rechtstreeks schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens rechtstreeks doorgestuurd. Note: Indirect schakelen vereist twee extra VoIP-kanalen in de communicatieserver.
Bandbreedtegebied | Wijs de telefoon hier aan een reeds gedefinieerd bandbreedtegebied toe.

"Mitel SIP-draadtelefoons aan het opnemen" Aan het machtigen

## Mitel One

Table 32. Instellingen voor aansluitingsinterface Analoog
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker.

Table 33. Verdere instellingen
Parameter | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Als alternatief kunt u de gebruiker een vooraf geconfigureerde hotlinebestemming toewijzen(Configuratie / Gebruiker weergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Multilijnen | Het maximumaantal persoonlijke lijnen dat kan worden gebruikt door de SIP-telefoon wordt hier aangegeven. Het aantal KT-lijnen en telefoniste(n/s)lijnen wordt op de achtergrond berekend en aan deze waarde toegevoegd. Note: Deze waarde is niet verbonden met het aantal beschikbare lijntoetsen op de SIP-telefoon.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd. Note: Als de analoge poort wordt gebruikt als een deurintercomsysteem, (FXS modus = 2-draaddeur), dan is Oproepwachten dwingen geactiveerd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Als de analoge poort wordt gebruikt als een intercomsysteem, (FXS-modus = 2-draaddeur), dan is Speciale beltoon altijd geactiveerd.
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN

Table 34. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geeft aan of de telefoon is geregistreerd op de communicatieserver en dus beschikbaar is.
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
SIP-gebruikersnaam | Tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Indien mogelijk gebruikt WebAdmin het gebruikersnummer toegewezen aan de telefoon.
SIP-wachtwoord | Willekeurige tekenreeks gegenereerd door WebAdmin.
Transportprotocol | TCP (niet configureerbaar)
Verbinding behouden inschakelen | De communicatieserver stuurt periodiek berichten naar de SIP-telefoon (OPTIES) om de NAT-verbinding in stand te houden. Dit is nodig als bijvoorbeeld de SIP-telefoon is verbonden met de communicatieserver via het openbare IP-netwerk.
RTP-gegevens via communicatieserver doorgeven (Indirecte schakeling) | Indirect schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens doorgestuurd via de communicatieserver en niet rechtstreeks. Dit kan helpen bij het oplossen van NAT- en firewallproblemen. Note: Indirect schakelen vereist twee extra VoIP-kanalen in de communicatieserver.
Bandbreedtegebied | Wijs de telefoon hier aan een reeds gedefinieerd bandbreedtegebied toe.
Actieve lijnbewaking (met sessievernieuwing) | Controleert met de sessievernieuwingsmethode op regelmatige intervallen, of de verbinding met het externe station op afstand nog steeds actief is. Als het externe station niet binnen de hier gedefinieerde sessievernieuwingsperiode reageert, dan wordt de verbinding verbroken.

Table 35. Scherminstellingen
Parameter | Uitleg
Schermbeveiliging op tijdstip | Inschakelen om telefoon inactief te houden.

## Analoge telefoons en aansluitingen (Analoog)

Table 36. Instellingen voor aansluitingsinterface Analoog
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen poort | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of aan een fysieke connector of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één poort. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude. Er kan slechts één telefoon worden verbonden met een analoge interface.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
MWI-modus | De instelling die nodig is om de melding weer te geven, is afhankelijk van het type communicatieserver en de verbonden analoge telefoon. De MiVoice Office 400-communicatieservers ondersteunen frequentieschakelsluiting (FSK) en Lage spanning (Lage spanning wordt hoofdzakelijk gebruikt voor telefoons in de VS/Canada). Mitel 470 en Mitel SMBC ondersteunen ook Polariteitsomkering. Bijkomend ondersteunt Mitel SMBC Hoge spanning. Sommige analoge telefoons hebben ook een MWI-switch (bv. Mitel 6730-analoog). Tip: Zet voor het instellen van Ompoling de schakelaar van de telefoon (b.v. 6730 Analoog) op het symbool "-". Als de MWI-LED knippert (bericht beschikbaar) en uit is (geen bericht beschikbaar), dan staat de schakelaar goed. Als de MWI-LED brandt (bericht beschikbaar) en knippert (geen bericht beschikbaar), staat de schakelaar verkeerd.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendelingsinstellingen Het configuratiemenu wordt vergrendeld. Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt oproepnummers die gebeld kunnen worden configureren voor uitgaande oproepen via speciale, interne en externe cijferblokkering (Instellingsweergave Gebruikers / Toelating, Instellingen Interne cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering) en Externe cijferblokkering (gebruikt door telefoonblokkering)).

Table 37. Verdere instellingen
Parameter 14 | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Als alternatief kunt u de gebruiker een vooraf geconfigureerde hotlinebestemming toewijzen(Configuratie / Gebruiker weergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd. Note: Als de analoge poort wordt gebruikt als een deurintercomsysteem, (FXS modus = 2-draaddeur), dan is Oproepwachten dwingen geactiveerd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker zal een speciale beltoon horen (gewijzigd belpatroon). Note: Als de analoge poort wordt gebruikt als een intercomsysteem, (FXS-modus = 2-draaddeur), dan is Speciale beltoon altijd geactiveerd.
Transformeer *7' in '*739 | Als deze analoge aansluiting de functie * 7 verzendt, dan wordt dit geconverteerd naar * 739 in de communicatieserver. Note: Deze optie is bedoeld voor de alarmsignaleringsoplossing met speciale analoge aansluitingen, die zijn geüpgraded naar MiVoice Office 400. Alle andere functiecodes die beginnen met *7 (b.v. *74 Switch-stuuruitgang) kunnen langer worden gebruikt op deze interfaces.
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN

Table 38. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Faxapparaat | Met deze parameter kunt u het apparaattype op de analoge interface configureren: Geen faxapparaat: De aansluiting is geen faxapparaat. Spraakverbinding wordt tot stand gebracht. Faxapparaat (T.38): Faxapparaat zonder spraak- en voicemailsysteem. Voor verbindingen via IP wordt wanneer mogelijk een T.38-verbinding opgezet. Combitoestel (stem/T.38): Faxapparaat met spraak- en/of voicemailsysteem. Eerst wordt een spraakverbinding tot stand gebracht. Bij het verzenden van faxgegevens, kunt u indien mogelijk het beste overschakelen naar een T.38-verbinding in het geval van verbindingen via IP. Fax over VoIP (G.711): Verzenden van faxgegevens als spraakgegevens op het IP-netwerk. Het G.711-protocol wordt altijd gebruikt. Note: Deze instelling kan ook gemaakt worden voor analoge interface-configuratie.

## Mobiele- of externe telefoon (Mobiel/extern)

Table 39. Instellingen voor aansluitingsinterface Mobiel/extern
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Route | Deze route wordt gebruikt als het interne telefoonnummer van de geïntegreerde mobiele telefoon wordt gekozen en er vervolgens een externe oproep wordt gemaakt naar het opgeslagen mobiele telefoonnummer.
Mobiele-/externe telefoonnummer | Voer hier het externe telefoonnummer van de telefoon in.
Gebruik de CLIP voor authenticatie | Het oproepnummer en wachtwoord ingegeven om de geïntegreerde mobiele telefoon te authenticeren is niet nodig.
CLIP-selectie | Normaal: Als het snelkiesnummer van de bellende gebruiker als CLIP wordt gebruikt, ongeacht van de instellingen. Als er geen overeenkomend snelkiesnummer is, dan wordt in plaats daarvan het interne telefoonnummer gebruikt. CLIP van de gebruiker: Het CLIP-nummer wordt spoedig gecreëerd, bijvoorbeeld voor een oproep naar het openbare netwerk. In dit geval zijn de CLIP-instellingen van de bellende gebruiker doorslaggevend.
Uitgebreide functionaliteit | De uitgebreide functie versterkt de integratie van de mobiele telefoon en maakt extra suffixkiezen-functies mogelijk, b.v. inlichtingenoproepen of conferentieopzetten. Note: Voor de uitgebreide functionaliteit moeten GSM-stemkanalen geconfigureerd worden in het Systeem / DSP.
MWI-route | Route voor MWI-signalering (nieuw voicemailspraakbericht) naar de geïntegreerde mobiele telefoon.
MWI CLIP | De CLIP voor MWI-signalering (nieuw voicemailspraakbericht) naar de geïntegreerde mobiele telefoon hier wordt ingevoerd. (invoerindeling hetzelfde als een extern telefoonnummer bijv. 00326553827). De CLIP wordt uitgezonden in overeenstemming met de parameterTransit CLIP-formaat voor de stamgroepinstellingen.
Inlichtingenoproepen d.m.v. DTMF-A | Afhankelijk van de configuratie wordt een inlichtingenoproep op een mobiele- of externe telefoon geactiveerd met het DTMF-teken A of met de DTMF-tekens ***. De communicatieserver interpreteert beide als inlichtingenoproep (standaardinstelling). De stem van de gebruiker kan echter worden geïnterpreteerd als DTMF-signaal A en kan onwillekeurig een inlichtingenoproepen activeren. Om dit te vermijden, configureer de mobiele of externe telefoon zodanig dat die het DTMF-signaal *** verzendt voor de aanvraagoproep en deactiveer dan de parameter Aanvraagoproep met gebruik van een DTMF-A.

Table 40. Verdere instellingen
Parameter | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Alternatief kunt u een gepreconfigureerde hotline-bestemming toewijzen aan de gebruiker (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN

## Mobiele telefoons met MMC (Mitel Mobile Client)

Table 41. Instellingen aansluitingsinterface Mitel Mobile Client
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
MMC-controller | Wijs de mobiele telefoon hier een open MMC-controller toe. MMC-controleurs worden geopend in de weergave Services / MMC controleur.
Mobiele telefoonnummer | Voer het externe telefoonnummer van de mobiele telefoon in.
Statische roaming |
Gesprek in de wacht |
Oproepomkeerfunctie |

Table 42. Verdere instellingen
Parameter | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Alternatief kunt u een gepreconfigureerde hotline-bestemming toewijzen aan de gebruiker (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN

Table 43. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
IP-adres | Toont het IP-adres van de mobiele telefoon
SIP-poort | De poort voor de SIP-signaleringsdata wordt hier weergegeven.
SIP-gebruikersnaam | Tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn. Indien mogelijk gebruikt WebAdmin het gebruikersnummer toegewezen aan de telefoon.
SIP-wachtwoord | Willekeurige tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn.
Transportprotocol | UDP of TCP (niet configureerbaar)
Aansluiting bevindt zich achter NAT | Stel deze parameter in, als de telefoon op een ander subnet is en alleen toegankelijk is via NAT-router.
Verbinding behouden inschakelen | De communicatieserver verzendt periodiek berichten naar de SIP-telefoon (OPTIES) om de NAT-verbinding in stand te houden. Dit is nodig als bijvoorbeeld de SIP-telefoon is verbonden met de communicatieserver via het openbare IP-netwerk.
Stuur doorschakelgegevens | Met doorschakelgegevens kan de opgeroepen partij zien of de oproep werd doorgeschakeld en, zo ja, door wie. Er worden voor dit doel twee verschillende methoden gedefinieerd voor SIP. De parameter kan zowel voor elk SIP-provider als voor elke SIP-telefoon worden geconfigureerd. Nee: Er wordt geen doorschakelen/doorschakelgegevens weergegeven. Ja, m.b.v. "Doorschakelkoptekst (recurserend)": Doorschakelen/doorschakelgegevens worden alleen weergegeven in het geval van inkomende gesprekken. De oproep wordt doorgestuurd in de communicatieserver. Ja, m.b.v. "Doorschakelkopregel (niet-recurserend)": De gespreksdoorschakeling voor uitgaande oproepen is indirect, waarbij de communicatieserver 'Response 302' (Tijdelijk Verplaatst) terugstuurt met de nodige doorschakelgegevens naar de SIP-telefoon. De SIP-telefoon maakt vervolgens zelf de oproep naar de doorschakelbestemming en toont de doorschakelgegevens op zijn eigen scherm. Note: Gespreksdoorschakeling met Respons 302 is niet in alle gevallen mogelijk.
Relayeren RTP-gegevens via communicatieserver | Onrechtstreeks schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens doorgestuurd via de communicatieserver en niet rechtstreeks. Dit kan helpen bij het oplossen van NAT- en firewallproblemen. Rechtstreeks schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens rechtstreeks doorgestuurd. Note: Indirect schakelen vereist twee extra VoIP-kanalen in de communicatieserver.
Bandbreedtegebied | Wijs de telefoon hier aan een reeds gedefinieerd bandbreedtegebied toe.
Actieve lijnbewaking (met sessievernieuwing) | Controleert met de sessievernieuwingsmethode op regelmatige intervallen, of de verbinding met het externe station op afstand nog steeds actief is. Als het externe station niet binnen de hier gedefinieerde sessievernieuwingsperiode reageert, dan wordt de verbinding verbroken.

## SIP-telefoons en SIP-aansluitingen (Standaard SIP)

Table 44. Instellingen voor aansluitingsinterface Standaard-SIP
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Forceer UDP gebruik | Vermijdt belvertragingen met standaard SIP-telefoons die alleen UDP maar niet TCP hanteren.

Table 45. Verdere instellingen
Parameter | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Alternatief kunt u een gepreconfigureerde hotline-bestemming toewijzen aan de gebruiker (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Multilijnen | Het maximumaantal persoonlijke lijnen dat kan worden gebruikt door de SIP-telefoon wordt hier aangegeven. Het aantal KT-lijnen en telefoniste(n/s)lijnen wordt op de achtergrond berekend en aan deze waarde toegevoegd. Note: Deze waarde is niet verbonden met het aantal beschikbare lijntoetsen op de SIP-telefoon.
Conferentiecircuit | Hier kan worden opgegeven of een conferentie met drie partijen in de telefoon zelf moet worden gevoerd of in de communicatieserver. Note: Deze parameter kan alleen worden geconfigureerd wanneer ten minste twee lijnen worden opgezet (Multilijnen- instelling).
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN

Configureer IP-DECT-basisstation op MiVoice Office 400

IP-DECT-systeem biedt de volgende voordelen:

- Geïntegreerde Oproepcontrole met volledige functies: Omvat weergave van de naam van de beller en nummer, oproep in de wachtstand zetten en doorschakelen, wachtlicht bericht en conferentie-oproepen. Draadloze softkeys verstrekken aan gebruikers toegang via één knop tot algemene telefoonfuncties zoals oproep in de wachtstand zetten, oproep doorschakelen, wachten met oproep, oproep forwarden, oproep schakelen, ondersteuning in verschillende talen.

- Vervolledig integratie IP-netwerk: Verstrekt, wanneer geïntegreerd met een MiVoice Business-systeem, de volledige reeks MiVoice Business-functies.

- Het IP-DECT-systeem kan worden geïmplementeerd op elke locatie waar de operatie van toestellen in overeenstemming met de Europese DECT- of de Noord-Amerikaanse DECT-standaarden is toegelaten.

- Het IP-DECT-systeem omvat de volgende componenten:

  - MiVB-instantie (Afbeelding EX-systeem)

  - 5613: draadloze handset voor kantooromgevingen

  - 5614: Draadloze handset voor gezondheidszorgomgevingen

  - 5607: draadloze handset voor industriële en ambachtsomgevingen

  - Services- en berichtenpoort (WSM)

De basisstations verbinden met de MiVB-instantie door de LAN of MBG en communiceren door gebruik te maken van het SIP-protocol. De basisstations communiceren door de lucht naar de draadloze handsets door gebruik te maken van het standaardprotocol Digital Enhanced Cordless Telecommunications (Digitale Uitgebreide Draadloze Telecommunicatie) (DECT). Een van de basisstation werkt als het Master basisstation dat de management-interface verstrekt die configuratie mogelijk maakt van de instellingen van het draadloos systeem, basisstations en handsets. De WSM verbindt met het systeem door de LAN en maakt de berichten- en alarmcapaciteiten van het systeem mogelijk. De handsets 5613 en 5614 zijn geprogrammeerd op de MiVB als specifieke toesteltypes.

Table 46. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geeft aan of de telefoon is geregistreerd op de communicatieserver en dus beschikbaar is.
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
SIP-poort | De poort voor de SIP-signaleringsdata wordt hier weergegeven.
MBG-controller | Kies een MBG-controller uit de lijst, indien de telefoon wordt gebruikt als een Telewerker via een Mitel Border Gateway.
SIP-gebruikersnaam | Tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn. Indien mogelijk gebruikt WebAdmin het gebruikersnummer toegewezen aan de telefoon.
SIP-wachtwoord | Willekeurige tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn.
MBG SIP gebruikersnaam | Als de telefoon wordt gebruikt als telewerker via een Mitel Border Gateway, dan wordt deze extra tekenreeks gegenereerd door WebAdmin, zodat de telefoon zich kan aanmelden bij de MBG-controller. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn. Indien mogelijk gebruikt WebAdmin het gebruikersnummer toegewezen aan de telefoon.
MBG SIP wachtwoord | Als de telefoon wordt gebruikt als telewerker via een Mitel Border Gateway, dan wordt deze extra willekeurige tekenreeks gegenereerd door WebAdmin, zodat de telefoon zich kan aanmelden bij de MBG. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn.
Gebruikt transportprotocol | UDP of TCP (niet configureerbaar)
Verbinding behouden inschakelen | De communicatieserver stuurt periodiek berichten naar de SIP-telefoon (OPTIES) om de NAT-verbinding in stand te houden. Dit is nodig als bijvoorbeeld de SIP-telefoon is verbonden met de communicatieserver via het openbare IP-netwerk.
Stuur doorschakelgegevens | Met doorschakelgegevens kan de opgeroepen partij zien of de oproep werd doorgeschakeld en, zo ja, door wie. Er worden voor dit doel twee verschillende methoden gedefinieerd voor SIP. De parameter kan zowel voor elk SIP-provider als voor elke SIP-telefoon worden geconfigureerd. Nee: Er wordt geen doorschakelen/doorschakelgegevens weergegeven. Ja, m.b.v. "Doorschakelkoptekst (recurserend)": Doorschakelen/doorschakelgegevens worden alleen weergegeven in het geval van inkomende gesprekken. De oproep wordt doorgestuurd in de communicatieserver. Ja, m.b.v. "Doorschakelkopregel (niet-recurserend)": De gespreksdoorschakeling voor uitgaande oproepen is indirect, waarbij de communicatieserver 'Response 302' (Tijdelijk Verplaatst) terugstuurt met de nodige doorschakelgegevens naar de SIP-telefoon. De SIP-telefoon maakt vervolgens zelf de oproep naar de doorschakelbestemming en toont de doorschakelgegevens op zijn eigen scherm. Note: Gespreksdoorschakeling met Respons 302 is niet in alle gevallen mogelijk.
Relayeren RTP-gegevens via communicatieserver | Indirect schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens doorgestuurd via de communicatieserver en niet rechtstreeks. Dit kan helpen bij het oplossen van NAT- en firewallproblemen. Rechtstreeks schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens rechtstreeks doorgestuurd. Note: Indirect schakelen vereist twee extra VoIP-kanalen in de communicatieserver.
Faxapparaat | Selecteer, als de SIP-aansluiting een faxapparaat of een gecombineerd toestel is (fax/telefoon), het type apparaat. De telefoonapplicatie heeft altijd voorrang boven de faxapplicatie.
Bandbreedtegebied | Wijs de telefoon hier aan een reeds gedefinieerd bandbreedtegebied toe.
Expresberichten ondersteund (MS-RP) | MSRP is een protocol dat wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen SIP-cliënten. Als het externe station ook MSRP ondersteunt, kan bijvoorbeeld online nieuws worden uitgewisseld (chat). Note: Er is een licentie is vereist om MSRP te gebruiken voor externe applicaties (b.v. SIP-cliënten).
De aansluiting ondersteunt sessievervanging |
Actieve lijnbewaking (met sessievernieuwing) | Controleert met de sessievernieuwingsmethode op regelmatige intervallen, of de verbinding met het externe station op afstand nog steeds actief is. Als het externe station niet binnen de hier gedefinieerde sessievernieuwingsperiode reageert, dan wordt de verbinding verbroken.
Bellende-partij-info E.164 compliant | De standaard SIP-telefoon vereist het formaat E.164 (b.v. kanoniek formaat) in de “van”-, “contact”- en "PAI"-koptekst van het juiste SIP-bericht (b.v. UITNODIGEN).
Maakt MWI-kennisgeving mogelijk zonder abonnement | De SIP-telefoon krijgt een wachtindicatie van een bericht (MWI) via “SIP-bericht melden” zonder voorafgaand een “SIP Abonneren MWI-bericht” te sturen.
Gebruik SAVP voor SRTP | De standaard SIP-telefoon ondersteunt Secure Audio Video Profile (Veilig Audio Video Profiel) (SAVP). Dit wordt gespecificeerd in de mediaregel (m-regel) van het sessiebeschrijvingsprotocol (SDP).

"Mitel SIP-draadtelefoons aan het opnemen" Aan het machtigen

## ISDN-telefoons en aansluitingen (BRI S-bus)

Table 47. Instellingen voor aansluitingsinterface BRI-S-Bus
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen poort | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of aan een fysieke connector of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één poort. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude. Er kunnen maximaal acht telefoons worden aangesloten op één BRI-S-interface.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.

Table 48. Verdere instellingen
Parameter | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Alternatief kunt u een gepreconfigureerde hotline-bestemming toewijzen aan de gebruiker (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN

Table 49. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Faxapparaat | Met deze parameter kunt u het apparaattype op de BRI-S-interface configureren: Geen faxapparaat: De aansluiting is geen faxapparaat. Spraakverbinding wordt tot stand gebracht. Faxapparaat (T.38): Faxapparaat zonder spraak- en voicemailsysteem. Voor verbindingen via IP wordt wanneer mogelijk een T.38-verbinding opgezet. Combitoestel (stem/T.38): Faxapparaat met spraak- en/of voicemailsysteem. Eerst wordt een spraakverbinding tot stand gebracht. Bij het verzenden van faxgegevens, kunt u indien mogelijk het beste overschakelen naar een T.38-verbinding in het geval van verbindingen via IP. Fax over VoIP (G.711): Verzenden van faxgegevens als spraakgegevens op het IP-netwerk. Het G.711-protocol wordt altijd gebruikt.

## Virtuele telefoons (Virtueel)

Table 50. Instellingen voor aansluitingsinterface Virtueel
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.

Table 51. Verdere instellingen
Parameter | Uitleg
Hotlinetelefoonnummer | Als u hier een telefoonnummer invoert, wordt dit nummer gekozen zodra de gebruiker beslag legt op een lijn en de hotlinevertraging is verstreken. U kunt ook gewoon een deel van het nummer invoeren. De gebruiker kan dan de rest van het nummer zelf invoeren. Note: Alternatief kunt u de gebruiker toewijzen aan een gepreconfigureerde hotline-bestemming (Configuratie / Gebruikersweergave). De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie.
Hotlinevertraging(en) | Vertraging tussen de configuratie en het automatisch kiezen van het hotlinetelefoonnummer. Als de gebruiker gedurende deze tijd (of deel daarvan) handmatig een telefoonnummer kiest, dan wordt het hotlinetelefoonnummer niet gebeld.
Alarmbestemmingen | Hier kunt u een van de gedefinieerde alarmbestemmingen aan de telefoon toewijzen. Wanneer een noodnummer van het interne nummerplan wordt gebeld, wordt een van de drie oproepnummers van de noodbestemming gebeld, gebaseerd op de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als aan de telefoon geen alarmbestemming is toegewezen, dan wordt een van de drie telefoonnummers van de alarmbestemming die zijn toegewezen aan het knooppunt gebeld. De configuratie hier (op de telefoon) heeft voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiedatasets toewijzen aan het telefoon. Wanneer een noodnummer uit de openbare noodnummerlijst wordt gebeld, reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. U kunt meer informatie vinden in het focusonderwerp "Noodserviceondersteuning".
Wisselgesprek forceren | De gebelde gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een wisselgesprek, zelfs als ze ertegen zijn beschermd.
Speciale beltoon | De gebelde gebruiker hoort een speciale beltoon (gewijzigde belpatroon). Note: Dit werkt alleen als de aansluiting van de gebelde gebruiker deze functie ondersteunt (MiVoice 5300-telefoons of analoge telefoons, maar bijvoorbeeld niet voor Mitel SIP-telefoons).
PSTN-overflow. | Nee: Er kan geen PSTN-overflow worden gemaakt met deze telefoon. Indien nodig: Op deze telefoon wordt de verbinding tot stand gebracht via PSTN wanneer de verbinding niet via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht (de PSTN-overflow moet zijn ingesteld) Permanent: Op deze telefoon worden alle verbindingen tot stand gebracht via PSTN en niet via het IP-netwerk (de PSTN-overflow moet worden ingesteld).
Regio | Regio van de telefoon in het AIN

Parent topic: Aansluitingenbeheer
1 Afhankelijk van model
2 Afhankelijk van model
3 Afhankelijk van model
4 Afhankelijk van model
5 Afhankelijk van model
6 Afhankelijk van model
7 Afhankelijk van model
8 Afhankelijk van model
9 Afhankelijk van model
10 Afhankelijk van model
11 Afhankelijk van model
12 Afhankelijk van model
13 Afhankelijk van model
14 Afhankelijk van model
↑