# SIP-netwerken

U kunt verschillende communicatieservers via SIP met elkaar verbinden. U kunt hier de SIP-knooppunten instellen.

## Instellingen voor de externe SIP-knooppunten

Table 1. Algemene instellingen
Parameter | Opmerkingen
SIP-knooppunt | Referentienummer van het SIP-knooppunt
Naam | De naam van het SIP-knooppunt
Bandbreedtegebied | De gebruikte codecs worden gespecificeerd met het toegewezen bandbreedtegebied.
aanwezigheidsgegevensmodus | Geen muziek: Het externe SIP-knooppunt biedt geen ondersteuning voor aanwezigheidsgegevens. Server: Het externe SIP-knooppunt is een aanwezigheidsgegevensserver (b.v. een BluStar-server). Peer: Het externe SIP-knooppunt is een aanwezigheidsgegevenspeer (b.v. een MiVoice Office 400-communicatieserver of een Mitel Mobile Client Controller). Note: Stel de parameter in op Geen, als het externe SIP-knooppunt geen aanwezigheidsgegevens verstrekt. Dit helpt om de verkeersbelasting te verminderen.
Trunkgroep | Wijs een trunkgroep toe aan het externe SIP-knooppunt.

Table 2. IP-adressering
Parameter | Opmerkingen
IP-adres: IP-poort | Voer het IP-adres en de IP-poort van het externe SIP-knooppunt hier in.

Table 3. SIP-signalering
Parameter | Uitleg
Gebruik '+' voor het internationale kengetal | Het telefoonnummer is ook inbegrepen, in canonieke indeling.
Probeer externe gesprekken te voeren: Timeout | Zodra die tijd is verstreken, probeert de communicatieserver de oproep op te zetten via de volgende trunkgroep die is gedefinieerd in de route (standaardwaarde: 32 seconden).
'Van' veld voor CLIR | Als de oproepidentificatie wordt onderdrukt bij de bellende gebruiker, wordt de volgende zender aangeboden, afhankelijk van de selectie (weergavenaam en adres): Anoniem met privacy/kritisch ( 3261): Displaynaam: anonymous@anonymous.invalid; Adres: anonymous@anonymous.invalid Zoals gedefinieerd in het SIP-account (RFC 3323): Displaynaam en adres zoals gedefinieerd in het SIP-account. Weergegeven naam is 'Anoniem': Displaynaam: anonymous@anonymous.invalid; adres blijft ongewijzigd. Anoniem zonder privacykoptekst (RFC 3261): Displaynaam: anonymous@anonymous.invalid; Adres: anonymous@anonymous.invalid
Stuur sessievernieuwing (RFC 4026) | De communicatieserver probeert met het externe SIP-knooppunt een periode af te spreken voor normale "Sessievernieuwingsberichten". Hiervoor moet het externe SIP-knooppunt RFC4028 ondersteunen.
Gebruik bestemming-URL van | De bestemming-URL kan worden gevormd uit het ’Naar’-veld of uit de verzoekregel. De keuze is afhankelijk van het externe SIP-knooppunt.
Muziek in de wacht | Er wordt wachtstandmuziek afgespeeld, mits dit wordt geactiveerd door het hele systeem.
Muziek in de wacht: Signalering | Het type signalering voor Muziek in de wacht hangt af van wat de SIP-provider ondersteunt: Automatisch De communicatieserver probeert zelf te herkennen welke van de twee RFC's de SIP-provider ondersteunt. Volgens RFC 3264 De SIP-provider ondersteunt signalering volgens de RFC Een aanbod/antwoord-model met het Sessiebeschrijvingsprotocol(SDP), juni 2002. Volgens RFC 2543 De SIP-provider ondersteunt signalering volgens de RFC SIP: Sessie-initiatieprotocol Als actieve media-update: De communicatieserver behoudt de 2-weg-mediaverbinding. Hiermee kunt u Muziek in de wacht afspelen in het oproepkanaal van de communicatieserver in plaats van de SIP-provider. Signaalverbindingsupdate: De SIP-provider wordt op de hoogte gebracht van de wijziging van de mediapoort door een afzonderlijk SDP-bericht. Geen signalering (geen media-update): de SIP-provider levert geen signalen en de communicatieserver speelt Muziek in de wacht in het oproepkanaal.
Stuur doorschakelgegevens | Met doorschakelgegevens kan de opgeroepen partij zien of de oproep werd doorgeschakeld en, zo ja, door wie. Er worden voor dit doel twee verschillende methoden gedefinieerd voor SIP. De parameter kan zowel voor elk SIP-knooppunt als voor elke SIP-terminal worden geconfigureerd. Nee: Er wordt geen doorschakelen/doorschakelgegevens weergegeven. Ja, m.b.v. "Doorschakelkoptekst (recurserend)": Doorschakelen/doorschakelgegevens worden alleen weergegeven in het geval van inkomende gesprekken. De oproep wordt doorgestuurd in de communicatieserver. Ja, m.b.v. "Doorschakelkopregel (niet-recurserend)": De gespreksdoorschakeling voor uitgaande oproepen is indirect, waarbij de communicatieserver 'Response 302' (Tijdelijk Verplaatst) terugstuurt met de nodige doorschakelgegevens naar de SIP-telefoon. De SIP-telefoon maakt vervolgens zelf de oproep naar de doorschakelbestemming en toont de doorschakelen/doorschakelgegevens op zijn eigen scherm. Note: Gespreksdoorschakeling met Respons 302 is niet in alle gevallen mogelijk.
Gesprek-doorverbindenmodus | U kunt hier selecteren of de VERWIJZEN of Opnieuw-UITNODIGEN methode moet worden gebruikt tijdens doorverbinden van een extern gesprek. Note: De REFER-methode wordt alleen gebruikt als beide gebruikers die moeten worden doorverbonden, zich op hetzelfde SIP-knooppunt bevinden.
PRACK-ondersteuning (RFC 3262) | De PRACK-methode volgens RFC 3262 wordt ondersteund.

Table 4. Audio-instellingen
Parameter | Opmerkingen
Voorkeurscodec | Kies de gewenste codec hier: Niet gespecificeerd Er wordt automatisch een geschikte codec ingesteld. G.711a: Niet-comprimeerde codec met hoge geluidskwaliteit. Geschikt voor verbindingen met grote bandbreedte. De bitsnelheid is 64 kbit/s. Gebruikt het Duitse toonsignaleringsproces G.711u: Niet-gecomprimeerde codec met hogere geluidskwaliteit. Geschikt voor verbindingen met grote bandbreedte. De bitsnelheid is 64 kbit/s. Gebruikt het Amerikaanse toonsignaleringsproces G.729: Gecomprimeerde codec met medium geluidskwaliteit. Geschikt voor links met beperkte bandbreedtes. De bitsnelheid is 8 kbit/s.
Comfort geluidsondersteuning | Uit: Passief: Actief:
RTCP-ondersteuning | Uit: Passief: Actief:

Table 5. NAT-instellingen
Parameter | Opmerkingen
Verbinding behouden inschakelen | De communicatieserver werkt de NAT-tabel op zijn eigen firewall regelmatig bij met behulp van kennisgevingsberichten naar de proxyserver. Dit betekent dat het systeem bereikbaar blijft voor inkomende SIP-oproepen.
ALG-ondersteuning | Ondersteunt de verbinding met het externe SIP-knooppunt. De IP-pakketten die SIP-signaleringsgegevens bevatten, worden geopend door de ALG (Applicatielaaggateway) en het particuliere IP-adres wordt vervangen door het openbare IP-adres. (Het openbare IP-adres in de communicatieserver moet worden geconfigureerd.)
Relayeren RTP-gegevens via communicatieserver | Indirecte schakeling: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens doorgestuurd via de communicatieserver en niet rechtstreeks. Dit kan helpen bij het oplossen van NAT- en firewallproblemen. Directe schakeling: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens rechtstreeks doorgestuurd. Note: Indirect schakelen vereist twee extra VoIP-kanalen in de communicatieserver.

Table 6. Authenticatie en transportprotocol
Parameter | Opmerkingen
Lokale authenticatie vereist | Authenticatie op het externe SIP-knooppunt is vereist.
Gebruikersnaam | Voer de gebruikersnaam in ten behoeve van authenticatie op het externe SIP-knooppunt.
Wachtwoord | Voer het wachtwoord in ten behoeve van authenticatie op het externe SIP-knooppunt.
Transportprotocol | Hier kunt u het gewenste transportprotocol selecteren.

Parent topic: Particuliere netwerken
↑