# Gebeurtenissenlogboek

De laatste 254 gebeurtenismeldigen worden hier vermeld.

gebeurtenisberichten hebben een bepaald urgentieniveau: Normaal, Ernstig en Cruciaal. Veel gebeurtenisberichten hebben zowel een negatieve (er is een fout opgetreden) als een positieve impact (foutcorrectie). Bepaalde gebeurtenisberichten hebben geen invloed en dus geen match. Urgentieniveau, positieve of negatieve impact (indien aanwezig) en de informatie of er een overeenkomst is of niet, worden aangegeven in de gebeurtenissentabel.

Als een SRM server als signaalbestemming wordt aangegeven, resulteert het prioriteitsniveau van het gebeurtenisbericht in een wijziging van de systeemstatus. Dit is te zien in de SRM-agent en wordt weergegeven met de overeenkomstige kleur (zie ook sectie "SRM-bestemming").

In onderstaande tabel staan alle mogelijke gebeurtenisberichten vermeld met de activeringsvoorwaarden en gedetailleerde informatie over de parameters.

Table 1. Gebeurtenistypes, in alfabetische volgorde
Gebeurtenisbericht | Activeringsvoorwaarde | Details1 | Urgentie
--- | --- | --- | ---
ATAS: Verbinding tot stand gebracht | ATAS: verbinding (opnieuw) tot stand gebracht | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
ATAS: Verbinding verbroken | ATAS: Verbinding verbroken | Oorzaak (0: Uitloggen, 1: ontbrekend cyclussignaal), datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
BluStar Cliënt terug binnen de licentielimiet | Een voldoende aantal licenties is nu weer beschikbaar voor BluStar-cliënten. Parameter 1: 0 (niet gebruikt) Licentietype: 0 en 1: (niet gebruikt), 2: BluStar CTI, 3: BluStar-softphones, 4: BluStar video-optie, 5: BluStar-aanwezigheidsoptie | Parameter 1, licentietype, totaal aantal aangeschafte licenties, datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Kaart in bedrijf | Een kaart die voorheen buiten bedrijf was is nu weer in bedrijf. | Nummer van de uitbreidingsslot, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Kaart buiten bedrijf | Een kaart die eerder in bedrijf was functioneert niet meer. | Nummer van de uitbreidingsslot, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Kaartreset | Er werd een reset uitgevoerd voor één kaart | Nummer van de uitbreidingsslot, datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Kostentelleroverflow | Individuele cumulatieve teller of kostenplaatstelleroverflow | Oorzaak (0: Gebruiker / 1: Kostenplaats / 2: Exchangelijn / 3: Kamer), nummer, datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
CL-printer weer beschikbaar | Afdruk op de systeemprinter weer beschikbare | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
CL-printer geblokkeerd | Geen reactie van systeemprinter gedurende afgelopen 4 minuten Printer heeft geen papier of is uitgeschakeld | Interface, interfaces/kaartnummmer, poortnummer, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Compatibele PMS-applicatie | Het externe hotelmanagementsysteem (PMS-applicatie) is geschikt voor communicatie met de communicatieserver. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Configuratiesjabloon beschikbaar | De ontbrekende configuratiesjabloon voor een Mitel SIP-aansluiting is nu beschikbaar in het communicatieserverbestandssysteem. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Verbinding met IP-extern-beheer (SRM) mislukt | Setup van een IP-verbinding voor extern IP-beheer (SRM = Secure IP Remote Management) is mislukt. Oorzaak parameter:1: Verbindingspoging mislukt, 2: Authenticatie mislukt, 3: Bestand uploaden afgewezen | Oorzaak, datum, tijd | Normaal (negatief, met overeenkomst)
Verbinding met extern IP-beheer (SRM) hersteld | Extern IP-beheer verbinding is (SRM = Secure IP Remote Management) succesvol hersteld. | Datum, tijd | Normaal (positief, met overeenkomst)
Verbinding met PMS-systeem tot stand gebracht | Een verbinding met een hotelmanagementsysteem (PMS) is inmiddels met succes tot stand gebracht. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Verbinding met PMS-systeem mislukt | Er werd een vergeefse poging ondernomen om verbinding te maken met een hotelmanagementsysteem (PMS-systeem). Reden: 1: Oproep geweigerd, 2: Bestemming onbereikbaar, 3: Bestemming bezet, 4: Verbindingstimeout, 5: Verkeerd adres, 6: Onbekende fout | Fout, datum/tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
CPU2 applicatieskaart datacommunicatie buiten bedrijf | Datacommunicatie met de CPU2 applicatieskaart is onderbroken gedurende een ongewoon lange periode (> 1 uur) als gevolg van een fout (na een Windows update of om andere redenen). | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
CPU2 applicatieskaart Datacommunicatie weer in bedrijf | Datacommunicatie met de CPU2 applicatieskaart is hersteld. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Creatievoorbeeld op backupcommunicatieserver mislukt | De backupcommunicatieserver kon geen gebruiker of aansluitingsvoorbeeld met de ontvangen configuratiegegevens maken of wijzigen. Note: Dit gebeurtenisbericht wordt gegenereerd door de backupcommunicatieserver. | Voorbeeldtype (0: Gebruiker 1: aansluiting), gebruikersnummer of aansluiting-ID, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Creatievoorbeeld op backupcommunicatieserver geslaagd | De backupcommunicatieserver kon (na één of meerdere eerdere mislukte pogingen) gebruiker of aansluitingsvoorbeeld met de ontvangen configuratiegegevens maken of wijzigen. Note: Dit gebeurtenisbericht wordt gegenereerd door de backupcommunicatieserver. | Voorbeeldtype (0: Gebruiker 1: aansluiting), gebruikersnummer of aansluiting-ID, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Opnieuw CSTA-sessies in de licentielimiet | CSTA-sessie licenties zijn nu weer beschikbaar. | Aantal licenties, datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
CTI-1e-partij verbinding tot stand gebracht | De 1e-partijlink werd opnieuw tot stand gebracht | Gebruikersnummer, aansluiting-ID, protocoltype (0=ATPC3, 1=CSTA) datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
CTI-1e-partij Verbinding verloren gegaan | De 1e-partij link werd onderbroken omdat het cyclussignaal ontbreekt. | Gebruikersnummer, aansluiting-ID, protocoltype (0=ATPC3, 1=CSTA) datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Externe-CTI: Verbinding tot stand gebracht | De externe link werd opnieuw tot stand gebracht | IP-adres, protocoltype (0=ATPC3, 1=CSTA), datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Externe-CTI: Verbinding verbroken | De externe link werd onderbroken | Oorzaak (0=uitloggen, 1= ontbrekend cyclussignaal), IP-adres, protocoltype (0=ATPC3, 1=CSTA) datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Definitieve activeringslicentie ontbreekt | De eerste tijdelijke activering van de communicatieserver voor een bepaalde tijd (bv. 90 dagen) werd gestart. Na deze periode schakelt de communicatieserver over naar beperkte bedrijfsmodus. | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Definitieve activeringslicentie nu aanwezig | Een licentiebestand met een definitieve activeringslicentie werd geüpload. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Dual Homing terug binnen de licentielimiet | Er zijn nu voldoende licenties beschikbaar voor registreren SIP-telefoons in de Mitel 6800/6900 SIP serie op een backupcommunicatieserver. Note: Dit gebeurtenisbericht wordt gegenereerd door de backupcommunicatieserver. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Email succesvol verzonden | Het systeem heeft inmiddels met succes een email verzonden. Betekenis van de parameterwaarden, zie onderstaande tabel. | Oorzaak/actie=0000, emailclient, bijkomende informatie, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Noodoproep beëindigd | De noodoproep is bevestigd door een verantwoordelijke persoon. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Noodoproep gestart | Er is een alarmnummer van de openbare alarmnummerlijst gekozen. Note: Als een alarmnummer van het interne nummerschema wordt gekozen, dan wordt er geen gebeurtenisbericht gegenereerd. | Gekozen nummer (de eerste 4 cijfers), gebruikersnummer,aansluiting-ID (indien gebruikersnummer ? 0) of trunkgroep-ID (indien gebruikersnummer = 0), datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
ESME bereikbaar | De LAN-verbinding tussen de SMSC en het ESME is nu beschikbaar | IP-adres, datum/tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
ESME onbereikbaar | De LAN-verbinding tussen de SMSC en het ESME is onderbroken | IP-adres, datum/tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Ethernet opnieuw geactiveerd | De overbelasting van de Ethernetinterface bestaat niet langer. De interface is gereactiveerd. | Datum, tijd | Normaal (positief, met overeenkomst)
Ethernet gedeactiveerd vanwege hoge belasting | Het systeem heeft een overbelasting van de ethernet-interface gedetecteerd. De interface wordt tijdelijk gedeactiveerd. | Datum, tijd | Normaal (negatief, met overeenkomst)
Externe hulpvoeding werkt niet (alleen Mitel 470) | De externe hulpvoeding naar de communicatieserver werkt niet. Als de hulpvoedingsunit wordt gebruikt voor redundant bedrijf, dan zijn er geen kortetermijnbeperkingen. Als de hulpvoedingsunit is gebruikt om de voeding te verhogen, moet de overloop van de interne hulpvoedingsunit worden berekend. | Datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Externe hulpvoeding in bedrijf (alleen Mitel 470) | De externe hulpvoeding naar de communicatieserver werkt. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Externe gebeurtenisberichtenbestemming niet bereikbaar | Externe signaalbestemming niet automatisch bereikbaar | Oorzaak (0: Bezet / 1: Niet beschikbaar /2:(niet gebruikt), 2: Geblokkeerd /3: niet gedefinieerd), datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Externe gebeurtenisberichtenbestemming bereikbaar | Externe signaalbestemming nis nu bereikbaar | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Fan failure (alleen Mitel 415/430 en Mitel SMBC) | De ventilator loopt vast of is defect of de verbinding maakt geen contact meer. Parameter = 0: Er zijn geen werkende ventilators meer. -> Risico op oververhitting: Vervang de defecte ventilator. | Parameter, datum/tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Fan failure (alleen Mitel 470) | De ventilator loopt vast of is defect of de verbinding maakt geen contact meer. Parameter 1 = 0: Er zijn geen werkende ventilators meer. -> Risico op oververhitting: Het systeem wordt over 2 minuten uitgeschakeld. -> Vervang beide ventilators. Parameter 1 = 1: Er werkt slechts één ventilator links. Parameter 2 = Defecte ventilatornummer -> Systeem werkt nog met slechts één ventilator. -> Vervang de defecte ventilator. | Parameter 1, parameter 2, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Ventilator in bedrijf (alleen Mitel 415/430 en Mitel SMBC) | De ventilator is weer in bedrijf na een storing. Parameter = 0: Ventilator is weer in bedrijf. | Parameter, datum/tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Fan in operation (alleen Mitel 470) | De ventilator is weer in bedrijf na een storing. Parameter = 0: Er is weer een ventilator in bedrijf. Parameter = 1: Tweede ventilator is weer in bedrijf. | Parameter, datum/tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
FIAS-commandobuffer is vol | De commandobuffer naar de PMS-interface is vol. | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
FIAS-interface weer bruikbaar | De commandobuffer naar de PMS-interface is terug onder de kritische grens. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Inactieve radio-unitpoort | Radio-unit reageert niet 0: Is aan het opstarten, 1: Niet geregistreerd, 2: Verschillende knooppunten, 3: Poort niet toegestaan, 4: Plaatselijke voeding, 5: Niet verbonden, 6: Poortreset, 7: Opstartfout, 8: Onbekende fout | Kaartnummer, poortnummer, radio-unit-ID/reden, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Incompatibele PMS-applicatie | Het externe hotelmanagementsysteem (PMS-applicatie) is niet geschikt voor communicatie met de communicatieserver. | PMS SW-versie, PMS-interfaceversie, PMS interfacedriverversie, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Incorrect or no wiring adapter (alleen Mitel 415/430 en Mitel SMBC) | Er zit geen bedradingsadapter in het slot voor de bedradingsadapter of de gebruikte bedradingsadapter is niet geschikt. | Slotnummer nummer, datum, tijd | Cruciaal (zonder overeenkomst)
Onvoldoende bandbreedte | Een gebruiker in een AIN probeert een verbinding tot stand brengen en de nu beschikbare bandbreedte met de WAN-verbinding is onvoldoende. | Link-ID, WAN-linknaam, beschikbare bandbreedte in Kbit/s, datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Interne gebeurtenisberichtenbestemming niet bereikbaar | Lokale uitgang geblokkeerd of niet beschikbaar | Oorzaak (0: Bezet / 1: Niet beschikbaar /2:(niet gebruikt), 2: Geblokkeerd /3: niet gedefinieerd), datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Interne gebeurtenisberichtenbestemming bereikbaar | Lokale uitgang weer beschikbaar | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Interne voedingsunit defect (alleen Mitel 470) | De interne voedingsunit naar de communicatieserver werkt niet. Als de hulpvoedingsunit wordt gebruikt voor redundant bedrijf, dan zijn er geen kortetermijnbeperkingen. Als de hulpvoedingsunit is gebruikt om de voeding te verhogen, moet de overloop van de externe voedingsunit worden berekend. | Datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Internal power supply unit in service (alleen Mitel 470) | De interne voedingsunit van de communicatieserver is in bedrijf. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
IP-adres toegevoegd aan de DoS-zwartelijst | Er heeft een DoS-aanval plaatsgevonden buiten de maximaal geconfigureerde toegestane registratiepogingen of transacties. Het IP-adres is opgenomen in de zwartelijst en blijft een bepaalde periode geblokkeerd. | IP-adres, Oorzaak (0: Registratie / 1: Te veel transacties / 2: Geen sessie / 3: gewijzigd bericht), datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
IP-adres gewijzigd: TLS-certificaat opnieuw genereren | Het IP-adres van de communicatieserver is gewijzigd. De TLS-certificaten moet worden geregenereerd. Voor aansluitingen downcircuit van een NAT zonder ALG moet het openbare NAT-gateway-adres worden geconfigureerd. | Datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
IP-adres verwijderd van de DoS-zwartelijst | Een eerder toegevoegd IP-adres als gevolg van een DoS-aanval (Denial of Service) is weer verwijderd uit de zwarte lijst en is niet langer geblokkeerd. | IP-adres, datum/tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
IP-telefoon: Verbinding verbroken | Een IP-systeemtelefoon is niet langer verbonden met de communicatieserver. | Gebruikersnummer, aansluiting-ID, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
IP-telefoon: Verbinding opnieuw tot stand gebracht | Een IP-systeemtelefoon heeft de verbinding met de communicatieserver opnieuw tot stand gebracht. | Gebruikersnummer, aansluiting-ID, datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
IP-systeemtelefoonlicentie is nu beschikbaar | Er is nu weer een voldoende aantal licenties beschikbaar voor MiVoice 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Talenbestand downloaden mislukt | Het downloaden van een talenbestand via FTP-server voor een MitelSIP-aansluiting is mislukt. | Parameter 1: FTP-serveradres, Parameter 2: Talenbestandstype en -naam, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Talenbestand downloaden geslaagd | Het downloaden van een talenbestand via FTP-server voor een Mitel SIP-aansluiting is succesvol afgerond. | Parameter 1: FTP-serveradres, Parameter 2: Talenbestandstype en -naam, datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
LCR op alternatieve netwerkprovider | Automatische omschakeling van primaire netwerkaanbieder naar secundaire netwerkaanbieder met behulp van de LCR-functie. | Provider-ID, datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Licence available for configured user (alleen Mitel 470 en Virtual Appliance) | Dit gebeurtenisbericht wordt gegenereerd als alle geconfigureerde gebruikers een gebruikerslicentie hebben (wat eerst niet het geval was). | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Licentie voor geïntegreerde mobiele/externe telefoon beschikbaar | Er is nu weer een voldoende aantal licenties beschikbaar voor geïntegreerde mobiele/externe telefoons. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Licentie voor PMS-interface beschikbaar | De Hospitality PMS Interface -licentie of een voldoende aantal Hospitality PMS Rooms -licenties zijn nu beschikbaar. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Licentie ongeldig, beperkte werkingsmodus 4 uur na herstart | De geladen systeemsoftware vereist een softwareversie-licentie. Zonder deze licentie wordt de systeemsoftwarefunctionaliteit ernstig beperkt, 4 uur na de herstart. | Datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Licentie ontbreekt voor geconfigureerde gebruiker (alleen Mitel 470 en virtueel apparaat) | Dit gebeurtenisbericht wordt gegenereerd, als één of meer geconfigureerde gebruikers geen gebruikerslicentie hebben. Note: Om een overvloed aan berichten te voorkomen, wordt dit gebeurtenisbericht slechts één keer gegenereerd (de eerste keer dat een gebruiker wordt gecreëerd zonder gebruikerslicentie) | Datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Licenties voor offline activiteiten verlopen | De maximale periode van 36 uur voor de tijdelijke activering van licentie is verlopen. | Datum, tijd | Cruciaal (zonder overeenkomst)
Link naar gatewaysatelliet verloren (alleen virtueel apparaat ) | De communicatieserver is link naar de gatewaysatelliet kwijt. Zonder deze Link schakelt de communicatieserver over naar beperkte bedrijfsmodus na xx uren. | Aantal uren tot beperkte bedrijfsmodus, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Link naar gatewaysatelliet hersteld (alleen virtueel apparaat ) | De communicatieserver heeft link naar de gatewaysatelliet hersteld. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Link naar licentieserver (SLS) mislukt (alleen virtueel apparaat) | Het is al geruime tijd onmogelijk om een link naar de licentieserver in te stellen. Het systeem schakelt over naar de beperkte modus na een variabele periode (max. 72 uur). | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Link naar licentieserver (SLS) hersteld (alleen virtueel apparaat) | Het was mogelijk om een link naar de licentieserver te herstellen. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Lokale stroomstoring op radio-unit | Lokale voeding van een SB-4+ / SB-8 / SB-8ANT radio-unit defect of niet beschikbaar | Kaartnummer, poortnummer, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Lokale voeding op radio-unit beschikbaar | Lokale voeding van een SB-4+ / SB-8 / SB-8ANT radio-unit is weer beschikbaar | Kaartnummer, poortnummer, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Netspanningsproblemen | Gebeurtenisbericht zodra de netvoeding wordt hersteld De netvoeding is vaker uitgevallen dan in de activeringstabel is ingevoerd | Datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Storing | Er is een hardware- of softwarefout opgetreden. De fouten-ID kan helpen om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak van de fout. | Fouten-ID, datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
MiCollab: Aansluitingsgrenswaarde is bereikt | Er kon een MiCollab aansluiting niet aan een gebruiker worden gekoppeld omdat er een grenswaarde is bereikt (reden). reden = 0: Teveel aansluitingen per systeem reden = 1: Teveel aansluitingen per gebruiker reden = 2: Teveel MiCollab cliënten per gebruiker | Gebruikersnummer, reden, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
MiCollab: Weer binnen de aansluitingsgrenswaarden | Er kon nu een MiCollab aansluiting aan een gebruiker worden gekoppeld omdat deze binnen de grenswaarde ligt (reden). reden = 0: Aansluitingen per systeem weer OK reden = 1: Aansluiting per gebruiker weer OK reden = 2: MiCollab cliënten per gebruiker weer OK | Gebruikersnummer, reden, datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Mitel Dialer weer binnen de licentiegrenswaarden | Mitel Dialer gebruikers licenties zijn nu weer beschikbaar. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Mitel SIP-aansluitingen weer binnen de licentiegrenswaarden | Mitel SIP Terminals en Mitel 8000i Video Options zijn nu beschikbaar. | Parameter 1=1: Mitel SIP-aansluitingen-licentie, parameter 2=1: Licentie voor Mitel 8000i-video-optieslicentie, datum en tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Monitor gebeurtenis | Monitor gebeurtenis | Monitortype, Datum, Tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Geen configuratiesjabloon | Een configuratiesjabloon voor een Mitel SIP-aansluiting ontbreekt in het communicatieserverbestandssysteem. Zonder de configuratiesjabloon kan voor dit aansluitingstype geen configuratiebestand worden gegenereerd. | Geen configuratiesjabloon, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Geen DECT-DSP-kanalen beschikbaar | DECT-kanalen op DSP-0x overbelast | Datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Geen DTMF-ontvanger beschikbaar voor geïntegreerde mobiele/externe telefoons | Er kon geen permanente DTMF-ontvanger (voor detectie suffix-kiesfunctiecodes) worden toegewezen aan een geïntegreerde mobiele/externe telefoon met verbeterde functionaliteit. | BCS Ref., datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Geen andere systeemkloon gedetecteerd (alleen virtueel apparaat) | De kloondetectieservice op de licentieserver (SLS-cloud) kon gedurende een lange tijd (24 uur) geen andere kloon (systeem met dezelfde EID) vinden. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Geen respons van netwerk | Geen antwoord op Oproep-setup op de BRI-T / PRI-interface | Poortnummer van de exchange-lijncircuit, datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Geen respons van gebruiker | Geen antwoord op inkomende DDI-oproep van gebruiker op S-bus of DSI | DDI-Nr., datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Knooppunt: Verbinding verbroken | Een knooppunt is gedurende een bepaalde tijd niet verbonden met de Master (configureerbaar). | Knooppuntnummer, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Knooppunt: Verbinding opnieuw tot stand gebracht | Een knooppunt wordt na een onderbreking gedurende een bepaalde tijd opnieuw verbonden met de master (configureerbaar). | Knooppuntnummer, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Niet genoeg licenties beschikbaar voor geïntegreerde mobiele/externe telefoons | De verbinding-setup met een geïntegreerde mobiele/externe telefoon is mislukt omdat het aantal geconfigureerde mobiele/externe telefoons groter is dan het aantal beschikbare licenties. Alle geïntegreerde mobiele/externe telefoons blijven geblokkeerd totdat een voldoende aantal licenties beschikbaar is. | Aantal licenties, aantal geconfigureerde mobiele/externe telefoons, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
NTP: Tijdsynchronisatie mislukt | Tijdsynchronisatie via de NTP-server (NTP = Network Time Protocol) is mislukt. | Datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
NTP: Tijdssynchronisatie opnieuw ingesteld | Tijdsynchronisatie via de NTP-server (NTP = Network Time Protocol) is hersteld. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Uitgaande oproep geweigerd | Oproep geweigerd door het netwerk Op alle lijnen: foutencode 34 Op vereiste lijngroep: foutencode 44 | Poortnummer van de exchange-lijncircuit, oorzaak, datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Oververhit (alleen Mitel415/430 en Mitel SMBC) | De temperatuur in de communicatieserver is te hoog. De geschikte maatregelen moeten onmiddellijk worden genomen om de warmteafgifte te verbeteren, b.v. door de vereiste vrije ruimte te bieden, de omgevingstemperatuur te verlagen of de ventilator uit de rack-montageset te installeren (alleen Mitel 430). | cruciaal (negatief, met overeenkomst) | Kaartnummer, temperatuur, datum, tijd
Oververhit (alleen Mitel 470) | De temperatuur in de communicatieserver is te hoog. Er moeten passende maatregelen worden genomen ter verbetering van de warmteafgifte. Maatregelen worden automatisch toegepast, afhankelijk van waar de oververhitting plaatsvindt: FXO- en FXS-interfacekaart: de poorten worden uitgeschakeld in groepen van 4 poorten. Zodra ze zijn afgekoeld tot onder een gedefinieerde kaartspecifieke waarde, worden de poorten automatisch groepsgewijs gereactiveerd. CPU2 applicatieskaart De kaart wordt volledig uitgeschakeld. Nadat deze is afgekoeld tot onder een bepaalde waarde, wordt de kaart automatisch weer geactiveerd. Interne voedingsunit PSU2U of oproepbeheerderskaart CPU1: De communicatieserver wordt volledig uitgeschakeld. Note: Om te voorkomen dat het systeem oververhit raakt, mogen niet meer dan 30% van de FXS-poorten tegelijkertijd actief zijn per 32FXS kaart en niet meer dan 50 FXS-poorten per systeem. PRI-, BRI- en DSI-kaarten hebben geen temperatuursensoren en worden daarom nooit uitgeschakeld vanwege oververhitting. | Kaartnummer, temperatuur, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Overbelasting gedetecteerd op USB-poort (CPU2) (alleen Mitel 470) | Er is (actuele) overbelasting gedetecteerd op een van de USB-interfaces op de applicatiekaart (CPU). Note: De maximale stroominvoer op de USB-interfaces varieert. | Datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Poort buiten bedrijf | Een poort die eerder in bedrijf was functioneert niet meer. | Nummer van het slot, relevante poortnummer, datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Mogelijke kloon gedetecteerd voor uw systeem (alleen virtueel apparaat) | De kloondetectieservice op de licentieserver (SLS-cloud) heeft een mogelijke kloon gedetecteerd (systeem met dezelfde EID). | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
QSIG-licentiegrenswaarde bereikt | Maximum aantal gelicentieerde uitgaande verbindingen met QSIG-protocol overschreden | Routenummer, gebruikersnummer, datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Radio-unitpoort actief | De radio-unit reageert weer | Kaartnummer, poortnummer, datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Registerfout | Kaart niet geplaatst Kaart niet ingelogd Kaart beschadigd | Kaartnummer, datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Extern-onderhoud uitgeschakeld | Extern-onderhoud is uitgeschakeld | Datum, tijd | Normaal (positief, met overeenkomst)
Extern-onderhoud geactiveerd | Extern-onderhoud is geactiveerd (Het rapport wordt ongefilterd uitgevoerd naar lokale bestemmingen). | Datum, tijd | Normaal (negatief, met overeenkomst)
Opnieuw opstarten van de applicatieskaart CPU2 uitgevoerd | De herstart van applicatieskaart CPU2 werd met succes uitgevoerd. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Herstart van de applicatieskaart CPU2 vereist | Het systeem heeft gedetecteerd dat er een handmatige herstart van de applicatieskaart CPU2 wordt vereist (b.v. voor een beveiligingsupdate). | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Beperkte bedrijfsmodus uitgeschakeld | Beperkte modus kon weer worden uitgeschakeld. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Beperkte bedrijfsmodus ingeschakeld (niet geldig voor virtueel apparaat) | De communicatieserver is overgeschakeld naar de beperkte modus. Reden: 0: Geen geldige licentie | Oorzaak, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Beperkte bedrijfsmodus ingeschakeld (alleen virtueel apparaat) | De communicatieserver is overgeschakeld naar de beperkte modus. Reden: 0: Geen geldige licentie. 1: Link naar gatewaysatelliet verloren. 2: Max. tijdsduur zonder link naar licentieserver bereikt. 3: Uw systeemkloon bevestigd. 4: Licentiecontrolemodus mismatch in SLS en MiVo400. 5: Ondersteuningmodus ingeschakeld. | Oorzaak, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Satellieten ontbreken na supervisietijd | Na een AIN update (Master en alle satellieten) hebben sommige satellieten niet langer een verbinding met de Master. | Er ontbreken complete satellieten, Satellieten-rollback, datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Emails versturen mislukt | Het systeem was niet in staat om een email te versturen omdat er een fout is opgetreden. Betekenis van de parameterwaarden, zie onderstaande tabel. | Oorzaak/actie, emailclient, bijkomende informatie, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
SIMPLE/MSRP terug binnen de licentiegrenswaarde | Er zijn nu voldoende licenties beschikbaar voor het gebruik van de MSRP- en/of SIMPLE-protocol voor gebruikers. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
SIP-account beschikbaar | Het SIP-account is met succes geregistreerd bij de SIP-provider. | Provider, account, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
SIP-account niet beschikbaar | De SIP-account kan om een bepaalde reden niet registreren bij de SIP-provider (0: Provider onbereikbaar / 1: geen toestemming). De gebeurtenis wordt alleen geactiveerd als de parameter Registratie vereist is ingesteld op Ja. | Provider, account, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
SMS-gateway bereikbaar | Externe SMS-gateway opnieuw bereikbaar | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
SMS-gateway onbereikbaar | Externe SMS-gateway onbereikbaar door netwerkprovider of verkeerd geconfigureerd | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Softwareupgrade IP-systeemtelefoons is mislukt | De softwareupdate van een MiVoice 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP is mislukt door de opgegeven reden. | Gebruikersnummer, aansluiting-ID, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Softwareupgrade IP-systeemtelefoons is gelukt | De softwareupdate van een MiVoice\ 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP is nu met succes voltooid na eerdere vergeefse poging(en). | Gebruikersnummer, aansluiting-ID, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Softwareupload | Tijdens een upload in systeemstatus: Update wordt uitgevoerd Supervisie draait Normaal bedrijf | Parameter 1: 0: "Nieuwe communicatieserversoftware geladen, opstarten...", 1: Nieuwe communicatieserversoftware gecrasht, rollback uitgevoerd 3: Nieuwe communicatieserversoftware opgestart en draait goed Datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Standaard SIP-aansluitingen weer binnen de licentiegrenswaarden | SIP Terminals en Video Terminals -licenties zijn nu beschikbaar. | Parameter 1=1: SIP-aansluitingenlicentie, Parameter 2=1: Video-aansluitingenlicentie, datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
SX-200-oproep-datarecord managementsysteem: Verbinding tot stand gebracht | De verbinding met het SX-200-oproep-datarecord managementsysteem is met succes tot stand gebracht. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
SX-200-oproep-datarecord managementsysteem: Verbinding verbroken | De verbinding met het SX-200-oproep-datarecord managementsysteem is verbroken. | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
SX-200-hotelmanagementsysteem: Verbinding tot stand gebracht | De verbinding met het SX-200-oproep-datarecord managementsysteem is met succes tot stand gebracht. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
SX-200-hotelmanagementsysteem: Verbinding verbroken | De verbinding met het SX-200-hotelmanagementsysteem is verbroken. | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
SX-200-voicemailmanagementsysteem: Verbinding tot stand gebracht | De verbinding met het SX-200-voicemailmanagementsysteem is met succes tot stand gebracht. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
SX-200-voicemailmanagementsysteem: Verbinding verbroken | De verbinding met het SX-200-voicemailmanagementsysteem is verbroken. | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Synchronisatieverlies op trunk | Een in de klokpool ingevoerde BRI/PRI-interface is de systeemklok kwijt | Poortnummer, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Synchronisatie opnieuw tot stand gebracht | Synchronisatie met het netwerk is hersteld op minstens één BRI/PRI-interface. | Datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Synchronisatie met backupcommunicatieserver mislukt | De primaire communicatieserver kon de configuratiegegevens niet naar de backupcommunicatieserver te verzenden. Note: Dit gebeurtenisbericht wordt gegenereerd door de primaire communicatieserver. | Backupcommunicatieserver-ID, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Synchronisatie met backupcommunicatieserver geslaagd | De primaire communicatieserver kon de configuratiegegevens naar de backupcommunicatieserver te verzenden (na één of meerdere eerdere mislukte pogingen). Note: Dit gebeurtenisbericht wordt gegenereerd door de primaire communicatieserver. | Backupcommunicatieserver-ID, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Synchronisatie op trunk opnieuw ingesteld | Een in de klokpool ingevoerde BRI/PRI-interface is met succes opnieuw gesynchroniseerd met de systeemklok. | Poortnummer, datum, tijd | Ernstig (positief, met overeenkomst)
Systeemgeheugengebruik weer onder het kritieke bereik | Het geheugengebruik in het bestandssysteem voor een specifiek doel is weer beneden een bepaalde(Ernstig urgentieniveau) of kritische (Cruciaal urgentieniveau) waarde gezakt. Doel (bestandstype-ID):0: Bestandssysteem, 1: Toepassing, 2: Crashlog, 3: Monitorlog, 4: Meldingsservice, 5: Voicemail, 6: wachttijdmuziek, 7: Gegevensbackup, 8: Hospitality/Accommodatie, 9: Gebruikersmap | Bestandstype ID, geheugengebruik in %, datum, tijd | Ernstig / Cruciaal (positief, met overeenkomst)
Systeemgeheugengebruik boven het kritieke bereik | Het geheugengebruik in het bestandssysteem voor een specifiek doel is boven een bepaalde (Ernstig urgentieniveau) of kritische (Cruciaal urgentieniveau) waarde gekomen. Doel (bestandstype-ID):0: Bestandssysteem, 1: Toepassing, 2: Crashlog, 3: Monitorlog, 4: Meldingsservice, 5: Voicemail, 6: wachttijdmuziek, 7: Gegevensbackup, 8: Hospitality/Accommodatie, 9: Gebruikersmap | Bestandstype ID, geheugengebruik in %, datum, tijd | Ernstig / Cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Systeemoverbelasting | Netwerktoegangspogingen wanneer alle lijnen in beslag worden genomen of het systeem is overbelast. | Routenummer, gebruikersnummer, datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Systeemtelefoon weer in bedrijf | Een systeemtelefoon op de DSI-bus is weer gereed voor gebruik. | Kaartnummer, poortnummer, gebruikersnummer, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Systeemtelefoon buiten bedrijf | Een systeemtelefoon op de DSI-bus is beschadigd of verbinding werd verbroken. | Kaartnummer, poortnummer, gebruikersnummer, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Temperatuur weer binnen het normale bereik | Na oververhitting is de temperatuur in de communicatieserver weer binnen de normale operationele marges. | Kaartnummer, temperatuur, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Tijdelijke activering verloopt op | Herinnering aan ontbrekende, definitieve activeringslicentie na het instellen van de verbinding met de communicatieserver. | Vervaldatum [DD.MM.JJJJ], datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Plaatselijke voeding: Overbelasting (alleen Mitel 470) | Nominaal vermogen enigszins overschreden gedurende > 4 s. | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Plaatselijke voeding: Uitschakeling (alleen Mitel 470) | Nominaal vermogen duidelijk overschreden gedurende 4 s. | Datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Plaatselijke voeding: Weer inschakelen (alleen Mitel 470) | De stroomtoevoer naar de aansluitingen werd weer ingeschakeld na uitschakeling t.g.v. overflow. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Plaatselijke voeding: Weer binnen het normale bereik (alleen Mitel 470) | De stroomvoorziening naar de aansluitingen is weer binnen het nominale vermogensbereik na een lichte voorafgaande overflow. | Datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Testgebeurtenisberichten | De configuratie van berichtbestemmingen kan worden getest met dit gebeurtenisbericht. | Datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
De communicatieserver is opnieuw opgestart | De communicatieserver werd handmatig of automatisch opnieuw opgestart als gevolg van een fout. | Datum, tijd | Cruciaal (zonder overeenkomst)
De licentiegrenswaarde voor BluStar-cliënten is bereikt. | Een BluStar- cliënt kan niet worden aangemeld omdat er te weinig licenties voor dit type cliënt zijn. Parameter 1: 0 (niet gebruikt) Licentietype: 0 en 1: (niet gebruikt), 2: BluStar CTI, 3: BluStar-softphones, 4: BluStar video-optie, 5: BluStar-aanwezigheidsoptie | Parameter 1, licentietype, totaal aantal aangeschafte licenties, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
De licentiegrenswaarde voor CSTA-sessies is bereikt | Een applicatie kan geen CSTA-sessie opzetten om een aansluiting te bewaken/controleren omdat er te weinig CSTA-sessielicenties beschikbaar zijn. | Max. aantal licenties, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
De licentiegrenswaarde voor Dual Homing is bereikt. | Een SIP-telefoon in de Mitel 6800/6900 SIP serie heeft geprobeerd te registreren op een backupcommunicatieserver en er zijn onvoldoende licenties beschikbaar. Note: Dit gebeurtenisbericht wordt gegenereerd door de backupcommunicatieserver. | Datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
De licentielimiet voor Mitel Dialer is bereikt | Mitel Dialer kon niet aan een gebruiker worden gekoppeld omdat er te weinig licenties beschikbaar zijn. | Totaal aantal gekochte licenties, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
De licentielimiet voor Mitel SIP eindstations is bereikt | Een Mitel SIP-aansluiting kan niet registreren of de video-functionaliteit gebruiken omdat er te weinig Mitel SIP Terminals of Mitel 8000i-video-optielicenties beschikbaar zijn. | Parameter 1=1: Ontbrekende Mitel SIP-aansluitingenlicenties, Parameter 2=1: Ontbrekende Mitel 8000i-video-optielicenties, Parameter 3=3: Max. aantal licenties, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
De licentiegrenswaarde voor SIMPLE/MSRP is bereikt | Een externe applicatie wenst MSRP en/of het SIMPLE protocol voor een gebruiker te gebruiken, maar er zijn niet voldoende licenties beschikbaar. | Datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
De licentiegrenswaarde voor standaard SIP-aansluitingen is bereikt | Een standaard SIP-aansluiting kan niet registreren of de video-functionaliteit gebruiken omdat er te weinig SIP-aansluitingen of Video-aansluitingenlicenties beschikbaar zijn. | Parameter 1=1: Ontbrekende SIP-aansluitingenlicentie, Parameter 2=1: Ontbrekende Video-aansluitingen, Parameter 3=3: Max. aantal licenties, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
TLS-certificaat verloopt binnenkort | Een TLS-certificaat voor een SIP-knooppunt of SIP-eindpunt verloopt bijna (Ernstig urgentieniveau) of is net verlopen (Cruciaal urgentieniveau) en moet worden verlengd. Als het eindpunt-type = 0 (Mitel) is, dan is parameter 2 = knooppunt-ID. Als het eindpunt-type = 1 (externe partij), dan bevatten de resterende parametergegevens de eerste elf tekens van de certificaatnaam. | Type eindpunt (0: Mitel, 1: externe partij), knooppunt-ID of certificaatnaam, datum, tijd | Ernstig / Cruciaal (zonder overeenkomst)
TLS-certificaat update mislukt | De update van het TLS-certificaat voor een SIP-knooppunt of SIP-eindpunt via FTP is mislukt en moet handmatig worden verlengd. Als het eindpunt-type = 0 (Mitel) is, dan is parameter 2 = knooppunt-ID. Als het eindpunt-type = 1 (externe partij) is, dan bevatten de resterende parametergegevens de eerste elf tekens van de certificaatnaam. Type eindpunt (0: Mitel, 1: externe partij), knooppunt-ID of certificaatnaam, datum, tijd |  | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
TLS-certificaat update gelukt | Een TLS-certificaat voor een SIP-knooppunt of SIP-eindpunt werd met succes verlengd. Als het eindpunt-type = 0 (Mitel) is, dan is parameter 2 = knooppunt-ID. Als het eindpunt-type = 1 (externe partij) is, dan bevatten de resterende parametergegevens de eerste elf tekens van de certificaatnaam. | Type eindpunt (0: Mitel, 1: externe partij), knooppunt-ID of certificaatnaam, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
TLS-certificaat werd gegenereerd: Upgrade nu niet Mitel eindpunten | Er wordt een TLS-certificaat gegenereerd. Als genereren handmatig wordt gedaan, dan moet het certificaat handmatig in de Mitel SIP-knooppunten worden geïmporteerd. Het certificaat met altijd handmatig worden geïmporteerd op alle niet-Mitel knooppunten en niet-Mitel eindpunten. | Datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
TLS-servercertificaat: Validatie mislukt. | Terwijl een TLS-verbinding tot stand wordt gebracht mislukt de validatie van het certificaat van de TLS-server. | Service, TCP-poort, reden, datum, tijd | cruciaal (negatief, met overeenkomst)
TLS-servercertificaat: Validatie geslaagd | De validatie van het certificaat van de TLS is gelukt. | Service, TCP-poort, datum, tijd | Cruciaal (positief, met overeenkomt)
Te weinig FoIP-kanalen | Het opzetten van een faxaansluiting via T.38 is mislukt omdat geen FoIP-kanaal beschikbaar is. | Beschikbare FoIP-kanalen op knooppunt | Ernstig (zonder overeenkomst)
Te weinig licenties voor IP-systeemtelefoons | Een MiVoice 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP kon niet registreren omdat er te weinig licenties voor IP-systeemtelefoons zijn. | Datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Te weinig licenties voor PMS-interface | Ofwel de Hospitality PMS Interface-licentie ontbreekt of het aantal beschikbare Hospitality PMS-kamerlicenties is onvoldoende. | Aantal gelicentieerde kamers, aantal geconfigureerde kamers, datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Te weinig VoIP-kanaallicenties | Het tot stand brengen van de verbinding is mislukt omdat de licentiegrenswaarde voor gelijktijdig actieve VoIP-kanalen is bereikt. | Aantal gelicentieerde VoIP-kanalen, datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Te weinig VoIP-kanalen | Een gebruiker probeert een verbinding tot stand brengen die één of meer VoIP-kanalen vereist die momenteel niet beschikbaar zijn. | Beschikbare VoIP-kanalen op dit knooppunt, datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Teveel fouten met dezelfde ID | Er hebben zich een ongebruikelijke hoeveelheid fouten (meer dan 50 per uur) met dezelfde fouten-ID voorgedaan. | Fouten-ID, datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Teveel gebeurtenisberichten | Aantal berichtentypes overschrijdt grenswaarde ingevoerd in de tabel op: "Synch. "Synch.verlies op BRI/PRI" “Uitgaande Oproep Geweigerd” “Geen respons van netwerk” | Datum, tijd | Normaal (zonder overeenkomst)
Teveel gebruikersgegevens | Systeemcapaciteit overschreden | Datum, tijd | Cruciaal (zonder overeenkomst)
Totaal synchronisatieverlies | Netwerksynchronisatie is mislukt op alle BRI/PRI-interfaces | Datum, tijd | Ernstig (negatief, met overeenkomst)
Proeflicentie verlopen | De duur waarvoor een proeflicentie voor een specifieke functie kan worden gebruikt, is verlopen en er is geen geldige licentie. | Licentie-ID, datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
GEBRUIKERSGEBEURTENISBERICHT | Met *77[nnnn] vanuit een aansluiting | nnnn [0000...99999], gebruikersnummer, datum, tijd | Ernstig (zonder overeenkomst)
Gebruikersgeheugengebruik weer onder het kritieke bereik | Het geheugengebruik in het bestandssysteem voor een specifieke gebruiker is weer beneden een bepaald (Ernstig urgentieniveau) of kritische (Cruciaal urgentieniveau) waarde gekomen. | Gebruikersnummer, geheugengebruik in %, datum, tijd | Ernstig / Cruciaal (positief, met overeenkomst)
Gebruikersgeheugengebruik boven het kritieke bereik | Het geheugengebruik in het bestandssysteem voor een specifiek gebruiker is boven een bepaalde (Ernstig urgentieniveau) of kritisch (Cruciaal urgentieniveau) waarde gekomen. | Gebruikersnummer, geheugengebruik in %, datum, tijd | Ernstig / Cruciaal (negatief, met overeenkomst)
Wekoproep mislukt | De kamer-werd niet beantwoord | Kamer-Nr., datum, tijd | Normaal (negatief, met overeenkomst)
Wekdienstopdracht bevestigd | De kamer-wekoproep is nu beantwoord | Kamer-Nr., datum, tijd | Normaal (positief, met overeenkomst)

Table 2. Betekenis van de parameterwaarden voor het gebeurtenisbericht Email versturen mislukt
| Parameter 1 (XXYY) |  | Parameter 2: | Parameter 3:
--- | --- | --- | --- | ---
Waarde | Aanleiding (XX) | Actie (YY)2 | Emailcliënt | Aanvullende info afhankelijk van de emailcliënt (XXYY)
00 | Niet gedefinieerd | Niet gedefinieerd | Niet gedefinieerd |
01 | Emailgeheugen vol | Verbinding tot stand gebracht naar SMTP-server | Voicemail | XX: Mailbox-ID YY: Bericht ID
02 | SMTP-servertoegangsgegevens ongeldig | Uitgebreide registratie op SMTP-server | Automatische backup |
03 | SMTP-cliënt kan geen verbinding met de server tot stand brengen | Registratie op SMTP-server | Gespreksopname | Gebruikersnummer
04 | Authenticatie mislukt. | Overdracht van emailadres | Gebeurtenisbericht |
05 | Tijdelijke negatief antwoord van SMTP-server | Overdracht van emailontvangersadres Oproepenregistratie voor hospitality |  |
06 | Tijdelijke negatief antwoord van SMTP-server | Gegevensoverdracht voorbereiden | Configuratiebestanden | XX: Gebruiker ID YY: Aansluiting-ID
07 | Geen antwoord van SMTP-server | Gegevensoverdracht bezig |  |
08 | Emailbijlage niet gevonden | Einde van gegevensoverdracht |  |
09 | Ongeldige host, domeinnaam of het IP-adres van de communicatieserver | Voorbereiding authenticatie (LOGIN) |  |
10 | Email tekst te lang (body) | Gebruikersnaam authenticatie (LOGIN) |  |
11 | Emailbijlage te groot | Wachtwoord authenticatie (LOGIN) |  |
12 | Indeling van emailbijlage wordt niet ondersteund | Authenticatie (GEWOON) |  |
13 | Geen emailontvangersadres | Voorbereiding versleutelde authenticatie (CRAM-MD5) |  |
14 | Ongeldig emailontvangersadres | Versleutelde authenticatie (CRAM-MD5) |  |
15 | Ongeldig emailverzenderadres | Voorbereiden om volgende email te verzenden |  |

Note:

In de Systeemgebeurtenissen / Instellingen / Gebeurtenistabellen"Gebeurtenistabellen" weergave u kunt voor elke gebeurtenis en afhankelijk van de bestemming instellen hoe vaak een gebeurtenisbericht voor elke periode wordt weergegeven totdat deze wordt uitgegeven op de geconfigureerde bestemming.

Parent topic: Systeemgebeurtenissen
1 Het knooppunt wordt ook altijd in een AIN aangegeven.
2 Actie uitgevoerd door de SMTP-cliënt op het punt dat de fout optrad.
↑