# Instellen van SIP-providers en accounts

(Configuratie "Routering" Inkomend weergave)

Hier kunt u de toegang tot een SIP-provider instellen als u het circuit van het exchange-lijncircuit via een VoIP-verbinding met een SIP-provider wilt implementeren. Anders kunt u deze stap overslaan.

Stel eerst de SIP-provider in. Open vervolgens de SIP-account voor de SIP-providertoegang.

Ga als volgt te werk:

1. Klik op de knop Toevoegen in de Netwerkinterfaces kolom.

   De Toevoegen SIP provider overlayweergave wordt geopend.

2. Volg de instructies in het Assistentvenster.

   De SIP-provider wordt nu toegevoegd en wordt weergegeven in de Netwerkinterfaces kolom.

3. Dubbelklik in de Netwerkinterfaces kolom op het vakje van de nieuw toegevoegde SIP-provider.

   De Overlayweergave SIP-provider wordt geopend.

4. Volg de instructies in het Assistentvenster.

   De SIP-account en de toegang tot de SIP-provider zijn nu ingesteld.

Parent topic: Configuratie-assistent
↑