# Systeeminformatie

Hier vindt u algemene informatie over de communicatieserver. Voor hulp bij het configureren van de communicatieserver, kunt u een van de beschikbare wizards in het onderste deel van de weergave activeren.

Table 1. Systeeminformatie
Parameter | Uitleg
Communicatieserver | Type toewijzing van de communicatieserver.
Land | De standaardgegevens worden gelokaliseerd voor het opgegeven land.
Apparatuur-ID (EID) | Het identificatienummer van het communicatiesysteem.
Ondersteuning-ID | Communicatieserveridentificatie vergeleken met de ondersteuning. De ondersteunings-ID wordt gegenereerd op de licentieserver met behulp van de EID en - na de eerste internetverbinding van de communicatieserver met de licentieserver - hier automatisch ingevoerd.
Kanaal-ID (CID) | Toewijzing van het verkoopkanaal.
Geconfigureerde gebruikers | Aantal geconfigureerde gebruikers in het systeem. Tussen haakjes vindt u gedetailleerdere informatie over het type geconfigureerde gebruikers.
Gebruikerslicenties (gebruikt / beschikbaar / totaal) | Overzicht van de gebruikte / beschikbare / totale aantal gebruikerslicenties inclusief basislicentiebundels en UCC-licentiebundels.

Table 2. Systeeminformatie
Parameter | Uitleg
Communicatieserver | Type toewijzing van de communicatieserver.
Land | De standaardgegevens worden gelokaliseerd voor het opgegeven land.
Apparatuur-ID (EID) | Het identificatienummer van het communicatiesysteem.
Online licentiecontrole (permanente internetverbinding vereist) | Om de licenties te controleren, verzendt de communicatieserver regelmatig berichten naar de Mitel-licentieserver om de machtiging voor de onbeperkte bedrijfsmodus te behouden. Na minimaal 72 uur zonder verbinding schakelt de communicatieserver over naar de beperkte bedrijfsmodus. De licentie is gekoppeld aan een satelliet-EID. Voer onder Gateway-EID de EID van deze satelliet in. De communicatieserver wordt niet ingeschakeld zonder Gateway-EID. Als de verbinding met de satelliet wordt verbroken, gaat de communicatieserver na 72 uur in beperkte bedrijfsmodus. Note: Als de online licentiecontrole wordt in- of uitgeschakeld, is er ook altijd een nieuwe licentiecode vereist.
Ondersteuning-ID | Communicatieserveridentificatie vergeleken met de ondersteuning De ondersteunings-ID wordt gegenereerd op de licentieserver met behulp van de EID en - na de eerste internetverbinding van de communicatieserver met de licentieserver - hier automatisch ingevoerd.
Kanaal-ID (CID) | Toewijzing van het verkoopkanaal.
Geconfigureerde gebruikers | Aantal geconfigureerde gebruikers in het systeem. Tussen haakjes vindt u gedetailleerdere informatie over het type geconfigureerde gebruikers.
Gebruikerslicenties (gebruikt / beschikbaar / totaal) | Overzicht van de gebruikte / beschikbare / totale aantal gebruikerslicenties inclusief basislicentiebundels en UCC-licentiebundels.

Table 3. Softwareverzekering
Parameter | Uitleg
SWA-status | Informatie over de huidige SWA-status met verdere verwijzingen, zoals de vervaldatum van de SWA.
Onder SWA vallende gebruikers | Toont het aantal gebruikers die door SWA worden gedekt.
Geconfigureerde gebruikers | Toont de gebruikers die zijn geconfigureerd in de communicatieserver. SWA wordt ongeldig als het aantal geconfigureerde gebruikers het aantal via SWA gedekte gebruikers overschrijdt.

Parent topic: Systeemoverzicht
↑