# De IP-telefoons in de AIN in bedrijf stellen

In de AIN-modus worden alle IP-systeem telefoons aangemeld bij de Master en worden er door aangestuurd. Daarom moeten zij ook bij de Master worden geconfigureerd en geregistreerd.

Telefoons in de buurt van een satelliet kunnen ook zo worden ingesteld dat ze zich automatisch aanmelden bij de satelliet in offlinemodus. Hiervoor moet u deze telefoons voor de Master en satellieten instellen.

## Voorwaarden voor bediening in satelliet-offlinemodus

Er moet aan de volgende voorwaarden voldaan om ook een IP-systeemtelefoon in offlinemodus te kunnen gebruiken:

- De telefoon moet op zowel de Master als op de gewenste satelliet worden geconfigureerd en geregistreerd (=32).

- Er moeten ook voldoende VoIP-kanalen beschikbaar zijn op de satelliet voor offline bedrijfsmodus (=ym).

- De IP-telefoon en satelliet moeten via dezelfde WAN-link worden aangesloten op de Master.

- De satelliet en niet het Master IP-adres moet worden opgeslagen op de IP-telefoon.

## Inlogprocedure in AIN-bedrijfsmodus

Wanneer de IP-telefoon opnieuw opstart, probeert deze in te loggen op de satelliet. De satelliet stuurt het verzoek van de telefoon door naar de Master en de IP-systeemtelefoon meldt zich aan bij de Master.

## Overschakelen naar offlinemodus

Nadat het contact met de Master is verbroken, starten de satelliet en de IP-telefoon opnieuw op. Zodra de satelliet de offlinemodus heeft aangenomen, kan de IP-systeemtelefoon zichzelf aanmelden. De satelliet beheert hem dan tijdens offline bedrijf.

## Overschakelen naar AIN-modus

Nadat het contact met de Master is hersteld, start de satelliet opnieuw op en start in de AIN-modus. De IP-telefoon verliest contact met de satelliet, start opnieuw op en logt opnieuw in bij de Master via de satelliet. U kunt de herstart ook handmatig uitvoeren als u niet wilt wachten op de timeout van de verbindingsmonitoren.

U wilt de IP-systeemtelefoons instellen op de Master voor AIN-bedrijf en op de satellieten voor de offlinemodus in een AIN. Log hiervoor de IP telefoons eerst in op de satelliet en daarna op de Master.

## Voorbereidingen

1. Zet de satelliet in offlinemodus "Sateliet in offline-modus".

2. Maak de IP-terminalgegevens in zowel de master- als de satellieten aan (=qd).

## Log de telefoons in bij de satelliet

1. Start de satelliet in de offlinemodus op door de Master los te koppelen van het IP-netwerk en de satelliet opnieuw op te starten.

2. Verbind de eerste IP-telefoon met de netvoeding en met het IP-netwerk.

3. Voer in de plaatselijke configuratie "Plaatselijke-telefoonconfiguratie" van de telefoon het Ip-adres van de satelliet in onder PBX-adres "IP-systeemtelefoons handmatig adresseren".

4. Start de telefoon opnieuw op en registreer deze bij de satelliet "IP-systeemtelefoons op de communicatieserver registreren".

5. Herhaal de procedure in deze volgorde vanaf stap 2 voor alle andere IP-systeemtelefoons.

## Log de telefoons in bij de Master

1. Verbreek verbinding van de IP-systeemtelefoons met de satellieten die u zojuist hebt ingesteld vanuit het IP-netwerk.

2. Verbind de Master met het IP-netwerk.

   De satelliet start opnieuw op in de AIN-bedrijfsmodus.

3. Verbind de eerste IP-systeemtelefoons met het IP-netwerk.

   De IP-telefoon probeert in te loggen bij de satelliet. De satelliet stuurt het verzoek aan de Master.

4. Registreer de IP-systeemtelefoon nu bij de master "IP-systeemtelefoons op de communicatieserver registreren".

5. Herhaal deze procedure in deze volgorde vanaf stap 3 voor alle IP-systeemtelefoons.

Zie ook...

## Systeemhandleiding Mitel Geavanceerd Intelligent Netwerk (AIN):

Rechtstreeks links naar DocFinder:

Deutsch

English

Frans

Italiaans

Spaans

Parent topic: Productinformatie
↑