# Mediabronnen

Mediabronnen worden gebruikt voor complexe signaalverwerkingsfuncties en beschikbaar gemaakt door DSP-chips. (DSP staat voor Digital Signal Processor). Ze verschaffen functies voor conferentiecircuits, DTMF zender en ontvanger, compressie van voicegegevens enz. Een DSP-chip is permanent geïnstalleerd op het moederbord.

Een deel van deze mediamiddelen wordt toegewezen aan vaste functies en kan worden gebruikt zonder licenties (zie Vaste functies van het moederbord DSP). Een ander deel is toegewezen aan selecteerbare functies, overeenkomstig vereisten. Deze functies zijn gedeeltelijk onderhevig aan een licentie (zie Selecteerbare functies van het moederbord DSP).

Een deel van deze mediamiddelen wordt toegewezen aan vaste functies en kan worden gebruikt zonder licenties (zie Vaste functies van het moederbord DSP). Een ander deel is toegewezen aan selecteerbare functies, overeenkomstig vereisten. Deze functies zijn gedeeltelijk onderhevig aan een licentie (zie Selecteerbare functies van het moederbord DSP).

De basisbronnen van de communicatieserver kunnen worden uitgebreid door DSP-modules te installeren. De functies van de DSP-chips op de modules kunnen ook worden geconfigureerd (zie Max. aantal kanalen per DSP-chip op SM-DSPX1 of SM-DSPX2 en Max. aantal kanalen per DSP-chip op SM-DSP1 of SM-DSP2).

De basisbronnen van de communicatieserver kunnen worden uitgebreid door DSP-modules te installeren. De functies van de DSP-chips op de modules kunnen ook worden geconfigureerd (zie Max. aantal kanalen per DSP-chip op SM-DSPX1 of SM-DSPX2 en Mitel 6900 SIP-serie SIP-telefoons).

Mediabronnen worden gebruikt voor complexe signaalverwerkingsfuncties en beschikbaar gemaakt door DSP-chips. (DSP staat voor Digital Signal Processor). Ze verschaffen functies voor conferentiecircuits, DTMF zender en ontvanger, compressie van voicegegevens enz. Twee DSP-chips zijn permanent geïnstalleerd op de gespreksmanagerkaart.

Een DSP-chip op de oproepenbeheerderskaart wordt toegewezen aan vaste functies, die zonder licenties kunnen worden gebruikt (zie Systeemmodules op de oproepenbeheerderskaart).

De functies van de tweede DSP-chip kunnen worden geselecteerd om te voldoen aan vereisten. De functies zijn gedeeltelijk onderhevig aan een licentie (zie Max. aantal wijzigingen per DSP-chip op CPU1, SM-DSPX1 of SM-DSPX2).

De basismiddelen van de communicatieserver kunnen worden uitgebreid door DSP-modules (zie DSP-modules) en IP-mediamodules (zie IP-mediamodules) te installeren. De functies van de DSP-chips op de DSP-modules kunnen ook worden geconfigureerd.

Vaste functies van de moederbord-DSP

De tabel hieronder geeft een overzicht van de vaste functies van de moederbord-DSP. Er zijn geen licenties of extra hardware nodig om deze functies te gebruiken.

Table 1. Vaste functies van de moederbord-DSP
Max. aantal gelijktijdige ... | Mitel 415 | Mitel 430
Totale aantal circuits voor de functies1 driepartijenconferentie, zespartijenconferentie, inbreuk en stille inbreuk.2 | 4 | 4
Circuits voor de functie Gesprek in de wacht | 2 | 2
DTMF zender | 3 | 3
DTMF ontvanger voor voicemail of automatische beantwoording | 2 | 2
DTMF ontvanger voor analoge eindstations | 4 | 4
Kiestoon ontvanger | 2 | 4
Bezettoon ontvanger | 4 | 4
Beltoon ontvanger | 2 | 2
FSK ontvanger voor CLIP-detectie op analoge netwerkinterfaces | 2 | 2
FSK zendstation voor CLIP-weergave op analoge eindstations | 2 | 2
Het totale aantal audiokanalen voor basisvoicemail (G.711)3 of automatische beantwoordingb | 2 | 2

Vaste functies van de moederbord-DSP

De tabel hieronder geeft een overzicht van de vaste functies van de moederbord-DSP. Er zijn geen licenties of extra hardware nodig om deze functies te gebruiken.

Table 2. Vaste functies van de moederbord-DSP
Max. aantal gelijktijdige ... | SMBC
Totale circuits voor een conferentie met drie partijen tot zes partijen | 10
Circuits voor gesprek in de wacht | 3
Circuits voor Inspraak en stille inspraak | 4
DTMF ontvanger voor voicemail, automatische beantwoording of analoge eindstations | 10
Kiestoon ontvanger | 4
Bezettoon ontvanger | 4
Beltoonsignaal ontvanger | 2
FSK ontvanger voor CLIP-detectie op analoge netwerkinterfaces | 2
FSK zendstation voor CLIP-weergave op analoge eindstations | 2
Het totale aantal audiokanalen voor basisvoicemail (G.711)4 of automatische beantwoording5 | 2

Systeemmodules op de gespreksmanagerkaart

De tabel hieronder geeft een overzicht van de vaste DSP-functies op de gespreksmanagerkaart. Behalve voor de Enterprise Voice Mail kanalen zijn er geen licenties of extra hardware nodig om de functies te kunnen gebruiken.

Table 3. Systeemmodules op de gespreksmanagerkaart
Max. aantal gelijktijdige ... | Aantal vermeldingen
Totale aantal circuits voor de functies. 6 driepartijenconferentie, zespartijenconferentie, inbreuk en stille inbreuk. 7 | 10
Circuits voor de functie Gesprek in de wacht | 6
DTMF zender | 9
DTMF ontvanger voor voicemail of automatische beantwoording | 8
DTMF ontvanger voor analoge eindstations | 8
Kiestoon ontvanger | 2
Bezettoon ontvanger | 5
Beltoon ontvanger | 2
FSK-ontvanger 8 voor CLIP-detectie op analoge netwerkinterfaces | 4
CAS-zender/ontvanger voor PRI-E1-netwerkinterfaces. 9 | 30
Het totale aantal audiokanalen voor basisvoicemail. 10 of automatische beantwoordingb | 2
Totale aantal audiokanalen voor Enterprise voice mailb, auto-beantwoordingb of gespreksopnameb | 8

Selecteerbare functies van de moederbord-DSP

De DSP op het moederbord verschaft selecteerbare functies. Een beschrijving van de individuele functies is te vinden in Toewijsbare functies.

De functies worden bepaald in het scherm Mediabronnen (=ym) weergave. In de volgende tabel staan alle mogelijke combinaties opgesomd, met het maximaal aantal kanalen. Hiervoor moet de DSP-chip op het moederbord geladen zijn met andere firmware. Additionele functies vereisen het gebruik van één of meer DSP-modules. Sommige van deze functies zijn onderhevig aan een licentie.

Table 4. Selecteerbare functies van de moederbord-DSP
DECT | VoIP 11 | Audioa | GSMa | CAS 12 | Modem | Opmerkingen
4 |  |  |  |  |  | Standaard configuratie
2 |  | 2 | 8 |  |  |
2 |  | 2 |  | 30 |  |
|  | 4 | 8 |  |  |
|  | 4 |  | 30 |  |
| 3 |  |  |  |  | G.711 Alleen VoIP-kanalen, twee hiervan kunnen licentievrij worden gebruikt.
|  |  |  |  | 1 |

Table 5. Selecteerbare functies van de moederbord-DSP
DECT | VoIP 13 | Audioa | GSMa | CAS 14 | Opmerkingen
3 |  | 2 |  |  | Standaard configuratie
2 |  | 2 | 8 |  |
2 |  | 2 |  | 30 |
|  | 6 | 8 |  |
|  | 4 |  | 30 |
| 3 |  |  |  | G.711 Alleen VoIP-kanalen, twee hiervan kunnen licentievrij worden gebruikt.

DSP-functie die kan worden geselecteerd op de gespreksmanagerkaart

Een DSP-chip op de gespreksmanagerkaart verschaft selecteerbare functies. Een beschrijving van de individuele functies is te vinden in Toewijsbare functies.

De functies worden bepaald in het scherm Mediabronnen ( =ym) weergave. In Max. aantal kanalen per DSP-chip op CPU1, SM-DSPX1 of SM-DSPX2 worden alle mogelijke combinaties vermeld, met het maximum aantal kanalen. Hiervoor moet de DSP-chip op het Kaart geladen zijn met andere firmware. Additionele functies vereisen het gebruik van één of meer DSP-modules. Sommige van deze functies zijn onderhevig aan een licentie.

Parent topic: TDM-DECT
1 . De functies kunnen allemaal van hetzelfde type zijn of als mix worden gebruikt
2 Licentie vereist
3 Kan zonder licentie worden gebruikt, mits aan de volgende beperkingen is voldaan: Spraakgeheugencapaciteit circa 20 minuten, geen emailmelding in geval van nieuwe spraakberichten, geen doorschakeling van spraakberichten, geen gespreksopname, beperkt voicemailmenu door extern ophalen.
4 Kan zonder licentie worden gebruikt, mits aan de volgende beperkingen is voldaan: Spraakgeheugencapaciteit circa 20 minuten, geen emailmelding in geval van nieuwe spraakberichten, geen doorschakeling van spraakberichten, geen gespreksopname, beperkt voicemailmenu door extern ophalen.
5 Licentie vereist
6 De functies kunnen allemaal van hetzelfde type zijn of als mix worden gebruikt.
7 Licentie vereist
8 Eén FSK-zender beschikbaar per FXS-interface voor CLIP-weergave op analoge aansluitingen. Geen mediamiddelen vereist.
9 Alleen relevant voor bepaalde landen zoals Brazilië
10 Kan zonder licentie worden gebruikt, mits aan de volgende beperkingen is voldaan: Spraakgeheugencapaciteit circa 20 minuten, geen emailmelding in geval van nieuwe spraakberichten, geen doorschakeling van spraakberichten, geen gespreksopname, beperkt voicemailmenu door extern ophalen.
11 Licenties vereist (zie ook Licenties)
12 Alleen relevant voor bepaalde landen zoals Brazilië
Note:

- Om VoIP-kanalen op de DSP van het moederbord te kunnen configureren, moet u ervoor zorgen dat in de Mediamiddelen (=ym) weergave de VoIP mode-parameter wordt ingesteld op G.711.

  De geconfigureerde VoIP-modus is geldig voor alle DSP-chips van een knooppunt. Het volgende is ook van toepassing op deze modus:

  - Twee G.711 VoIP-kanalen per systeem kunnen worden gebruikt zonder een licentie.
  - De G.711 VoIP-kanalen van het moederbord kunnen worden gecombineerd met G.711 VoIP-kanalen van DSP-modules.
- Als voicemailkanalen worden geconfigureerd en gelicentieerd, dan zijn de twee G.711 basisvoicemailkanalen die zonder licentie gebruikt kunnen worden overbodig (zie Vaste functies van het moederbord DSP).
- Voicemailkanalen kunnen alleen worden geconfigureerd op één DSP-chip per knooppunt..
- De Modem functie wordt gebruikt voor onderhoud op afstand via een analoge modem en kan alleen worden geconfigureerd op de DSP van het moederbord.
- Het systeem moet herstart worden om de configuratieveranderingen van de DSP van kracht te laten worden.

13 Licenties vereist (zie ook Licenties)
14 Alleen relevant voor bepaalde landen zoals Brazilië
Note:

- Om VoIP-kanalen op de DSP van het moederbord te kunnen configureren, moet u ervoor zorgen dat in de Mediamiddelen ( =ym) weergave de VoIP mode-parameter wordt ingesteld op G.711.

  De geconfigureerde VoIP-modus is geldig voor alle DSP-chips van een knooppunt. Het volgende is ook van toepassing op deze modus:

  - Twee G.711 VoIP-kanalen per systeem kunnen worden gebruikt zonder een licentie.
  - De G.711 VoIP-kanalen van het moederbord kunnen worden gecombineerd met G.711 VoIP-kanalen van DSP-modules.
- Als voicemailkanalen zijn geconfigureerd en gelicenseerd, zijn de twee G.711 basale voicemailkanalen die zonder licentie gebruikt kunnen worden, redundant (zie Table 2).
- Het systeem moet herstart worden om de configuratieveranderingen van de DSP van kracht te laten worden.

↑