# MMC-controller - Algemeen

Hier kunt u de interface naar de AMC instellen.

Table 1. AMC-controller Algemene instellingen
Parameter | Uitleg
ID | Regelaar-ID in de communicatieserver's configuratie
IP-adres | IP-adres van de regelaar
MMC-hostnaam |
MAC-adres |
Aantal mobiele-telefooncijfers voor overeenkomst |
Gebruikersnaam |
Wachtwoord |
Omleidingsserver-pincode |

Table 2. MMCC-snelkiesnummer
Parameter | Uitleg
DDI-schema | De volgende inbelnummers moeten in een doorkiesschema worden gecreëerd. Hier kunt u opgeven in welk schema u deze hebt geopend.
DDI | Inbelnummer voor de MMC-cliënten.
Terugbellen | De MMC-cliënt gebruikt dit inbelnummer om een terugbelverzoek op de controller te activeren. Zodra de MMC-gebruiker het terugbelverzoek heeft beantwoord, kan hij het telefoonnummer van de gesprekspartner die hij wil bellen via DTMF kiezen.
Oproepomkeerfunctie | Als de oproepomkeerfunctie is geactiveerd, dan worden inkomende oproepen naar de MMC-cliënt gesignaliseerd, maar niet aangeboden. In plaats daarvan neemt de regelaar neemt de oproep aan. Zodra de MMC-gebruiker de oproep wil beantwoorden, brengt de MMC-cliënt een verbinding met de controller tot stand en verbindt de controller de twee gesprekken.
SIM-schakelaar | In de controller kunnen voor één en dezelfde MMC-cliënt meerdere SIM-kaarten met verschillende telefoonnummers worden geregistreerd. Na een wisseling van SIM-kaart waarnaar kan de MMC-gebruiker dan aan de controller doorgeven welke van de kaarten nu actief is.
IMS-overdracht |

Table 3. MMC-cliënteninbelnummers
Parameter | Uitleg
DDI |
Terugbellen |
Oproepomkeerfunctie |
SIM-schakelaar |
MTC-nummer | Voer als MTC-nummer (MTC = Mobiele Beëindigde Oproep) b.v. het hoofdtelefoonnummer van het communicatiesysteem in.

Table 4. Uitgebreide instellingen
Parameter | Uitleg
Schakel inband-DTMF-detectie uit |
Registratie Time-outinterval(len) |
Luisterende SIP-poort |
Luisterende TLS-poort |
RTP-startpoort |
RTP-eindpoort |
HTTP-serverpoort |
Route voor uitgaande gesprekken |
Negeer de CLIP van de beller | Het MTC-nummer wordt naar de mobiele telefoon verzonden in plaats van de beller CLIP. Dit laat de mobiele telefoon de bellersgegevens weergeven die worden verzonden via het MMCC-datakanaal naar de mobiele telefoon. Note: Deze instelling is alleen nodig als "Speciaal Arrangement" (CLIP niet screening) niet beschikbaar is bij uw netwerkprovider. Dit is bijvoorbeeld het geval in Australië.

Zie ook....

"Firewallconfiguratie"

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑