# BluStar / MiCollab

U kunt een BluStar server gebruiken om BluStar cliënten op de communicatieserver te bedienen en te beheren, om aanwezigheidsgegevens op te halen uit de exchange server, die kunnen worden gebruikt door de cliënten, enz.

U kunt een MiCollab server gebruiken om MiCollab cliënten op de communicatieserver te bedienen en te beheren, om aanwezigheidsgegevens op te halen uit de exchangeserver en naar de cliënten te versturen, om directory's op te slaan die kunnen worden gebruikt door de cliënten, enz.

Table 1. Blustar
Parameter | Uitleg
BluStar server | Activeert de BluStar-serverservice
IP-adres / hostnaam | BluStar-servernaam of IP-adres
SIP-poort | BluStar-server SIP-poort
Agenda-aanwezigheidssynchronisatie via BluStar-server | BluStar krijgt agenda-aanwezigheidsgegevens vanuit de exchangeserver en stuurt deze door naar de BluStar-cliënten en de communicatieserver, vanwaar dit verder wordt gedistribueerd. Note: Agenda-aanwezigheidsgegevens kunnen ook worden gesynchroniseerd vanaf een OIP-server. In dit geval moet u het selectievakje uitvinken.
Gebruikersnaam (SIP/LDAP/CSTA) | Toegangsgegevens voor de BluStar-server, gebruikt om toegang te krijgen tot de MiVoice Office 400 -communicatieserver (deze waarden kunnen alleen worden gewijzigd in toegangsbeheer).
Wachtwoord (SIP/LDAP/CSTA)

Table 2. MiCollab
Parameter | Uitleg
MiCollab server | Activeert de MiCollab-serverservice
Host-naam | Servernaam of het IP-adres van de MiCollab-server
Beschrijving | Vrij tekstveld
WebRTC ingeschakeld | Maakt het starten van een WebRTC-sessie vanuit MiCollab mogelijk.
WebRTC IP-adres | IP-adres van de WebRTC-server. Dit kan het IP-adres van de MBG-controller of MiCollab-server zijn.
Gebruikersnaam (CSTA/LDAP) | Toegangsgegevens voor de MiCollab-server, gebruikt om toegang te krijgen tot de MiVoice Office 400 -communicatieserver (deze waarden kunnen alleen worden gewijzigd in toegangsbeheer).
Wachtwoord (CSTA/LDAP)

## BluStar-server installeren

1. Configureer de BluStar-serverinstellingen zoals getoond in bovenstaande tabel.

2. Klik in het Systeem / Toegangscontrole / Gebruikersaccount weergave op BluStar-serveraccount, wijzig gebruikersnaam en wachtwoord en activeer vervolgens het gebruikersaccount.

3. Activeer de LDAP-server in de IP-netwerk / LDAP-server weergave.

4. Activeer de CSTA-service in de IP-netwerk / CSTA-service weergave.

5. Kopieer het bestand "setupA400.conf" van het BluStar-serverinstallatiepakket en hernoem het bestand "setup.conf".

6. Open het bestand met een tekstverwerker en vul de volgende parameters in:

   PBXType=A400

   PBXIP=<communicatieserver IP-adres>

   PBXGebruiker=<gebruikersnaam van de BluStar-server in toegangsbeheer>

   PBXWachtwoord=<wachtwoord van het BluStar-serveraccount in toegangsbeheer>

7. Begin met het installeren van de BluStar-server.

8. Om de BluStar-server te configureren opent u een browservenster en voert de volgende gegevens in: “http://<BluStar server IP address>/webadmin“. De standaardgebruikersnaam is "beheerder", en het standaardwachtwoord"Aastra123".

## MiCollab-serverservice installeren

De MiCollab-serverlogboeken op het communicatiesysteem met de gebruikersnaam bucs76000035 en het wachtwoord Mitel123. Daarom moeten een gebruikersaccount met deze inloggegevens en de volgende instellingen aanwezig zijn.

Table 3. Gebruikersaccount voor de MiCollab-serverservice
Parameter | Uitleg
Gebruikersnaam | bucs76000035
Wachtwoord | Mitel123
Volledige naam | MiCollab-serveraccount
Beschrijving | <vrije tekst>
Gebruikersaccount beschikbaar |
Autorisatieprofiel | externe partij CTI-gebruiker via LAN
FTP-rootdirectory | /home/mivo400/pub/micollab
Bestandstoegang | Lezen & schrijven

Om de MiCollab-server met de communicatieserver te verbinden, gaat u als volgt te werk:

1. Controleer onder Toegangsbeheer ( =x4), of een gebruikersaccount met de gebruikersnaam bucs76000035 bestaat. Zo ja, wijzig de naam, bijvoorbeeld in bucs76000035-not_used.

2. Open de gebruikersaccount MiCollab<nummer>, wijzig de gebruikersnaam naar bucs76000035 en het wachtwoord naar Mitel123.

3. Controleer de andere instellingen en vink Gebruikersaccount beschikbaar aan.

4. Klik op Toepassen en open daarna opnieuw de Blustar / MiCollab ( =m4) weergave.

   De MiCollab-inloggegevens tonen nu de gebruikersnaam bucs76000035 en het wachtwoord Mitel123.

5. Voer het IP-adres of de hostnaam van de MiCollab-server in.

6. Activeer de MiCollab-serverservice (MiCollab-server )

## MiCollab-gebruikers installeren

Elke MiCollab-gebruiker heeft een MiCollab-licentie nodig. Een toegangslicentie (vermelding UCC-gebruiker), een standaardlicentie (standaard UCC-gebruiker ) en een premiumlicentie (premium UCC-gebruiker) zijn beschikbaar. In de gebruikersconfiguratie wijst u een gebruiker een licentie toe en kiest u een MiCollab-functie met ingeschakelde licentie. In de MiCollab-configuratie zijn de functies verbonden met een reeks kenmerken.

Zij verzenden de MiCollab-gebruiker's WebAdmin-configuratie via het .csv-bestand naar de MiCollab-server.

Ga als volgt te werk om de MiCollab-gebruiker te installeren:

1. Creëer in de gebruikerslijstweergave ( =th) een nieuwe gebruiker of kies een reeds aangemaakte gebruiker.

2. Registreer/controleer Gebruikersnaam, Windows-gebruikersnaam en emailadres.

3. Wijs in de afdeling Instellingen onder Licentie / Functietoewijzing aan de gebruiker een licentie toe en een MiCollab-functie en klik vervolgens op Toepassen.

4. Herhaal de stappen 1 tot 3 voor alle MiCollab-gebruikers. Ga vervolgens terug naar de Blustar / MiCollab ( =m4) weergave.

5. Klik op MiCollab gebruikers exporteren.

   Er wordt een .csv-bestand met de MiCollab-gebruikers aangemaakt.

6. Lees het .csv-bestand in MiCollab in en voltooi de configuratie.

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑