# Telefoon- en aansluitingsinstellingen

De parameters waarmee een telefoon/aansluiting wordt gedefinieerd in de communicatieserver kunnen hier worden gevonden. In de volgende parameter-gerelateerde uitleg hebben we het om redenen van eenvoud altijd over telefoons hoewel we soms over andere aansluitingen kunnen hebben.

Table 1. Snelkoppelingen naar de instellingen en instructies
Telefoontype | Instellingen | In bedrijf stellen | Navigatiecode
Mitel SIP-systeemtelefoons (Mitel SIP) | Mitel SIP-systeemtelefoons (Mitel SIP) | Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren | =fc
IP-systeemtelefoons (IP) | IP-systeemtelefoons (IP) | IP-systeemtelefoons registreren | =32
Digitale systeemtelefoons (DSI-AD2) | Digitale systeemtelefoons (DSI-AD2) | Een digitale systeemtelefoon in bedrijf stellen | =vg
Digitale systeemtelefoons (DASL) | Digitale systeemtelefoons (DASL) |  | =86
Draadloze DECT-telefoons (DECT) | Draadloze DECT-telefoons (DECT) | Draadloze DECT-telefoons registreren | =ku
MiCollab Client (MiCollab-softphone) | MiCollab Client (MiCollab-softphone) |  | =2v
Analoge telefoons en aansluitingen (Analoog) | Analoge telefoons en aansluitingen (Analoog) |  | =sr
Mobiele- of externe telefoon (Mobiel/extern) | Mobiele- of externe telefoon (Mobiel/extern) |  | =ek
Mobiele telefoons met MMC (Mitel Mobile Client) | Mobiele telefoons met MMC (Mitel Mobile Client) |  | =2p
SIP-telefoons en SIP-aansluitingen (Standaard SIP) | SIP-telefoons en SIP-aansluitingen (Standaard SIP) | Standaard SIP-telefoons registreren | =c7
ISDN-telefoons en aansluitingen (BRI S-bus) | ISDN-telefoons en aansluitingen (BRI S-bus) |  | =ak
Virtuele telefoons (Virtueel) | Virtuele telefoons (Virtueel) |  | =a2

## Mitel SIP-telefoons

Navigatiecode =fc (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 2. Instellingen voor aansluitingsinterface Mitel-SIP
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Draadloze-telefoontype | Toont het draadloze-telefoontype indien dit is geregistreerd (parameter wordt alleen weergegeven voor Mitel SIP-DECT aansluitingstype).
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of een Flexibele-werkplekpool of de toewijzing wordt gewist . Als u de telefoon toewijst aan een flexibele-werkplekpool, dan wordt deze automatisch verplaatst naar de Flexibele-werkplekaansluiting weergave. De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker of één flexibele-werkplekpool. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Registratie gebruikersnaam, Registratie wachtwoord | Dit wordt gebruikt voor het registreren van de telefoon bij de communicatieserver.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
Inactief-tekst | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Toegewezen gebruikersnaam, mits een naam tijdens de toewijzing wordt gedefinieerd. Anders wordt het telefoonnummer ingevoerd.
Inactief-tekst 2 | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de extra tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Nummer van de toegewezen gebruiker, als hiervoor een naam is opgegeven tijdens de toewijzing, anders blijft het veld leeg.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | U kunt de status van de huidige telefoonvergrendeling hier bekijken en wijzigen. Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld of gedeeltelijk vergrendeld (afhankelijk van de parameter Status als telefoon wordt ontgrendeld). Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de telefoonnummers die kunnen worden gekozen voor uitgaande oproepen via speciale interne- en externe nummerblokkering configureren (Gebruikers / Machtigingenset weergave (=cb), Instellingen Interne nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling) en Externe nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling)).
Status als telefoon ontgrendeld wordt | Hier kunt u bepalen of de vergrendelingsstatus van de telefoon vrij moet zijn of nog gedeeltelijk vergrendeld moet zijn als de telefoon wordt ontgrendeld. Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendel telefoon gedeeltelijk: Het systeemmenu op de telefoon wordt gereduceerd en sommige functietoetsen werken niet. Deze gedeeltelijke telefoonvergrendeling is handig voor kamertelefoons in hospitalityomgeving of voor telefoons op openbare plaatsen. Hierdoor worden alle menu's en instellingen vergrendeld, behalve gesprekkenlijsten, voicemailinvoer, systeemgebeurtenissen en lokaal telefoonboek Bovendien worden bepaalde functietoetsen vergrendeld. Dit betekent dat, hoewel de toetslabels nog steeds worden weergegeven, het indrukken van de toetsen geen effect sorteert.
Uitbreidingstoetsenmodule | Afhankelijk van het telefoontype kunt u hier maximaal drie uitbreidingstoetsenmodules toevoegen of verwijderen.
Middelentype | Selecteer hier het type TWP-uitbreidingsmodule (parameter alleen wordt afgebeeld voor Mitel SIP TWP-aansluitingstype).

Table 3. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geeft aan of de telefoon is geregistreerd op de communicatieserver en dus beschikbaar is.
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
SIP-poort | De poort voor de SIP-signaleringsdata wordt hier weergegeven.
MAC-adres | Het MAC-adres is een unieke telefoonidentificatie en wordt door het systeem gebruikt om de telefoon aan een configuratieprofiel toe te wijzen.
MBG-controller | Kies een MBG-controller uit de lijst, indien de telefoon wordt gebruikt als een Telewerker via een Mitel Border Gateway.

Table 4. Display-instellingen (alleen configureerbaar vanaf Mitel 6867 SIP en Mitel 6900 SIP)
Parameter | Uitleg
Actief achtergrondverlichtingsniveau | Definieer het achtergrondverlichtingsniveau wanneer de telefoon in gebruik is. De standaardwaarde is vijf.
Achtergrondverlichting op tijd (en) | Nadat de telefoon naar inactief schakelt, moet het achtergrondverlichtingsniveau gedurende een bepaalde tijd op het actieve niveau blijven. Deze tijdsduur kan hier worden geconfigureerd. De standaardwaarde is 30 seconden.
Inactief-achtergrondverlichtingsniveau overdag | Het inactief-achtergrondverlichtingsniveau voor overdag kan hier worden geconfigureerd. De standaardwaarde is één.
Standaard achtergrondverlichtingsniveau voor 's nachts | Het inactief-achtergrondverlichtingsniveau voor 's nachts kan hier worden geconfigureerd. De standaardwaarde is één.
Achtergrondverlichting dag-nacht | Het toestel beschikt over verschillende inactief-achtergrondverlichtingsinstellingen voor dag en nacht.
Achtergrondverlichting begin van de dag | Bepaalt wanneer de dag begint (wordt alleen gebruikt voor achtergrondverlichtingsinstellingen). De standaardwaarde is 07:00.
Achtergrondverlichting begin van de nacht | Bepaalt wanneer de nacht begint (wordt alleen gebruikt voor achtergrondverlichtingsinstellingen). De standaardwaarde is 22:00. Note: Er moet minstens een verschil zijn van 30 minuten verschil tussen dag en nacht begintijden.
Screensaver op tijd (en) | Stel de duur in hoelang een telefoon inactief moet zijn voordat de screensaver wordt ingeschakeld. De standaardwaarde is 1800 seconden (= 3 minuten).

Table 5. Acties
Knop | Uitleg
De telefoon opnieuw opstarten | Wijzigingen in de parameters worden pas van kracht zodra de Mitel SIP-telefoon opnieuw is opgestart.
Alle Mitel SIP-telefoons opnieuw opstarten. | In plaats van opnieuw elke Mitel SIP-telefoon apart opnieuw op te straten, kunt u alle geregistreerde Mitel SIP-telefoons via deze functie opnieuw opstarten.
Stel inactief-tekst algemeen in | In plaats van de inactief-tekst voor elke telefoon afzonderlijk in te voeren, kan deze functie worden gebruikt om de inactief-tekst algemeen in te stellen voor alle systeemtelefoons met display. Tip: De inactief-tekst kan het individuele gebruikersnummer of de gebruikersnaam als placeholder worden gegeven. De plaatshouders zijn <Nr.> en <naam>.
Weergavetaal algemeen wijzigen | Deze functie kan worden gebruikt om de weergavetaal op alle systeemtelefoons met display op hetzelfde moment te wijzigen.

"Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren" Ingebruikname

Mitel SIP telefoons zijn platformonafhankelijke telefoons met een breed scala aan functies. Ook kunnen ze perfect worden geïntegreerd in een van de Mitel Platformen en worden gebruikt als systeemtelefoon. Mitel SIP-telefoons op MiVoice Office 400 ondersteunen eerst de functies van MiVoice Office 400 en hebben een aparte gebruikershandleiding. Veel van de toestelspecifieke functies zijn minder belangrijk of worden in het geheel niet gebruikt. Lees de beheerdersinstructies Mitel SIP als u toestelspecifieke functies wilt gebruiken of toestelspecifieke instellingen wilt uitvoeren. U vindt een hyperlink in de afdeling Zie ook....

## IP-systeemtelefoons (IP)

Navigatiecode =32 (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 6. Instellingen voor aansluitingsinterface IP
Parameter 1 | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of een Flexibele-werkplekpool of de toewijzing wordt gewist . Als u de telefoon toewijst aan een flexibele-werkplekpool, dan wordt deze automatisch verplaatst naar de Flexibele-werkplekaansluiting weergave. De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker of één flexibele-werkplekpool. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Registratiecode | Dit wordt gebruikt voor het registreren van de telefoon bij de communicatieserver.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
Inactief-tekst | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Telefoonnummer en naam van de toegewezen gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker is ingevoerd op het moment van de toewijzing; zo niet, dan wordt alleen het telefoonnummer ingevoerd.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendelingsinstellingen Het configuratiemenu wordt vergrendeld. Vergrendel telefoon gedeeltelijk: Het configuratiemenu wordt vergrendeld en bepaalde menuopties worden verborgen. Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de telefoonnummers die kunnen worden gekozen voor uitgaande oproepen via speciale interne- en externe nummerblokkering configureren (Gebruikers / Machtigingenset weergave (=cb), Instellingen Interne nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling) en Externe nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling)).
Uitbreidingstoetsenmodule | Afhankelijk van het telefoontype kunt u hier maximaal drie uitbreidingstoetsenmodules toevoegen of verwijderen.

Table 7. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geeft aan of de telefoon is geregistreerd op de communicatieserver en dus beschikbaar is.
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
MAC-adres | Het MAC-adres is een unieke telefoonidentificatie en wordt door het systeem gebruikt om de telefoon aan een configuratieprofiel toe te wijzen.

Table 8. Acties
Knop | Uitleg
De telefoon opnieuw opstarten | De telefoon kan opnieuw worden opgestart met deze toets.
Stel inactief-tekst algemeen in | In plaats van de inactief-tekst voor elke telefoon afzonderlijk in te voeren, kan deze functie worden gebruikt om de inactief-tekst algemeen in te stellen voor alle systeemtelefoons met display. Tip: De inactief-tekst kan het individuele gebruikersnummer of de gebruikersnaam als placeholder worden gegeven. De plaatshouders zijn <Nr.> en <naam>.
Weergavetaal algemeen wijzigen | Deze functie kan worden gebruikt om de weergavetaal op alle systeemtelefoons met display op hetzelfde moment te wijzigen.

"Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren" Ingebruikname

## Digitale systeemtelefoons (DSI-AD2)

Navigatiecode =vg (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 9. Instellingen voor aansluitingsinterface DSI-AD2
Parameter 2 | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen poort | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of aan een fysieke connector of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één poort. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude. Er kunnen maximaal twee telefoons kunnen aangesloten op een DSI-AD2 interface.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of een Flexibele-werkplekpool of de toewijzing wordt gewist . Als u de telefoon toewijst aan een flexibele-werkplekpool, dan wordt deze automatisch verplaatst naar de Flexibele-werkplekaansluiting weergave. De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker of één flexibele-werkplekpool. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
Inactief-tekst | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Telefoonnummer en naam van de toegewezen gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker is ingevoerd op het moment van de toewijzing; zo niet, dan wordt alleen het telefoonnummer ingevoerd.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendelingsinstellingen Het configuratiemenu wordt vergrendeld. Vergrendel telefoon gedeeltelijk: Het configuratiemenu wordt vergrendeld en bepaalde menuopties worden verborgen. Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de telefoonnummers die kunnen worden gekozen voor uitgaande oproepen via speciale interne- en externe nummerblokkering configureren (Gebruikers / Machtigingenset weergave (=cb), Instellingen Interne nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling) en Externe nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling)).
Uitbreidingstoetsenmodule | Afhankelijk van het telefoontype kunt u hier maximaal drie uitbreidingstoetsenmodules toevoegen of verwijderen.

Table 10. Acties
Knop | Uitleg
Stel inactief-tekst algemeen in | In plaats van de inactief-tekst voor elke telefoon afzonderlijk in te voeren, kan deze functie worden gebruikt om de inactief-tekst algemeen in te stellen voor alle systeemtelefoons met display. Tip: De inactief-tekst kan het individuele gebruikersnummer of de gebruikersnaam als placeholder worden gegeven. De plaatshouders zijn <Nr.> en <naam>.
Weergavetaal algemeen wijzigen | Deze functie kan worden gebruikt om de weergavetaal op alle systeemtelefoons met display op hetzelfde moment te wijzigen.

"Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren" Ingebruikname

## Digitale systeemtelefoons (DASL)

Navigatiecode =86 (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 11. Instellingen voor aansluitingsinterface DASL
Parameter 3 | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen poort | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of aan een fysieke connector of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één poort. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude. Er kan slechts één telefoon kan worden verbonden met een DASL-interface.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
Inactief-tekst | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Telefoonnummer en naam van de toegewezen gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker is ingevoerd op het moment van de toewijzing; zo niet, dan wordt alleen het telefoonnummer ingevoerd.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendelingsinstellingen Het configuratiemenu wordt vergrendeld. Vergrendel telefoon gedeeltelijk: Het configuratiemenu wordt vergrendeld en bepaalde menuopties worden verborgen. Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de telefoonnummers die kunnen worden gekozen voor uitgaande oproepen via speciale interne- en externe nummerblokkering configureren (Gebruikers / Machtigingenset weergave (=cb), Instellingen Interne nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling) en Externe nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling)).
Uitbreidingstoetsenmodule | Afhankelijk van het telefoontype kunt u hier maximaal drie uitbreidingstoetsenmodules toevoegen of verwijderen.

Table 12. Acties
Knop | Uitleg
Stel inactief-tekst algemeen in | In plaats van de inactief-tekst voor elke telefoon afzonderlijk in te voeren, kan deze functie worden gebruikt om de inactief-tekst algemeen in te stellen voor alle systeemtelefoons met display. Tip: De inactief-tekst kan het individuele gebruikersnummer of de gebruikersnaam als placeholder worden gegeven. De plaatshouders zijn <Nr.> en <naam>.
Weergavetaal algemeen wijzigen | Deze functie kan worden gebruikt om de weergavetaal op alle systeemtelefoons met display op hetzelfde moment te wijzigen.

"Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren" Ingebruikname

## Draadloze DECT-telefoons (DECT)

Navigatiecode =ku (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 13. Instellingen voor DECT-aansluitingsinterface
Parameter 4 | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of een Flexibele-werkplekpool of de toewijzing wordt gewist . Als u de telefoon toewijst aan een flexibele-werkplekpool, dan wordt deze automatisch verplaatst naar de Flexibele-werkplekaansluiting weergave. De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker of één flexibele-werkplekpool. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
Inactief-tekst | Selecteer een voorgedefinieerde waarde of voer de tekst in die moet worden weergegeven op het telefoondisplay in inactief-stand. Standaard: Telefoonnummer en naam van de toegewezen gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker is ingevoerd op het moment van de toewijzing; zo niet, dan wordt alleen het telefoonnummer ingevoerd.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendelingsinstellingen Het configuratiemenu wordt vergrendeld. Vergrendel telefoon gedeeltelijk: Het configuratiemenu wordt vergrendeld en bepaalde menuopties worden verborgen. Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de telefoonnummers die kunnen worden gekozen voor uitgaande oproepen via speciale interne- en externe nummerblokkering configureren (Gebruikers / Machtigingenset weergave (=cb), Instellingen Interne nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling) en Externe nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling)).

Table 14. Verdere instellingen
Parameter 5 | Uitleg
Slechts één hotkey | Er is slechts één hotkey beschikbaar, dat wil zeggen dat u slechts één telefoonnummer of functie op de toets kunt opslaan. Deze configuratie is met name geschikt als u een functie wilt activeren door op een toets te drukken (bijvoorbeeld een alarm). Er zijn zes hotkeys beschikbaar zijn, dat wil zeggen dat u zes telefoonnummers of functies op de toets kunt opslaan.

Table 15. DECT-instellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geabonneerd / Niet-geabonneerd / Bereid om te abonneren Statusweergave Geeft aan of een draadloze telefoon al dan niet op de draadloze telefoon is geabonneerd.
HW-versie | Toont de HW-versie van de draadloze DECT-telefoon (niet beschikbaar voor alle modellen).

Table 16. Acties
Knop | Uitleg
Login 6 | Start de inlogprocedure voor draadloze telefoons (=qd).
Stel inactief-tekst algemeen in | In plaats van de inactief-tekst voor elke telefoon afzonderlijk in te voeren, kan deze functie worden gebruikt om de inactief-tekst algemeen in te stellen voor alle systeemtelefoons met display. Tip: De inactief-tekst kan het individuele gebruikersnummer of de gebruikersnaam als placeholder worden gegeven. De plaatshouders zijn <Nr.> en <naam>.
Weergavetaal algemeen wijzigen | Deze functie kan worden gebruikt om de weergavetaal op alle systeemtelefoons met display op hetzelfde moment te wijzigen.

"Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren" Ingebruikname

## Mitel BluStar 8000i en Mitel BluStar-softphones (BluStar)

Navigatiecode = nf (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 17. Instellingen voor aansluitingsinterface BluStar
Parameter 7 | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Toegewezen gebruikersdisplay Een Mitel BluStar 8000i wordt niet definitief toegewezen aan een gebruiker. Deze wordt alleen toegewezen als een gebruiker inlogt bij een telefoon met een gebruikersnaam en wachtwoord of pincode. Een BluStar-softphone moet worden toegewezen in de gebruikersweergave in de Multimedia tabel.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.

Table 18. Verbindingsinstellingen
Parameter 8 | Uitleg
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
SIP-poort | De poort voor de SIP-signaleringsdata wordt hier weergegeven.
RTP-poort | De RTP-poort wordt gebruikt voor het overbrengen van spraak. Mag in de regel niet worden veranderd.
MAC-adres | Het MAC-adres is een unieke telefoonidentificatie en wordt door het systeem gebruikt om de telefoon aan een configuratieprofiel toe te wijzen.
Stuur doorschakelgegevens | Met doorschakelgegevens kan de opgeroepen partij zien of de oproep werd doorgeschakeld en, zo ja, door wie. Er worden voor dit doel twee verschillende methoden gedefinieerd voor SIP. De parameter kan zowel voor elk SIP-provider als voor elke SIP-telefoon worden geconfigureerd. Nee: Er wordt geen doorschakelen/doorschakelgegevens weergegeven. Ja, m.b.v. "Doorschakelkoptekst (recurserend)": Doorschakelen/doorschakelgegevens worden alleen weergegeven in het geval van inkomende gesprekken. De oproep wordt doorgestuurd in de communicatieserver. Ja, m.b.v. "Doorschakelkopregel (niet-recurserend)": De gespreksdoorschakeling voor uitgaande oproepen is indirect, waarbij de communicatieserver 'Response 302' (Tijdelijk Verplaatst) terugstuurt met de nodige doorschakelgegevens naar de SIP-telefoon. De SIP-telefoon maakt vervolgens zelf de oproep naar de doorschakelbestemming en toont de doorschakelgegevens op het eigen scherm. Note: Gespreksdoorschakeling met Respons 302 is niet in alle gevallen mogelijk.

Table 19. Acties
Knop | Uitleg
De telefoon opnieuw opstarten | De telefoon kan opnieuw worden opgestart met deze toets.

"Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren" Ingebruikname

## MiCollab Client (MiCollab-softphone)

Navigatiecode =2v (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 20. Instellingen voor aansluitingsinterface Standaard-SIP
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier ziet u de toegewezen gebruiker. De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker.

Table 21. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geeft aan of de telefoon is geregistreerd op de communicatieserver en dus beschikbaar is.
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
SIP-poort | De poort voor de SIP-signaleringsdata wordt hier weergegeven.
MAC-adres |

"Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren" Ingebruikname

## Analoge telefoons en aansluitingen (Analoog)

Navigatiecode = sr (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 22. Instellingen voor aansluitingsinterface Analoog
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen poort | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of aan een fysieke connector of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één poort. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude. Er kan slechts één telefoon worden verbonden met een analoge interface.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Displaytaal | Telefoontaalgebruikersinterface.
MWI-modus | De instelling die nodig is om de melding weer te geven, is afhankelijk van het type communicatieserver en de verbonden analoge telefoon. De MiVoice Office 400-communicatieservers ondersteunen frequency-shift-keying (FSK) en Laagspanning (Laagspanning wordt voornamelijk gebruikt voor telefoons in de VS/Canada). Mitel 470 en Mitel SMBC ondersteunen ook Ompoling. Daarnaast ondersteunt Mitel SMBC Hoogspanning. Sommige analoge telefoons hebben ook een MWI-switch (bv. Mitel 6730-analoog). Tip: Zet voor het instellen van Ompoling de schakelaar van de telefoon (b.v. 6730 Analoog) op het symbool "-". Als de MWI-LED knippert (bericht beschikbaar) en uit is (geen bericht beschikbaar), dan staat de schakelaar goed. Als de MWI-LED brandt (bericht beschikbaar) en knippert (geen bericht beschikbaar), staat de schakelaar verkeerd.
Telefoonvergrendeling: Instellen huidige status | Gratis: De telefoon wordt niet vergrendeld. Vergrendelingsinstellingen Het configuratiemenu wordt vergrendeld. Telefoonvergrendeling: De telefoon wordt vergrendeld en uw eigen gegevens zijn beveiligd zijn tegen bekijken. U kunt de telefoonnummers die kunnen worden gekozen voor uitgaande oproepen via speciale interne- en externe nummerblokkering configureren (Gebruikers / Machtigingenset weergave (=cb), Instellingen Interne nummerblokkering (gebruikt door telefoonvergrendeling) en Externe nummerblokkering (gebruikt door telefoonblokkering)).

## Mobiele- of externe telefoon (Mobiel/extern)

Navigatiecode = ek (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 23. Instellingen voor aansluitingsinterface Mobiel/extern
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
Route | Deze route wordt gebruikt als het interne telefoonnummer van de geïntegreerde mobiele telefoon wordt gekozen en er vervolgens een externe oproep wordt gemaakt naar het opgeslagen mobiele telefoonnummer.
Mobiele-/externe telefoonnummer | Voer hier het externe telefoonnummer van de telefoon in.
Gebruik de CLIP voor authenticatie | Het telefoonnummer en wachtwoord ingevoerd om de geïntegreerde mobiele telefoon te verifiëren is niet nodig.
CLIP-selectie | Normaal: Als het snelkiesnummer van de bellende gebruiker als CLIP wordt gebruikt, ongeacht van de instellingen. Als er geen overeenkomend snelkiesnummer is, dan wordt in plaats daarvan het interne telefoonnummer gebruikt. CLIP van de gebruiker: Het CLIP-nummer wordt spoedig gecreëerd, bijvoorbeeld voor een oproep naar het openbare netwerk. In dit geval zijn de CLIP-instellingen van de bellende gebruiker doorslaggevend.
Uitgebreide functionaliteit | De uitgebreide functie versterkt de integratie van de mobiele telefoon en maakt extra suffixkiezen-functies mogelijk, b.v. inlichtingenoproepen of conferentieopzetten. Note: Voor de verbeterde functionaliteit moeten GSM-spraakkanalen worden geconfigureerd in de Systeem / DSP (=ym weergave).
MWI-route | Route voor MWI-signalering (nieuw voicemailspraakbericht) naar de geïntegreerde mobiele telefoon.
MWI CLIP | De CLIP voor MWI-signalering (nieuw voicemailspraakbericht) naar de geïntegreerde mobiele telefoon hier wordt ingevoerd. (invoerindeling hetzelfde als een extern telefoonnummer bijv. 00326553827). De CLIP wordt verzonden overeenkomstig de Transitie-CLIP-indeling parameter voor de trunkgroep instellingen (=bg).
Inlichtingenoproepen d.m.v. DTMF-A | Afhankelijk van de configuratie wordt een inlichtingenoproep op een mobiele- of externe telefoon geactiveerd met het DTMF-teken A of met de DTMF-tekens ***. De communicatieserver interpreteert beide als inlichtingenoproep (standaardinstelling). De stem van de gebruiker kan echter worden geïnterpreteerd als DTMF-signaal A en kan onwillekeurig een inlichtingenoproepen activeren. Om dit te voorkomen, configureert u de mobiele- of externe telefoon zodanig dat deze het DTMF-signaal *** vóór de inlichtingenoproep verzendt en deactiveert u vervolgens de parameter Inlichtingenoproepen d.m.v. DTMF-A.

## Mobiele telefoons met MMC (Mitel Mobile Client)

Navigatiecode = 2p (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 24. Instellingen aansluitingsinterface Mitel Mobile Client
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.
MMC-controller | Wijs de mobiele telefoon hier een open MMC-controller toe. MMC-controllers worden geopend in de Diensten / MMC-controllerweergave.
Mobiele telefoonnummer | Voer het externe telefoonnummer van de mobiele telefoon in.
Statische roaming |
Gesprek in de wacht |
Oproepomkeerfunctie |

## SIP-telefoons en SIP-aansluitingen (Standaard SIP)

Navigatiecode =c7 (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 25. Instellingen voor aansluitingsinterface Standaard-SIP
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.

Table 26. Verbindingsinstellingen
Parameter | Uitleg
Status | Geeft aan of de telefoon is geregistreerd op de communicatieserver en dus beschikbaar is.
IP-adres | Toont het IP-adres van de telefoon, als dit is geregistreerd op de communicatieserver.
SIP-poort | De poort voor de SIP-signaleringsdata wordt hier weergegeven.
MBG-controller | Kies een MBG-controller uit de lijst, indien de telefoon wordt gebruikt als een Telewerker via een Mitel Border Gateway.
SIP-gebruikersnaam | Tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn. Indien mogelijk gebruikt WebAdmin het gebruikersnummer toegewezen aan de telefoon.
SIP-wachtwoord | Willekeurige tekenreeks gegenereerd door WebAdmin. Deze kan worden bewerkt, maar moet specifiek zijn.

"Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren" Ingebruikname

## ISDN-telefoons en aansluitingen (BRI S-bus)

Navigatiecode =ak (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 27. Instellingen voor aansluitingsinterface BRI-S-Bus
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen poort | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of aan een fysieke connector of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één poort. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude. Er kunnen maximaal acht telefoons worden aangesloten op één BRI-S-interface.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.

## Virtuele telefoons (Virtueel)

Navigatiecode: =a2 (opent de eerste aansluiting van dit type in de aansluitingenlijst)

Table 28. Instellingen voor aansluitingsinterface Virtueel
Parameter | Uitleg
Aansluitingstype | Telefoonmodelaanduiding.
Beschrijving | U kunt hier een helptekst intypen om de telefoon aan te passen aan uw criteria. Deze tekst wordt alleen hier weergegeven.
Toegewezen gebruiker/pool | Hier wordt de telefoon toegewezen aan een gebruiker of de toewijzing wordt gewist . De telefoon kan slechts worden toegewezen aan één gebruiker. Een nieuwe toewijzing overschrijft de oude.

Parent topic: Aansluitingenbeheer
1 Afhankelijk van het model
2 Afhankelijk van het model
3 Afhankelijk van het model
4 Afhankelijk van het model
5 Afhankelijk van het model
6 Afhankelijk van het model
7 Afhankelijk van het model
8 Afhankelijk van het model
↑