# IP-adressering

Hier kunt u de IP-adressering voor uw communicatieserver specificeren.

## Oorspronkelijke IP-adressering

De communicatieserver wordt verzonden met de DHCP-modus geactiveerd en wanneer de communicatieserver opstart, probeert deze zijn IP-adres van de DHCP-server te verkrijgen. Als de communicatieserver geen DHCP-server kan vinden, wordt de DHCP-modus binnen 90 seconden gedeactiveerd en wordt opgestart met het statische IP-adres van de fabrieksinstelling, namelijk 192.168.104.13.

Note:

De geactiveerde DHCP-modus helpt u om de communicatieserver gemakkelijker in het IP-netwerk te lokaliseren. We raden u echter aan om een statisch adres toe te wijzen aan de communicatieserver en deze niet in de DHCP-modus te gebruiken.

## IP-adressering na een eerste start

De IP-adressering na een eerste start hangt af van hoe u de communicatieserver hebt geadresseerd:

- Als u de communicatieserver een statisch adres hebt gegeven en het IP-adres, het subnetmasker en de gateway handmatig hebt ingevoerd: uw instellingen worden permanent opgeslagen op de SIM-kaart. Na een eerste start start de communicatieserver op met de DHCP-modus gedeactiveerd en gebruikt de statische coördinaten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

- Als u de communicatieserver gebruikt terwijl de DHCP-modus is geactiveerd: de DHCP-modus wordt na een eerste start geactiveerd.

## De communicatieserver in het IP-netwerk zoeken

De eenvoudigste manier om een communicatieserver in het IP-netwerk te vinden, is het IP-adres of de hostnaam gebruiken. U kunt de Systeemzoekopdracht applicatie waarmee u de communicatieserver binnen het huidige subnet kunt vinden ook downloaden op de softwaredownloadserver.

Systeemzoekopdracht mag niet worden geïnstalleerd. Dubbelklik op het bestand om de applicatie te starten.

## Parameterbeschrijving

Table 1. Communicatieserver IP-adressering (netwerkadapter CPU1)
Parameter | Uitleg
DHCP-client | Het IP adres wordt opgehaald van de DHCP-server en gebruikt in de communicatieserver. Het IP-adres van de communicatieserver is statisch en moet handmatig worden ingevoerd (aanbevolen bedrijfsmodus). Note: Als u met de geïntegreerde DHCP-server wilt werken, moet de communicatieserver zelf een statisch adres hebben. Zie DHCP-server weergave (=yc).
IP-adres | IP-adres van de communicatieserver (standaardinvoer: “192.168.104.13”) Note: Wijzig--als u het IP-adres wilt wijzigen van zowel de communicatieserver als de applicatiekaart ( alleen Mitel 470) --altijd eerst het IP-adres van de applicatiekaart!
Subnet mask | Standaard invoer: 255.255.255.0
Gateway | Standaard gateway van de communicatieserver (standaardinvoer: “0.0.0.0”).
MAC-adres | MAC-adres van de communicatieserver.

Table 2. Proxyserverparameters
Parameter | Uitleg
Proxyserveradres | De hostnaam van de proxycommunicatieserver. De proxyserverparameters worden gebruikt om HTTP-aanvragen via een externe proxyserver naar de Secure Licence Server (SLS) te routeren, in plaats van rechtstreeks naar de SLS te gaan
Proxywebpoort | Poort om met de proxy-server te communiceren.
Beveiligde proxywebpoort | Proxywebpoort. Momenteel wordt deze parameter niet gebruikt.

Table 3. Host- en de DNS-parameters
Parameter | Uitleg
Host-naam | Hostnaam van de communicatieserver voor de adrestoewijzing op de DNS-server of via Multicast DNS (standaardinvoer: <Modelnaam>-<MAC-adres> bijvoorbeeld “Mitel430-00085d8031a6”)
Domein | Domeinnaam (vermelding wordt van de DNS-server gelezen).
Primaire DNS-server | Het adres van de primaire DNS-server (vermelding wordt van de DNS-server gelezen)
Secundaire DNS-server | Het adres van de secundaire DNS-server (vermelding wordt van de DNS-server gelezen)
IP-adres van de applicatiekaart. | IP-adres van de Ethernet-interface op de applicatiekaart.
Multicast DNS-ondersteuning | Activeert de geïntegreerde Multicast DNS-responder. De SIP-systeemaansluitingen moeten de communicatieserver zelf kunnen vinden en zich erbij kunnen registreren (standaardinstelling: ).

Parent topic: IP-netwerk
↑